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	N°      
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	Rev. Date
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	Written
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	Verified
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	Approved
	     
	     
	     
	     
	     
	     


	Appel d'offres/Call for tender
 FORMCHECKBOX 

	Commande/Order
 FORMCHECKBOX 


	1
	

	2
	Repère(s) du (des) moteur(s)
Tag of motor(s)  
	     
	Nombre de moteurs   Quantity of motors
	     
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	

	5
	CONDITIONS D’INSTALLATION
SITE CONDITIONS

	6
	

	7
	

	8
	Lieu d’installation  
	     
	Off-shore
	 FORMCHECKBOX 

	On-shore
	 FORMCHECKBOX 


	9
	Site
	
	
	
	
	

	10
	

	11
	Température ambiante  
	Maximum
	      °C
	
	Minimum
	      °C
	
	Moyenne annuelle
	      °C
	

	12
	Ambient temperature  
	
	
	
	
	
	
	Yearly average
	
	

	13
	

	14
	Altitude (si valeur > 1000 m)  
	      m
	
	Hygrométrie  
	      %
	

	15
	Altitude (if > 1000 m above sea level)  
	
	
	Humidity
	
	

	16
	

	17
	Atmosphère corrosive
	Embruns salins
	 FORMCHECKBOX 

	H2S
	 FORMCHECKBOX 

	Autre  
	     
	Classe de corrosion de l’environnement
	     
	

	18
	Corrosive atmosphere
	Sea spray
	
	
	
	Other
	
	Environt. class of corrosion (ISO 12944-2)
	
	

	19
	

	20
	Localisation (IEC 60079-10)
	zone 1
	 FORMCHECKBOX 

	zone 2
	 FORMCHECKBOX 

	hors zone
	 FORMCHECKBOX 

	Pollution
	     
	

	21
	Location
	
	
	
	
	safe area
	
	Pollution
	
	

	22
	

	23
	Tension assignée
	      V ±         %
	
	Phase
	     
	Régime de neutre
	     
	

	24
	Rated operating voltage
	
	
	
	
	Neutral earthing
	
	

	25
	

	26
	Fréquence
	      Hz ±       %
	
	
	

	27
	Frequency
	
	
	
	

	28
	

	29
	MACHINE ENTRAINEE (si données absentes, Cf spécification mécanique)

DRIVEN MACHINE (if no data, see mechanical specification)

	30
	

	31
	

	32
	Type  
	     
	Vitesse nominale  
	      rpm
	
	

	33
	Type  
	
	Rated speed
	
	
	

	34
	

	35
	Couple  
	nominal
	     
	m.N
	Maximum
	     
	m.N
	Au démarrage
	     
	Inertie MR2
	      Kg/m2
	

	36
	Torque  
	rated
	
	
	
	
	
	Starting torque
	
	Inertia
	
	

	37
	

	38
	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
TECHNICAL SPECIFICATION

	39
	

	40
	

	41
	Puissance (facultatif, Cf machine entrainée)  
	      kW
	
	
	Vitesse nominale  
	      rpm
	

	42
	Rated power (optional, see driven machine)
	
	
	
	Rated speed
	
	

	43
	

	44
	Id/In max (incluant 20 % tolérance)  
	     
	
	Type de démarrage  
	     
	

	45
	Is/In max including 20% tolerance  
	
	
	Starting mode  
	
	

	46
	

	47
	Service type (CEI 60034-1)  
	S
	     
	Nombre de démarrages minimum par an  
	     
	

	48
	Duty type (IEC 60034-1)  
	
	
	Minimum number of starts per year
	
	

	49
	

	50
	

	51
	

	52
	

	Référence FABRICANT/MANUFACTURER’S reference
	Référence FOURNISSEUR/SUPPLIER’S REFERENCE

	     
	     


	Appel d'offres/Call for tender
 FORMCHECKBOX 

	Commande/Order
 FORMCHECKBOX 


	1
	

	2
	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (suite)
TECHNICAL SPECIFICATION (cont’)

	3
	

	4
	

	5
	Moteur sûreté  
	 FORMCHECKBOX 

	Groupe d’équipement (CEI 60079)  
	     
	Température maximale de surface  
	     
	

	6
	safety motor 
	
	Equipment class (IEC 60079) 
	
	Maximum surface temperature 
	
	

	7
	

	8
	Mode de protection
	EEx"d"
	 FORMCHECKBOX 

	EEx"de"
	 FORMCHECKBOX 

	EEx"e"
	 FORMCHECKBOX 

	EEx"p"
	 FORMCHECKBOX 

	EEx"nA"
	 FORMCHECKBOX 


	9
	Type of protection
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	

	11
	Pour moteurs EEX”p” :
	Accessoires de pressurisation à fournir
	 FORMCHECKBOX 

	Pression du réseau d’air disponible
	      b
	

	12
	For EEx”p” motors:
	Accessories for pressurisation to supply
	
	Available air pressure
	
	

	13
	

	14
	Degré de protection minimum (CEI 60034-5)  
	IP
	     
	
	     
	W
	 FORMCHECKBOX 

	Nature des intempéries
	     
	
	

	15
	Minimum enclosure protection degree
	
	
	
	
	
	
	Nature of bad weather
	
	
	

	16
	

	17
	Protection contre les chocs mécaniques
	IK
	     
	
	Tropicalisation  
	 FORMCHECKBOX 

	

	18
	Mechanical shock protection rating
	
	
	
	Tropicalization  
	
	

	19
	

	20
	Enroulements stator  
	Cuivre
	 FORMCHECKBOX 

	Autre
	     
	
	Nombre de bornes sorties
	     
	

	21
	Stator windings
	Copper
	
	Other
	
	
	Number of power terminals
	
	

	22
	

	23
	Couplage des enroulements sous la tension nominale  
	     
	
	

	24
	Windings combination under rated voltage
	
	
	

	25
	

	26
	Rotor  
	Standard constructeur
	 FORMCHECKBOX 

	Alliage de cuivre
	 FORMCHECKBOX 

	Aluminium
	 FORMCHECKBOX 

	
	

	27
	
	Manufacturer’s standard
	
	Copper alloy
	
	
	
	
	

	28
	

	29
	Classe d’isolation (CEI 60085)  
	     
	
	Classe d’échauffement 
	     
	

	30
	Insulation class (IEC 60085) 
	
	
	Temperature rise class
	
	

	31
	

	32
	Niveau de bruit maximum admissible conforme à la CEI 60034-9  
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	
	
	

	33
	Maximum permissible noise level conform to IEC 60034-9
	
	
	
	
	
	

	34
	

	35
	

	36
	Sens de rotation 1 ou 2 (CEI60034-8)  
	     
	Flèche
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	

	37
	Direction of rotation (IEC 60034-8) 
	
	Arrow
	
	
	
	

	38
	

	39
	Position moteur  
	Horizontal
	 FORMCHECKBOX 

	Vertical
	 FORMCHECKBOX 

	Capot ventilateur avec tôle pare-pluie
	 FORMCHECKBOX 

	

	40
	Mounting
	Horizontal
	
	Vertical
	
	Fan with drip cover
	
	

	41
	

	42
	Mode de fixation (CEI 60034-7)  
	A pattes
	 FORMCHECKBOX 

	A bride
	 FORMCHECKBOX 

	A pattes et à bride
	 FORMCHECKBOX 


	43
	Mounting (IEC 60034-7)
	Feet mounted
	
	Flanged
	
	Feet and flange
	

	44
	

	45
	Mode refroidissement  
	Auto-ventilé
	 FORMCHECKBOX 

	Moto-ventilé
	 FORMCHECKBOX 

	Echangeur air/air
	 FORMCHECKBOX 

	Echangeur Air/eau
	 FORMCHECKBOX 


	46
	Cooling system
	Self-ventilated
	
	Motor-ventilated
	
	Air to air  exchanger exchanger
	
	Air to water exchanger
	

	47
	

	48
	Hydroréfrigérant double tube
	 FORMCHECKBOX 

	Eau douce
	 FORMCHECKBOX 

	Eau de mer
	 FORMCHECKBOX 

	

	49
	Double tube water exchanger
	
	Fresh water
	
	Seawater
	
	

	50
	

	51
	Température d’entrée d’eau
	      °C
	
	Pression du réseau
	      b
	
	Température maxi de sortie d’eau
	      °C
	

	52
	Inlet water temperature
	
	
	Network pressure
	
	
	Maximum outlet water temperature water temperature
	
	

	53
	

	54
	

	55
	

	56
	

	57
	

	58
	

	Référence FABRICANT/MANUFACTURER’S reference
	Référence FOURNISSEUR/SUPPLIER’S REFERENCE

	     
	     


	Appel d'offres/Call for tender
 FORMCHECKBOX 

	Commande/Order
 FORMCHECKBOX 


	1
	

	2
	ACCESSOIRES
ACCESSORIES

	3
	

	4
	

	5
	Sondes température  
	Paliers
	 FORMCHECKBOX 

	
	Nombre
	     
	Type
	     
	

	6
	Temperature probes
	Bearings
	
	
	Quantity
	
	
	
	

	7
	

	8
	
	Stator
	 FORMCHECKBOX 

	
	Nombre
	     
	Type
	     
	

	9
	
	
	
	
	Quantity
	
	
	
	

	10
	

	11
	Capteur de vitesse
	Rotor
	 FORMCHECKBOX 

	
	Nombre
	     
	Type
	     
	

	12
	Speed detector
	
	
	
	Quantity
	
	
	
	

	13
	

	14
	Capteur de vibration
	Paliers
	 FORMCHECKBOX 

	
	Nombre
	     
	Type
	     
	

	15
	Vibration detector
	Bearings
	
	
	Quantity
	
	
	
	

	16
	

	17
	Niveau visible 
	Paliers
	 FORMCHECKBOX 

	
	Nombre
	     
	Type
	     
	

	18
	Oil gauge level
	Bearings
	
	
	Quantity
	
	
	
	

	19
	

	20
	Graisseur  
	Paliers
	 FORMCHECKBOX 

	
	Nombre
	     
	Type
	     
	

	21
	Greaser
	Bearing
	
	
	Quantity
	
	
	
	

	22
	

	23
	Vannes de remplissage & vidange  
	Paliers
	 FORMCHECKBOX 

	Nombre
	     
	Type
	     
	

	24
	Filling and drain valves 
	Bearings
	
	Quantity
	
	
	
	

	25
	

	26
	Purge eau de condensation  
	Carcasse
	 FORMCHECKBOX 

	Nombre
	     
	Type
	     
	

	27
	Condensed water drain
	Frame
	
	Quantity
	
	
	
	

	28
	

	29
	Résistance réchauffage  
	 FORMCHECKBOX 

	Tension 
	     
	V
	Phase(s)
	     
	
	

	30
	Space heater
	
	voltage
	
	
	Phase(s)
	
	
	

	31
	

	32
	Visserie <12 mm, Plaques signalétiques, inox 316)  
	 FORMCHECKBOX 

	
	Anneaux de levage
	 FORMCHECKBOX 


	33
	Rating plate, bolting <12 mm made of stainless steel grade 316
	
	
	Lifting eyebolts
	

	34
	

	35
	Mise à la masse  
	Extérieure
	 FORMCHECKBOX 

	
	Interne B.J.
	 FORMCHECKBOX 


	36
	Earthing
	On the motor frame
	
	
	In the terminal box
	

	37
	

	38
	Boîte à bornes puissance
	Position
	     
	Avec P.E
	 FORMCHECKBOX 

	Type de P.E
	     
	

	39
	Main terminal box
	Location
	
	With cable glands
	
	Type of cable gland
	
	

	40
	

	41
	Câble puissance  
	Type
	     
	Tripolaire 
	 FORMCHECKBOX 

	Unipolaire
	 FORMCHECKBOX 


	42
	Power cable
	
	
	Three core cable
	
	Single core cable
	

	43
	

	44
	Section 
	      mm2
	
	Cuivre
	 FORMCHECKBOX 

	Aluminium
	 FORMCHECKBOX 

	Nombre par phase
	 FORMCHECKBOX 


	45
	Cross section
	
	
	Copper
	
	
	
	Number per phase
	

	46
	

	47
	Diamètre sur isolant
	      mm
	
	Diamètre sur armure
	      mm
	
	Diamètre extérieur
	      mm
	

	48
	Diameter on insulation
	
	
	Diameter on armour
	
	
	Outer diameter
	
	

	49
	

	50
	Boîte(s) à bornes auxiliaire(s)
	Nombre
	     
	
	Mode de protection
	     
	

	51
	Auxiliary terminal box
	Quantity
	
	
	Protection of enclosure
	
	

	52
	

	53
	
	Avec P.E.
	 FORMCHECKBOX 

	
	Nature
	     
	

	54
	
	With cable glands
	
	
	Type
	
	

	55
	

	56
	Peinture
	TOTAL Specification GSCOR 350 
	 FORMCHECKBOX 

	
	Standard constructeur 
	 FORMCHECKBOX 

	[1]
	Autre
	     
	[1]

	57
	Painting
	TOTAL Specification GS COR 350
	
	
	Manufacturer’s standard
	
	
	Other
	
	

	58
	

	59
	

	60
	[1] Système de peinture à soumettre avec l’offre pour approbation, avec indication garantie. 

	61
	     Painting system to be submitted with the bid for approval, with indication of  guarantee.

	62
	

	Référence FABRICANT/MANUFACTURER’S reference
	Référence FOURNISSEUR/SUPPLIER’S REFERENCE

	      
	      


	Appel d'offres/Call for tender
 FORMCHECKBOX 

	Commande/Order
 FORMCHECKBOX 


	1
	

	2
	ESSAIS (selon CEI 60034)
TESTS (according to IEC 60034)

	3
	

	4
	

	5
	Réception usine  
	 FORMCHECKBOX 

	Présence d’un représentant du client  
	 FORMCHECKBOX 

	Réception site  
	 FORMCHECKBOX 


	6
	Factory acceptance tests
	
	With client’s representative
	
	Site’s acceptance tests
	

	7
	

	8
	Essais de routine (sur l’ensemble des moteurs)  
	
	
	

	9
	Routine tests (to be carried out on each motor)
	
	
	

	10
	

	11
	Essai à vide
	 FORMCHECKBOX 

	Essai à rotor bloqué 
	 FORMCHECKBOX 

	Mesure de vibrations à vide 
	 FORMCHECKBOX 


	12
	No load test
	
	Locked rotor test 
	
	No load vibration
	

	13
	

	14
	Mesures d’isolement
	 FORMCHECKBOX 

	Mesures des résistances à froid
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	

	15
	Insulation measurements
	
	Measurement of winding resistance
	
	
	
	

	16
	

	17
	Essai diélectrique
	 FORMCHECKBOX 

	
	Rotation des phases
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	

	18
	Dielectric test
	
	
	Phase sequence
	
	
	
	

	19
	

	20
	

	21
	Essais complets  
	Sur l’ensemble des moteurs
	 FORMCHECKBOX 

	Sur un moteur au choix du client
	 FORMCHECKBOX 

	

	22
	Full set tests
	On each motor
	
	On one motor choosen by client
	
	

	23
	

	24
	Essais en charge
	 FORMCHECKBOX 

	
	Courant de démarrage et couple de démarrage à pleine tension
	 FORMCHECKBOX 

	

	25
	Full load test
	
	
	Starting current and starting torque at full voltage
	
	

	26
	

	27
	Mesures du cos phi
	 FORMCHECKBOX 

	Calcul du rendement
	 FORMCHECKBOX 

	Mesure du glissement (à 4/4 - 3/4 - 1/2)
	 FORMCHECKBOX 


	28
	Power factor measurement
	
	Efficiency calculation
	
	Slip measurement (at 4/4 - 3/4 - 1/2)
	

	29
	

	30
	Echauffement (variation résistance des enroulements selon CEI 60279)
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	

	31
	Temperature rise (variation of winding resistance as per IEC 60279)
	
	
	
	

	32
	

	33
	Essais spéciaux  

	34
	Special tests

	35
	

	36
	Contrôle échauffement du rotor (avec marqueurs thermiques) 
	 FORMCHECKBOX 

	Mesures niveaux de bruits (CEI 60034-9)
	 FORMCHECKBOX 


	37
	Rotor temperature rise control (with templates)
	
	Noise level measurement (IEC 60034-9)
	

	38
	

	39
	Essai du moteur avec son système de démarrage
	 FORMCHECKBOX 

	Index de polarisation
	 FORMCHECKBOX 


	40
	Motor test with it’s starting system
	
	Polarisation index
	

	41
	
	
	
	

	42
	

	43
	Autres
	     
	

	44
	Other
	
	

	45
	
	
	

	46
	
	
	

	47
	
	
	

	48
	
	
	

	49
	

	50
	CARACTERISTIQUES A FOURNIR PAR LE CONSTRUCTEUR
CHARACTERISTICS TO BE SUPPLIED BY THE MANUFACTUER

	51
	

	52
	

	53
	Constructeur
	     
	Type 
	     
	Mode de protection (CEI 60079)
	     
	
	
	

	54
	Manufacturer
	
	Type 
	
	Type of protection (IECI 60079)
	
	
	
	

	55
	

	56
	Marquage CE (ATEX 94/9/CE)
	     
	
	
	

	57
	CE marking (ATEX 94/9/EC)
	
	
	
	

	58
	

	Référence FABRICANT/MANUFACTURER’S reference
	Référence FOURNISSEUR/SUPPLIER’S REFERENCE

	      
	      


	Appel d'offres/Call for tender
 FORMCHECKBOX 

	Commande/Order
 FORMCHECKBOX 


	1
	

	2
	
	
	CARACTERISTIQUES A FOURNIR PAR LE CONSTRUCTEUR (suite)
CHARACTERISTICS TO BE SUPPLIED BY THE MANUFACTURER (Cont’)
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	

	5
	Puissance nominale  
	     
	kW
	A température
	     
	°C
	Intensité nominale nominale
	     
	A

	6
	Rated power  
	
	
	At temperature
	
	
	Rated current
	
	

	7
	

	8
	Vitesse nominale 
	     
	rpm
	
	Id/In tolérance incluse
	     
	

	9
	Rated speed 
	
	
	
	SC/FLC including  tolerance
	
	

	10
	

	11
	Couple nominal
	     
	m.N
	Couple maximal
	     
	m.N
	Couple mini au démarrage Cd/Cn
	     
	

	12
	Full load torque
	
	
	Breakdown torque
	
	
	Pull up Torque ST/FLT
	
	

	13
	

	14
	Facteur de puissance au démarrage  
	     
	
	
	
	

	15
	Power factor at starting time
	
	
	
	
	

	16
	

	17
	Facteur de puissance à
	4/4
	     
	
	3/4
	     
	
	1/2
	     
	

	18
	Power Factor at  
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	

	20
	Vitesse (tr/min) à
	4/4
	     
	
	3/4
	     
	
	1/2
	     
	

	21
	Speed (rpm) at
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	

	23
	Rendement en % à
	4/4
	     
	
	3/4
	     
	
	1/2
	     
	

	24
	Efficiency at
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	

	26
	Constante de temps thermique du stator :  
	A l’échauffement 
	      s
	
	Au refroidissement 
	      s
	

	27
	Stator thermal time constant:
	Temperature rise
	
	
	Cool down
	
	

	28
	

	29
	Inertie du rotor
	
	      kg.m2
	
	
	Impédance de court-circuit R/X
	     
	

	30
	Moment of inertia
	
	
	
	
	R/X Ratio 
	
	

	31
	

	32
	Temps de démarrage
	A vide 
	      s
	
	
	En charge
	      s
	

	33
	Starting time
	 No load
	
	
	
	On load
	
	

	34
	

	35
	Nombre maxi. de démarrages consécutifs : 
	A froid
	     
	A chaud
	     
	Nb maxi de démarrages par heure
	     
	

	36
	Maximum number of consecutive starts: 
	From cold
	
	From hot
	
	Maximum number of starts per hour  
	
	

	37
	

	38
	Classe d’isolation (CEI 60085)  
	     
	Classe d’échauffement 
	     
	Niveau de bruit & tolérance
	      dB
	

	39
	Insulation class (IEC 60085)  
	
	Temperature rise class
	
	Noise level & tolerance
	
	

	40
	

	41
	
	Pour moteur EEx"e" ou EEx"nA" seulement / for motors EEx"e" or EEx"nA" only  
	

	42
	
	
	

	43
	
	Temps max admissible rotor bloqué TE :
	à froid
	      s
	
	
	à chaud
	      s
	
	

	44
	
	Max operating time with locked rotor TE:
	cold
	
	
	
	hot
	
	
	

	45
	
	
	

	46
	
	si TE < temps de démarrage, fournir les courbes caractéristiques d’échauffement rotor bloqué à partir des états chaud et froid
	

	47
	
	if TE < starting time, curves of temperature rise of locked rotor from hot and cold states must be provided
	

	48
	

	49
	Système refroidissement (CEI 60034-6) de refroidissement (IEC 60034-6) IC
	IC
	     
	Mode de fixation CEI 60034-7
	IM
	     
	

	50
	Cooling system (IEC 60034-6)
	
	
	Mounting (IEC 60034-7) 
	
	
	

	51
	

	52
	Carcasse : 
	Fonte
	 FORMCHECKBOX 

	Acier soudé
	 FORMCHECKBOX 

	Alpax
	 FORMCHECKBOX 

	Autre
	     
	

	53
	Frame:
	Cast iron
	
	Steel
	
	
	
	Other
	
	

	54
	

	55
	Rotor :  
	Aluminium coulé
	 FORMCHECKBOX 

	
	Cuivre brasé
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	
	

	56
	
	Cast aluminium
	
	
	Brazed brass
	
	
	
	
	

	57
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	58
	Paliers :  
	Roulements précontraints
	 FORMCHECKBOX 

	Roulements

Ball bearings
	 FORMCHECKBOX 

	Coussinets
	 FORMCHECKBOX 

	Isolés
	CA
	 FORMCHECKBOX 

	COA
	 FORMCHECKBOX 


	59
	Bearings
	Pre-load bearings
	
	
	
	Sleeve b.
	
	Insulated
	DE
	
	NDE
	

	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	61
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Référence FABRICANT/MANUFACTURER’S reference
	Référence FOURNISSEUR/SUPPLIER’S REFERENCE

	      
	      


	Appel d'offres/Call for tender
 FORMCHECKBOX 

	Commande/Order
 FORMCHECKBOX 


	1
	

	2
	CARACTERISTIQUES A FOURNIR PAR LE CONSTRUCTEUR (suite)
CHARACTERISTICS TO BE SUPPLIED BY THE MANUFACTURER (cont.)

	3
	

	4
	

	5
	
	Pour moteur à surpression interne seulement / For pressurised EEX”p” motor only
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	Pression 
	      Pa
	
	Débit
	     
	Nm3/h
	Temps balayage
	      mn
	
	A débit (Nm3/h)
	     
	
	

	8
	
	Pressure
	
	
	Flow rate
	
	
	Flushing time
	
	
	At flow rate
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	Pressostat
	 FORMCHECKBOX 

	
	Seuil d’alarme
	      Pa
	
	Seuil déclenchement déclenchement
	      Pa
	
	Type
	     
	
	

	11
	
	Pressure switch
	
	
	Alarm Threshold
	
	
	Trip Threshold
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	

	13
	
	Electrovanne
	 FORMCHECKBOX 

	
	Tension
	      V
	
	
	Type
	     
	
	

	14
	
	Electrovalve
	
	
	Voltage
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	

	16
	
	Vanne manuelle
	 FORMCHECKBOX 

	
	Nombre
	     
	
	Type
	     
	
	

	17
	
	Hand valve
	
	
	Quantity
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	

	19
	

	20
	Caractéristiques du lubrifiant   
	
	
	
	

	21
	Lubricant characteristics
	
	
	
	

	22
	

	23
	Huile
	     
	
	Viscosité
	     
	
	Débit
	      l/min
	

	24
	Oil
	
	
	Viscosity
	
	
	Flow rate
	
	

	25
	

	26
	Graisse
	     
	
	Quantité
	     
	
	Fréquence de graissage
	     
	

	27
	Grease
	
	
	Quantity
	
	
	Greasing interval
	
	

	28
	

	29
	Vibrations vitesse moyenne quadratique
	      mm/s
	
	Classe d’équilibrage
	     
	

	30
	R.m.s. vibrations velocity
	
	
	Balancing class
	
	

	31
	

	32
	Moteur sans butée   
	Effort axial maximum
	      N
	
	Pour un déplacement axial de 
	      mm
	

	33
	Motor without thrust bearing  
	Maximum axial force
	
	
	For axial displacement of
	
	

	34
	

	35
	Moteur équipé de butées  
	
	Effort axial maximum admissible
	      N
	

	36
	Motor with thrust bearing
	
	Maximum allowable axial force
	
	

	37
	

	38
	Type de paliers  :
	Côté accouplement (CA)
	     
	
	Côté opposé (COA)  l’accouplement 
	     
	

	39
	Type of journals 
	Drive end (DE)
	
	
	Non drive end (NDE)
	
	

	40
	

	41
	Type de roulements :  
	Côté accouplement (CA)
	     
	
	Côté opposé (COA) l’accouplement
	     
	

	42
	Type of bearings
	Drive end (DE)
	
	
	Non drive end (NDE)
	
	

	43
	

	44
	Eau de refroidissement :
	Débit
	      m3/h
	
	Echauffement à P nominale (t
	      °C
	

	45
	Cooling water:   
	Flow rate
	
	
	Temperature rise at full load (t
	
	

	46
	

	47
	Résistance de réchauffage : 
	Puissance
	      W
	
	Tension
	      V
	
	Phase(s)
	     
	

	48
	Anti-condensation heather:
	Rating
	
	
	Voltage
	
	
	
	
	

	49
	

	50
	Masses :
	Totale
	      kg
	
	Rotor
	      kg
	
	Stator
	      kg
	

	51
	Weights:
	Total
	
	
	
	
	
	
	
	

	52
	

	53
	
	Divergences par rapport à la spécification
Deviations from job specification

     
	

	54
	
	
	

	55
	
	
	

	56
	
	
	

	57
	
	
	

	58
	
	
	

	59
	
	
	

	60
	

	Référence FABRICANT/MANUFACTURER’S reference
	Référence FOURNISSEUR/SUPPLIER’S REFERENCE
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