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	Appel d'offres/Call for tender
 FORMCHECKBOX 

	Commande/Order
 FORMCHECKBOX 


	1
	

	2
	 Repère(s) du (des) moteur(s)
Tag of motor(s)  
	     
	Nombre de moteurs   
	     
	

	3
	
	
	Quantity of motor
	
	

	4
	

	5
	CONDITIONS D’INSTALLATION
SITE CONDITIONS

	6
	

	7
	

	8
	 Lieu d’installation  
	     
	Off-shore
	 FORMCHECKBOX 

	On-shore
	 FORMCHECKBOX 


	9
	 Site
	
	
	
	
	

	10
	

	11
	 Température ambiante  
	Maximum
	      °C
	Minimum
	      °C
	Moyenne annuelle
	      °C
	

	12
	 Ambient temperature  
	
	
	
	
	Yearly average
	
	

	13
	

	14
	 Altitude (si valeur > 1000 m)  
	      m
	
	Hygrométrie  
	      %
	

	15
	 Altitude (if > 1000 m above sea level)  
	
	
	Humidity
	
	

	16
	

	17
	 Atmosphère corrosive:
	Embruns salins
	 FORMCHECKBOX 

	H2S
	 FORMCHECKBOX 

	Autre  
	     
	Classe de corrosion de l’environnement
	     
	

	18
	 Corrosive atmosphere:
	Sea spray
	
	
	
	Other
	
	Environt. class of corrosion (ISO 12944-2)
	
	

	19
	

	20
	 Localisation (IEC 60079-10)
	zone 1
	 FORMCHECKBOX 

	zone 2
	 FORMCHECKBOX 

	hors zone
	 FORMCHECKBOX 

	Pollution
	     
	

	21
	 Location
	
	
	
	
	safe area
	
	Pollution
	
	

	22
	

	23
	MACHINE ENTRAINEE (si données absentes, Cf spécification mécanique)

DRIVEN MACHINE (if no data, see mechanical specification)

	24
	

	25
	

	26
	 Type
	     
	Puissance machine entraînée
	      kW
	
	

	27
	
	
	driven machine rated output 
	
	
	

	28
	

	29
	Plage de vitesse
	      rpm
	Courbe couple / vitesse
	     
	

	30
	Speed range 
	
	Torque versus speed characteristic
	
	

	31
	

	32
	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
TECHNICAL SPECIFICATION

	33
	

	34
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	Tension induit
	      V 
	Mini
	      V
	Maxi
	
	      V
	

	36
	Armature rated voltage
	
	
	
	
	
	
	

	37
	

	38
	Tension excitation
	      V
	
	
	Alimentation par variateur 
	 FORMCHECKBOX 


	39
	Field  rated voltage
	
	
	
	Supply by variator
	

	40
	

	41
	Démarrage direct 
	 FORMCHECKBOX 

	
	Démarrage progressif
	 FORMCHECKBOX 

	 Démarrage sur résistances 
	 FORMCHECKBOX 


	42
	Direct starting 
	
	
	Soft starter
	
	 Starting by resistances
	

	43
	

	44
	Moteur de sûreté  
	 FORMCHECKBOX 

	Groupe d’équipement (CEI 60079)  
	     
	Température maximale de surface  
	     
	

	45
	Safety motor 
	
	Equipment class (IEC 60079) 
	
	Maximum surface temperature 
	
	

	46
	

	47
	Mode de protection
	EEx"d"
	 FORMCHECKBOX 

	EEx"de"
	 FORMCHECKBOX 

	 Service type  
	 S      
	

	48
	Type of protection
	
	
	
	
	Service type
	
	

	49
	

	50
	Degré de protection minimum (CEI 60034-5)  
	IP
	     
	Protection contre les chocs mécaniques
	IK
	     
	

	51
	Minimum enclosure protection degree
	
	
	Mechanical shock protection rating
	
	
	

	52
	
	
	
	
	
	
	

	
	Référence FABRICANT/MANUFACTURER’S reference
	Référence FOURNISSEUR/SUPPLIER’S reference

	
	     
	     

	Appel d'offres/Call for tender
 FORMCHECKBOX 

	Commande/Order
 FORMCHECKBOX 


	1
	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (suite)
TECHNICAL SPECIFICATION (cont’)

	2
	

	3
	

	4
	Classe d’isolation (CEI 60085)  
	     
	
	Classe d’échauffement 
	     
	

	5
	Insulation class (IEC 60085) 
	
	
	Temperature rise class
	
	

	6
	

	7
	Sens de rotation (CEI60034-8) :
	Horaire
	 FORMCHECKBOX 

	 Anti horaire
	 FORMCHECKBOX 

	Flèche
	 FORMCHECKBOX 


	8
	Direction of rotation (IEC 60034-8): 
	Clockwise
	
	Counter-clockwise
	
	Arrow
	

	9
	

	10
	Position moteur  
	Horizontal
	 FORMCHECKBOX 

	Vertical
	 FORMCHECKBOX 

	Capot ventilateur avec tôle pare-pluie
	 FORMCHECKBOX 


	11
	Mounting arrangement
	Horizontal
	
	Vertical
	
	Fan with drip cover
	

	12
	

	13
	Mode de fixation (CEI 60034-7): 
	A pattes
	 FORMCHECKBOX 

	A bride
	 FORMCHECKBOX 

	Autre
	     
	

	14
	Type of  construction (IEC 60034-7):
	Feet mounted
	
	Flanged
	
	Other
	
	

	15
	

	16
	ACCESSOIRES
ACCESSORIES

	17
	

	18
	

	19
	Purge eau de condensation carcasse :
	 FORMCHECKBOX 

	Visserie <12 mm, Plaques signalétiques, inox 316)  
	 FORMCHECKBOX 

	

	20
	Condensed water drain holes on frame:
	
	Rating plate, bolting <12 mm made of stainless steel grade 316
	
	

	21
	

	22
	Borne de masse : 
	Sur le moteur
	 FORMCHECKBOX 

	Interne B.J.
	 FORMCHECKBOX 

	Anneaux de levage
	 FORMCHECKBOX 


	23
	Earthing boss:
	On the motor frame
	
	In the terminal box
	
	Lifting eyebolts
	

	24
	

	25
	Boîte à bornes induit :
	Nature
	     
	Avec presse étoupe
	 FORMCHECKBOX 

	Type de presse étoupe
	     
	

	26
	Armature Terminal box:
	Type
	
	With cable glands
	
	Type of cable gland
	
	

	27
	

	25
	Boîte à bornes inducteur :
	Nature
	     
	Avec presse étoupe
	 FORMCHECKBOX 

	Type de presse étoupe
	     
	

	26
	Field terminal box:
	Type
	
	With cable glands
	
	Type of cable gland
	
	

	27
	

	28
	PT 100 bobinages  
	 FORMCHECKBOX 

	
	Résistance de réchauffage
	 FORMCHECKBOX 

	
	

	29
	PT 100 windings
	
	
	Space heater
	
	
	

	30
	

	31
	Peinture:
	Standard constructeur 
	 FORMCHECKBOX 

	[1]
	Autres
	     
	[1]

	32
	Painting:
	Manufacturer’s standard
	
	
	   Other
	
	

	33
	

	34
	[1] Système de peinture à soumettre avec l’offre pour approbation, avec indication de la garantie / Painting system to be submitted with the bid for approval, with indication of guarantee. 

	36
	.

	37
	ESSAIS (selon CEI 60034)
TESTS (according to IEC 60034)

	38
	

	39
	

	40
	Tests de routine
	 FORMCHECKBOX 

	Fourniture du rapport de test du moteur en usine
	 FORMCHECKBOX 

	
	

	41
	Routine tests
	
	Factory acceptance test report to furnish
	
	
	

	42
	

	43
	CARACTERISTIQUES A FOURNIR PAR LE CONSTRUCTEUR
CHARACTERISTICS TO BE SUPPLIED BY THE MANUFACTUER

	44
	

	45
	

	46
	Constructeur
	     
	Type de moteur 
	     
	Mode de protection (CEI 60079)
	     

	47
	Manufacturer
	
	Motor Type 
	
	Type of protection (IECI 60079)
	

	48
	

	49
	Marquage CE (ATEX 94/9/CE)
	     
	Masse
	      kg
	Dimensions
	     
	

	50
	CE marking (ATEX 94/9/EC)
	
	Weight
	
	Sizes
	
	

	51
	

	52
	Puissance nominale  
	      kW
	Inertie
	      kgm2
	
	Diamètre du bout d’arbre
	      mm
	Rendement
	     
	

	53
	Rated power  
	
	Inertia
	
	
	Shaft diameter for coupling
	
	Efficiency
	
	

	54
	

	55
	Tension induit 
	      V
	
	Courant  
	      A
	Resistance (Ohm à 20°C) 
	     
	Inductance
	      mH
	

	56
	Armature rated voltage
	
	
	Current  
	
	Resistance (Ohm at 20°C)
	
	Inductance
	
	

	57
	

	58
	Tension d’excitation : 
	      V  
	Courant  
	      A
	Resistance (Ohm à 20°C) 
	     
	

	59
	Field rated voltage:
	
	Current  
	
	Resistance (Ohm at 20°C)
	
	

	60
	
	

	
	Référence FABRICANT/MANUFACTURER’S reference
	Référence FOURNISSEUR/SUPPLIER’S reference
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