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	Rev. Date
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	Written
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	Verified
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	Approved
	     
	     
	     
	     
	     
	     


	1
	

	2
	Repère de l’équipement :
	     
	Nombre de redresseurs :
	     
	Nombre de batteries :
	     
	

	3
	Equipment Tag N°
	
	Number of Rectifiers
	
	Number of batteries
	
	

	4
	

	5
	CONDITIONS GENERALES D’INSTALLATION
INSTALLATION CONDITIONS

	6
	

	7
	

	8
	Température ambiante :
	
	Normale
	      °C
	
	Maximum
	      °C
	
	
	Minimum
	      °C
	

	9
	Ambiant temperature
	
	Normal
	
	
	Maximum
	
	
	
	Minimum
	
	

	10
	

	11
	Hygrométrie relative :
	     
	Normale
	      %
	
	Maximum
	      %
	

	12
	Relative humidity
	
	Normal
	
	
	Maximum
	
	

	13
	

	14
	Altitude : > 1000 m
	      m
	Intérieur
	 FORMCHECKBOX 

	A terre
	 FORMCHECKBOX 

	En mer
	 FORMCHECKBOX 


	15
	Altitude: > 1000 m
	
	Indoor
	
	Onshore
	
	Offshore
	

	16
	

	17
	Salle ventilée :
	 FORMCHECKBOX 

	Salle climatisée :
	 FORMCHECKBOX 

	Salle surpressée :
	 FORMCHECKBOX 

	Présence H2S :
	 FORMCHECKBOX 

	

	18
	Ventilated room
	
	Air conditioned room
	
	Pressurized room
	
	H2S presence
	
	

	19
	

	20
	Mise en place
	Sol béton/planéité 2 mm/1000 :
	 FORMCHECKBOX 

	Faux plancher :
	 FORMCHECKBOX 

	Châssis : 
	 FORMCHECKBOX 

	Caniveau :
	 FORMCHECKBOX 


	21
	Installed on
	Concreted floor/flatness
	
	Faise floor
	
	Base frame
	
	Cable duct
	

	22
	

	23
	

	24
	

	25
	

	26
	

	27
	

	28
	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L’EQUIPEMENT
TECHNICAL DATA

	29
	

	30
	

	31
	

	32
	Tension de sortie
	      V
	Polarités isolées
	 FORMCHECKBOX 

	+ à la terre
	 FORMCHECKBOX 

	- à la terre
	 FORMCHECKBOX 


	33
	Out put voltage
	
	Unearthed Polarities
	
	+ earthed
	
	- earthed
	

	34
	

	35
	Intensité d’utilisation en régime permanent
	Secteur présent
	      A
	

	36
	Output current, continuous operation
	Incoming Supply On
	
	

	37
	

	38
	Secteur absent
	       A
	Autonomie
	       Min
	

	39
	Incoming Supply Off
	
	Autonomy
	
	

	40
	

	41
	

	42
	Charge alimentée en permanence par batterie
	Oui
	 FORMCHECKBOX 

	
	Non
	 FORMCHECKBOX 


	43
	Load permanently fed from battery
	Yes
	
	
	No
	

	44
	

	45
	Temps de recharge requis pour obtenir la capacité
	      h
	
	

	46
	Battery charging time for capacity recovery 
	
	
	

	47
	

	48
	Variation de tension admissible en régime permanent
	+       %
	
	-       %
	

	49
	Maximum frequency variation, continuous operation
	
	
	
	

	50
	

	51
	Variation de tension admissible en regime transitoire
	
	+       %
	
	-       %
	

	52
	Maximum voltage variation, transient operation 
	
	
	
	
	

	53
	

	54
	Taux d’ondulation résiduel inférieur à 
	      %
	
	
	

	55
	Ripple inferior to
	
	
	
	

	56
	
	
	
	
	

	
	

	
	

	1
	

	2
	Fonctionnement possible en parallèle
	 FORMCHECKBOX 


	3
	Parallel operation possible
	

	4
	

	5
	Régulation de la charge des batteries en fonction de la température
	 FORMCHECKBOX 


	6
	Battery charging current regulated on battery temperature
	

	7
	

	8
	Régulation de la charge des batteries par manque ventilation local
	 FORMCHECKBOX 


	9
	Float Charge from when room ventilation failed
	

	10
	

	11
	Isolement automatique de la batterie en fin d’autonomie
	 FORMCHECKBOX 

	Boite Ex ‘d’ ou ‘de’ pour Disjoncteur batteries 
	 FORMCHECKBOX 

	

	12
	Battery automatically switched off at end of discharge
	
	Battery CB within Ex d or de box  
	
	

	13
	

	14
	Distribution aval
	 FORMCHECKBOX 

	Selon document joint
	     
	

	15
	Output distribution
	
	Refer to Doc N°
	
	

	16
	

	17
	Contrôleur permanent d’isolement :
	 FORMCHECKBOX 

	Sur armoire dist
	 FORMCHECKBOX 

	Sur sortie chargeur
	 FORMCHECKBOX 


	18
	Continuous insulation monitoring
	
	On Dist. board
	
	On charger output
	

	19
	

	20
	Batteries d’accumulateurs/Accumulator battery:

	21
	

	22
	Plomb ouvert
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	Cadmium-Nickel ouvert
	 FORMCHECKBOX 

	Cadmium-Nickel étanche
	 FORMCHECKBOX 


	23
	Vented lead-acid
	
	
	
	Vented nickel-cadmium
	
	Sealed nickel-cadmium
	

	24
	

	25
	En armoire
	 FORMCHECKBOX 

	Sur tiroirs extractibles 
	 FORMCHECKBOX 

	Sur chantier
	 FORMCHECKBOX 

	Coffret extérieur
	 FORMCHECKBOX 


	26
	In cabinet
	
	On draw-out rack
	
	On rack
	
	In outdoor / box
	

	27
	

	28
	Accessoires entretien batterie
	 FORMCHECKBOX 

	Cache bornes
	 FORMCHECKBOX 


	29
	Battery maintenance accessories
	
	Terminal cover
	

	30
	

	31
	Diodes anti retour
	 FORMCHECKBOX 


	32
	Blocking diodes
	

	33
	CARACTERISTIQUES DE L’ALIMENTATION DU REDRESSEUR (réseau amont 1)
RECTIFIER SUPPLY SPECIFICATIONS (mains input 1)

	34
	

	35
	

	36
	Tension :
	      V +       %  -       %
	Mono
	 FORMCHECKBOX 

	Tri
	 FORMCHECKBOX 

	Fréquence :
	      V +       %  -       %
	

	37
	Voltage
	
	S P
	
	3 P
	
	Frequency
	
	

	38
	

	39
	Schéma :
	TT
	 FORMCHECKBOX 

	TN
	 FORMCHECKBOX 

	IT
	 FORMCHECKBOX 

	Neutre distribué :
	 FORMCHECKBOX 


	40
	System
	
	
	
	
	
	
	Distributed neutral
	

	41
	

	42
	Icc au point de raccordement de l’alimentation
	Sur réseau
	      kA
	Sur GE (subtransitoire)
	      kA
	

	43
	Icc at supply connection point
	On mains
	
	On Gen Set (subtransient)
	
	

	44
	

	45
	CARACTERISTIQUES DE L’ALIMENTATION DU REDRESSEUR (réseau amont 2)
RECTIFIER SUPPLY SPECIFICATIONS (MAINS INPUT 2)

	46
	

	47
	

	48
	Tension :
	      V +       %  -       %
	Mono
	 FORMCHECKBOX 

	Tri
	 FORMCHECKBOX 

	Fréquence
	      V +       %  -       %
	

	49
	Voltage
	
	S P
	
	3 P
	
	Frequency
	
	

	50
	

	51
	Schéma :
	TT
	 FORMCHECKBOX 

	TN
	 FORMCHECKBOX 

	IT
	 FORMCHECKBOX 

	Neutre distribué
	 FORMCHECKBOX 


	52
	System
	
	
	
	
	
	
	Distributed neutral
	

	53
	

	54
	Icc au point de raccordement de l’alimentation
	Sur réseau
	      kA
	Sur GE (subransitoire)
	      kA
	

	55
	Icc at supply connection point
	On mains
	
	On Gen Set (subtransient)
	
	

	56
	

	57
	

	58
	

	59
	

	

	

	


	1
	

	2
	CONTROLE COMMANDE
CONTROL AND MONITORING

	3
	

	4
	Fonction/Function
	Sur appareil
	Pour report à distance/Remote
	

	5
	
	On cabinet
	Impulsion/Pulse
	Maintenu/Maintained
	

	6
	Marche/Arrêt/On/Off
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	7
	Arrêt urgence/Emergency stop
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	

	8
	
	
	Contact sec
	Transmission

	9
	
	
	Volt free contact
	Transmission

	10
	
	 FORMCHECKBOX 

	NO
	NC
	4-20 mA
	Autre/Other

	11
	Défaut redresseur/Rectifier fault
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	

	12
	Manque tension alim redresseur/Input rectifier no voltage
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	

	13
	Alarme tension basse batterie/Battery low voltage alarm
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	

	14
	Surcharge/Overload
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	

	15
	Défaut d’isolement/Insulation fault
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	

	16
	Défaut ventilateur/Fan fault
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	

	17
	Défaut général/General fault
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	

	18
	Alarme surcharge batterie/Battery overcurrent alarm
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	

	19
	High DC Voltage Alarm tripping the Charger
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	

	20
	Imminent Battery Shutdown Alarm
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	

	21
	Alarme fin de décharge / end of discharge alarm for ESD
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	

	22
	Battery isolée / battery isolated
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	

	23
	Défaut groupé distribution / Grouped fault
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	

	24
	Tension utilisation/Load voltage
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	25
	Courant utilisation/Load current
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	26
	Tension batterie/Batterie voltage
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	27
	Courant batterie/Battery current
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	28
	Liaison série/Serial Link 
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	
	

	29
	Signaux analogiques pour report à distance (4-20 mA ou autre) obligatoirement isolés galvaniquement

	30
	Analogical remote signals (4-20 mA or other) must be electrically isolated

	31
	Tous signaux de contrôle disponibles sur bornier/All monitoring signals available on terminal blocks

	32
	Au minimum toutes les données câblées pour report à distance (contacts et/ou valeurs) doivent être mises à disposition via la liaison série

	33
	As a minimum all wired remote data (contact and/or values) shall be made available via the serial link

	34
	

	35
	CARACTERISTIQUES DE L’ENVELOPPE
CABINET SPECIFICATIONS

	36
	

	37
	

	38
	IP 21
	 FORMCHECKBOX 

	Autre
	     
	Accès arrière:
	Oui
	 FORMCHECKBOX 

	Non
	 FORMCHECKBOX 


	39
	IP 21
	
	Other
	
	Rear access
	Yes
	
	No
	

	40
	

	41
	Entrée des câbles:
	Par le haut
	 FORMCHECKBOX 

	Par le bas
	 FORMCHECKBOX 

	Tôle de fond :
	Avec
	 FORMCHECKBOX 

	Sans
	 FORMCHECKBOX 


	42
	Cable entry
	Top
	
	Bottom
	
	Backplate
	With
	
	Without
	

	43
	

	44
	
	Par PE
	 FORMCHECKBOX 

	Nature PE
	     
	

	45
	
	Via cable gland
	
	Gland type
	
	

	46
	

	47
	Raccordement des câbles puissance et  protection sur le bornier
	 FORMCHECKBOX 

	Résistance de réchauffage
	Oui
	 FORMCHECKBOX 

	Non
	 FORMCHECKBOX 


	48
	Power and protection cables connected to terminal blocks
	
	Space Heaters
	Yes
	
	No
	

	49
	

	50
	Visserie
	
	Zinguée bichromatée
	 FORMCHECKBOX 

	Inox 316
	 FORMCHECKBOX 


	51
	Screws and bolts
	
	bichromate zinc plated
	
	316 stainless steel
	

	52
	

	53
	Anneaux de levage
	 FORMCHECKBOX 

	Plaque signalétique inox 316
	 FORMCHECKBOX 

	
	Autre
	 FORMCHECKBOX 

	

	54
	Lifting rings
	
	Rating plate 316 stainless steel 
	
	
	Other
	
	

	55
	

	56
	Etiquettes de repérage rivées ou vissées sur support fixe (collage exclus)
	 FORMCHECKBOX 


	57
	Identifying labels riveted or screwed to fixed support (no adhesive bonding)
	

	58
	

	59
	Peinture standard constructeur
	 FORMCHECKBOX 

	
	Autre
	     
	Couleur
	RAL      
	

	60
	Standard paint finish constructor
	
	
	Other
	
	Color


	
	

	61
	

	
	
	
	
	
	

	


	1
	

	2
	ESSAIS/TESTS
 IEC 60146

	3
	

	4
	

	5
	Essai d’isolement
	 FORMCHECKBOX 

	
	Essai de Court Circuit
	 FORMCHECKBOX 

	

	6
	Insulation test
	
	
	Short-Circuit Tests
	
	

	7
	

	8
	Essai au courant assigné
	 FORMCHECKBOX 

	
	Détermination des pertes
	 FORMCHECKBOX 

	

	9
	Rated current test
	
	
	Power losses determination
	
	

	10
	

	11
	Essai d’échauffement
	 FORMCHECKBOX 

	
	Mesure du facteur de puissance
	 FORMCHECKBOX 

	

	12
	Temperature rise test
	
	
	Power factor measurement
	
	

	13
	

	14
	Vérification des dispositifs auxiliaires
	 FORMCHECKBOX 

	
	Mesure de la tension de sortie
	 FORMCHECKBOX 

	

	15
	Checking and testing of auxiliary devices
	
	
	Measurement  of output voltage
	
	

	16
	

	17
	Vérification des circuits de commande
	 FORMCHECKBOX 

	
	Vérification des dispositifs de protections
	 FORMCHECKBOX 

	

	18
	Checking of the control equipment
	
	
	Checking of  the protective devices
	
	

	19
	

	20
	Essai d’immunité
	 FORMCHECKBOX 

	
	Essai d’aptitude aux surcharges
	 FORMCHECKBOX 

	

	21
	Immunity test 
	
	
	Overcurrent capability test
	
	

	22
	

	23
	Mesure de Bruit audible
	 FORMCHECKBOX 

	
	Mesure de la tension et du courant d’ondulation
	 FORMCHECKBOX 

	

	24
	Audible noise measurement
	
	
	Measurement of ripple voltage and current
	
	

	25
	

	26
	Essai autonomie batterie
	 FORMCHECKBOX 

	
	Essai de fonctionnement et essai à charge réduite
	 FORMCHECKBOX 

	

	27
	Battery autonomy test
	
	
	Light load and functional test
	
	

	28
	

	29
	Test défaut isolement / terre
	 FORMCHECKBOX 

	
	Essai de fonctionnement et essai à ¼, ½, ¾, 4/4 charge
	 FORMCHECKBOX 

	

	30
	Insulation/Earth Fault Test
	
	
	¼, ½, ¾, 4/4 load and functional test
	
	

	31
	

	32
	OTHER SPECIAL TESTS 
	….

	33
	SCHEMAS DE PRINCIPE
SCHEMATIC DIAGRAM

	34
	

	35
	

	36
	SCHEMA 1
	 FORMCHECKBOX 

	
	SCHEMA 2
	 FORMCHECKBOX 

	

	37
	
	
	
	Chaque batterie dimensionnée pour

Each battery set sized for
	100%
	 FORMCHECKBOX 

	Autonomie/Autonomy
	

	38
	
	
	
	
	50% 
	 FORMCHECKBOX 

	
	 FORMCHECKBOX 


	39
	
	
	
	
	Autre/other
	      %
	
	

	40
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	41
	

	42
	

	43
	

	44
	

	45
	

	46
	

	47
	

	48
	

	49
	

	50
	

	51
	

	52
	

	53
	

	54
	

	55
	

	56
	

	57
	

	58
	

	59
	

	60
	

	

	

	

	1
	

	2
	SCHEMA 3
	 FORMCHECKBOX 

	
	SCHEMA 4
	 FORMCHECKBOX 
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	22
	SCHEMA 5
	 FORMCHECKBOX 
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	24
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	25
	

	26
	

	27
	

	28
	

	29
	

	30
	

	31
	

	32
	

	33
	

	34
	

	35
	

	36
	

	37
	

	38
	

	39
	

	40
	

	41
	

	42
	

	43
	

	44
	

	45
	Nota : La symbolisation des appareils de coupure matérialise leur existence et non leur 
nature exacte qui est déterminée avec le constructeur
The circuit device symbols indicate their presence and not their specific type
which is to be decided in consultation with the constructor


	46
	

	47
	

	48
	

	49
	

	50
	DISTRIBUTION
DISTRIBUTION

	51
	

	52
	

	53
	
	Type 1
	Type 2
	Type 3
	Type 4
	Type 5
	Type 6
	

	54
	
	Intensité/Current (A)
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	

	55
	
	Disjoncteur/Circuit breaker
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	

	56
	
	Calibre/Rating
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	

	57
	
	Sectionneur/Isolator
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	

	58
	
	Fusibles/Fuses
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	

	59
	
	Contacteur/Contactor
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	

	60
	
	Relais thermique/Thermal relay
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	

	61
	
	Nombre de départs identiques
Number of identical outgoers
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	

	62
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	63
	

	

	1
	PROFIL DE CHARGE

	2
	LOAD PROFILE
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	4
	

	5
	

	6
	

	7
	

	8
	

	9
	

	10
	

	11
	

	12
	

	13
	

	14
	

	15
	

	16
	

	17
	

	18
	

	19
	

	20
	

	21
	

	22
	

	23
	

	24
	

	25
	

	26
	

	27
	

	28
	

	29
	

	30
	

	31
	

	32
	    LOADS
	Period 1
	Period 2 
	…
	
	
	
	

	33
	
	     
	     
	     
	     
	
	
	
	

	34
	
	     
	     
	     
	     
	
	
	
	

	35
	
	     
	     
	     
	     
	
	
	
	

	36
	
	     
	     
	     
	     
	
	
	
	

	37
	
	     
	     
	     
	     
	
	
	
	

	38
	
	     
	     
	     
	     
	
	
	
	

	39
	
	     
	     
	     
	     
	
	
	
	

	40
	
	     
	     
	     
	     
	
	
	
	

	41
	
	     
	     
	     
	     
	
	
	
	

	42
	
	     
	     
	     
	     
	
	
	
	

	43
	
	     
	     
	     
	     
	
	
	
	

	44
	
	     
	     
	     
	     
	
	
	
	

	45
	
	     
	     
	     
	     
	
	
	
	

	46
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	49
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	62
	

	

	

	

	1
	

	2
	CARACTERISTIQUES A FOURNIR PAR LE CONSTRUCTEUR
SPECIFICATIONS TO BE SUPPLIED BY CONSTRUCTOR

	3
	

	4
	

	5
	Type:
	     
	Intensité nominale
	      A
	

	6
	Type
	
	Nominal current
	
	

	7
	

	8
	Intensité absorbée à 4/4 de charge sur le réseau 1 :
	En floating
	      A
	En charge batterie
	      A
	

	9
	Mains input 1 current at 4/4 load
	Floating
	
	Battery charging
	
	

	10
	

	11
	Protection réseau amont 1 :
	Calibre
	      A
	Type de déclencheur
	     
	

	12
	Mains input 1 protection
	Rating
	
	Protection Device
	
	

	13
	

	14
	Intensité absorbée à 4/4 de charge sur le réseau 2 :
	En floating
	      A
	En charge batterie
	      A
	

	15
	Mains input 2 current at 4/4 load
	Floating
	
	Battery charging
	
	

	16
	

	17
	Protection réseau amont 2 :
	Calibre
	      A
	Type de déclencheur
	     
	

	18
	Mains input 2 protection
	Rating
	
	Protection Device
	
	

	19
	

	20
	Pertes maximum
	      W
	Rendement à 4/4
	     
	Niveau sonore
	      DBA à 1m
	

	21
	Maximum losses
	
	Efficiency at 4/4 load
	
	Maximum SPL
	
	

	22
	

	23
	

	24
	Dispositif prévu contre les perturbations harmoniques
	     
	

	25
	Harmonic Distortion protection
	
	

	26
	

	27
	Type de pont redresseur
	     
	Alimentation :
	Mono
	 FORMCHECKBOX 

	Tri
	 FORMCHECKBOX 

	

	28
	Rectifier type
	
	Supply
	S P
	
	3-P
	
	

	29
	

	30
	Batterie :
	Marque
	     
	Nombre éléments
	     
	Capacité
	      Ah
	

	31
	Battery
	Constructor
	
	Number of cells
	
	Capacity
	
	

	32
	

	33
	
	Type
	     
	Tension de fin de décharge
	      V
	Facteur déclassement
	     
	

	34
	
	Type
	
	End of discharge voltage
	
	Ageing derating factor
	
	

	35
	

	36
	Température extrême de stockage de l’équipement :
	Minimum
	      °C
	Maximum
	      °C
	

	37
	Equipment storage temperature limit
	Minimum
	
	Maximum
	
	

	38
	

	39
	Température extrême d’utilisation de l’équipement :
	Minimum
	      °C
	Maximum
	      °C
	

	40
	Equipment operation temperature limit
	Minimum
	
	Maximum
	
	

	41
	

	42
	Dispositif de ventilation de l’équipement
	Rejet d’air chaud par le haut
	 FORMCHECKBOX 

	Par le bas
	 FORMCHECKBOX 

	Filtres à l’entrée d’air
	     
	

	43
	Equipment cooling
	Hot air exhaust at top
	
	At bottom
	
	Filters at air inlet
	
	

	44
	

	45
	Nombre de ventilateurs installés :
	     
	Nombre nécessaire au fonctionnement normal :
	     
	

	46
	Number of fans installed
	
	Required number of fans for normal operation
	
	

	47
	

	48
	
	Alimentation électrique différente de celle du redresseur :
	Oui
	 FORMCHECKBOX 

	Non
	 FORMCHECKBOX 

	Depuis la batterie
	 FORMCHECKBOX 

	

	49
	
	Power supply separate from rectifier
	Yes
	
	No
	
	From battery
	
	

	50
	

	51
	Dimensions (mm) :
	Armoire redresseur
	      L/W
	
	      P/D
	
	      H
	
	Masse (kg)
	     
	

	52
	Dimensions (mm) :
	Rectifier cabinet
	
	
	
	
	
	
	Weight
	
	

	53
	

	54
	
	Armoire batterie ou chantier
	      L/W
	
	      P/D
	
	      H
	
	Masse (kg)
	     
	

	55
	
	Batterie cabinet or rack
	
	
	
	
	
	
	Weight
	
	

	56
	

	57
	
	Armoire distribution
	      L/W
	
	      P/D
	
	      H
	
	Masse (kg)
	     
	

	58
	
	Distribution cabinet
	
	
	
	
	
	
	Weight
	
	

	59
	

	60
	Distance minimales par rapport aux parois (mm) :
	     
	

	61
	Minimum distances from walls
	
	
	

	62
	

	

	

	


Period 2





Period 3





Period 1
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UPS Supply





Main Input Supply
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