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Item N°
Description
Données Spécifiées/Design Data
Données Fournisseur/Supplier Data

Général/General 

1
Repère de l’équipement/Equipment identification



2
Langue/Language: Etiquettage/Labelling 



3
Langue/Language: Affichage sécurité/Safety notices



4




5
Conditions générales d’installation/
Installation conditions



6
Lieu d’implantation/Place of installation:



7
Onshore/Off Shore



8
Salle ventilée/Ventilated
Climatisée/Air conditioned room



9
Salle surpressée/Pressurised room



10
Altitude
< 1000 m


11
Atmosphère corrosive/Corrosive atmosphere 



12
Présence H2S/H2S presence 



13
Risque sismique/Seismic zone



14
Température ambiante/Normal temperature:



15
Normale/Normal
°C +/-   °C      


16
Maximale/Maximum - Durée/Duration
°C/     h


17
Hygrométrie relative/Relative humidity:



18
Normale/Normal
% +/-    %   


19
Maximale/Maximum - Durée/Duration
%/     h


20
Mise en place/Installed :



21
Contre un mur/against wall
Sol béton/Concrete floor 
Caniveau/Cable Duct 
Châssis/Frame



22
Accessibilité pour maintenance/Maintenance accessibility
(Avant/Front only)



23
Caractéristiques du réseau électrique/
Electrical Network Characteristics



24
Fréquence/Frequency
Hz +/-      %


25
Tension du réseau/Network Voltage 
V +/-      %


26
Puissance de court circuit/Short circuit power
MVA


27
Régime de neutre/Earthing System



28
Neutre Distribué/Distributed neutral



29
Présences harmoniques/ Harmonics levels 
% THD 


30




31




32
Caractéristiques Techniques/
Technical Data



33
Caractéristiques générales du tableau/
General switchgear characteristics:



34
Connexion des unités fonctionnelles/
Electrical connections of functional units
Fixe/Fixed = F
Déconnectable/Removable= D
Débrochable/Withdrawable = W


35
Circuit arrivées principales/Main incoming circuits



36
Circuit départ principal/Main outgoing circuits



37
Circuits auxiliaires/Auxiliary circuits



38
Forme de séparation/Separation form (IEC 60439-1)



39
Degré IP/Degre of protection IP (IP 21 Minimum)



40
Tropicalisation/Tropicalisation



41
Résistance mécanique/Impact Strength IK  
(IK 08 (5 joules) minimum)



42
Degré de pollution/Pollution degree (IEC 60439-1)



43
Raccordement/Connection:



44
Puissance/Power 
(Avant/Front – Arrière/Rear)



45
Contrôle commande/Signal control 
(Avant/Front – Arrière/Rear)



46
Passage des câbles/Cable entry 
(Bas/Bottom - Haut/Top)



47
Connexion sur ECS/ECS connection 
(fil à fil/hardwire – liaison série/serial link)



48
Bus duct 
(Haut/Top -  Bas/Bottom)



49
Caractéristiques électriques 
Electrical characteristics:



50
Tension assignée d’emploi/
Rated Operating Voltage Ue
V


51
Tension assignée d’isolement/
Rated Insulated Voltage Ui
V


52
Courant assigné/Rated Current In
A


53
Courant assigné de court circuit conditionné/
Rated conditional short circuit current Icc
kA 


54
Courant assigné de crête admissible/
Rated peak withstand current Ipk 
kA


55
Courant assigné de courte durée admissible/
Rated short circuit withstand current Icw 
kA r.m.s. / 1 s


56
Calibre Jeu de barres principal/Main busbar rating
A


57
Cuivre/Copper-  – Isolé/Insulated- Nu/Bare - étamé/tinned – etc.



58
Calibre jeu de barres de distribution/
Distribution busbar rating
A


59
Cuivre/Copper- – Isolé/Insulated- Nu/Bare - étamé/tinned – etc.



60
Section du collecteur de terre/Earthing bar cross section
mm²


61
Tension des auxiliaires/Auxiliary voltage:



62
Commande/Control
V         +/-      %


63
Signalisation/Signalling 
V         +/-      %


64
Moteur réarmement ressort/Spring charging motor
V         +/-      %


65
Réchauffage moteur/Motor heater
V       1ph +/-      %


66
Résistance anti condensation/space heater 
V      1ph +/-      %


67
Contrôleur d’isolement/Insulation monitoring device 



68
Limitation du courant de défaut à fréquence nominale/Earth fault limitation at rated frequency
150 mA @        Hz


69
Parasurtenseur/Surge arrester 

KV---/---kA

70
Dispositif  de recherche de défaut d’isolement/
Insulation fault localisation device.



71




72
Autres caractéristiques/Other Characteristics:



73
Extension futures/Future extension 
(Gauche/Left - Droite/Right) 



74
Fermeture des portes/Doors locking:



75
Poignée/Handle



76
Serrures/Key



77
Peinture/Painting
Standard Constructeur/
Supplier standard


78
Couleur/Color (RAL) 



79
Etiquettes/Labels:



80
Dilophane/Traffolyte- Inox/Stainless steel



81
Fixation/Fixation



82
Détection incendie/Early smoke-fire detection



83
Résistance anticondensation/Space heater



84
Automatismes intégrés au tableau  (API, etc)/
Automatism included inside the assembly (PLC, etc)



85
Synoptique simplifié sur tableau/
Mimic one line diagram on switchgear



86
Interverrouillage par clés/Key interlocking



87
Interverrouillage électrique/Electrical interlock



88
Visserie/Screw Bolts Nuts 
(Zinguée bichromatée/Zinc bichromate - 
Inox 316/Stainless steel 316 )




89
Chariot de manutention/Service truck



90
Equipement spécial/Special tools



91




93
Essais/Tests (IEC 60439)



94
Réception usine/Factory acceptance tests



95
Essais individuel/Routine tests (IEC 60439-1 §8.3)



96
Autres essais/Other tests



97
Réception communication avec ECS/
ECS communication tests 
(Usine ECS ou tableau/ECS or switchgear factory)



98




99
Dimension de l’armoire/Cubicle Size



100
Longueur/Width
mm


101
Profondeur/Depth
 mm


102
Hauteur/Height
 mm


103
Poids/Weight
kg


104
Dégagements nécessaires/clearance 
(Avant – Arrière – au-dessus/Front – Rear – Top)
mm


105
Liste des fabricants/
Component manufacturer list



106
Disjoncteur/Circuit breaker



107
Contacteur/Contactor



108
Fusible/Fuse



109
Appareil de mesure/Metering apparatus



110
Relais auxiliaire/Auxiliary relay



111
Relais de protection/Protection relay



112 
Automate programmable/PLC



113




Item N°
Description
Données Spécifiées/Design Data
Données Fournisseur/Supplier Data

Unité d’arrivée/Incoming unit 






Selon schéma type/As per typical

1
Directe/Direct on busbar



2
Disjoncteur/Circuit breaker



3
Bobine de déclenchement/tripping coil



4
Bobine de fermeture/Closing coil



5
Moteur de réarmement/Spring charging motor



6
Interrupteur/Switch



7
Inter-fusible/Fused-Switch



8
Raccordements/Connections



9
Câbles/Cables- par gaine à barres/Busduct



10
Cuivre/Copper- Aluminium/aluminium – 



11
Unipolaire/Single core - Multipolaire/multicore



12
Section/Cross section
mm²


13
Protection/Protection Code  ANSI

25-27-32-50-50N-51-51N-64-81……



14
Contrôle/Control



15
Boutons-poussoirs/Push buttons
(Marche- Arrêt /On - Off)



16
Commutateur/Switch 
(Local - Distance/Local - Remote) 



17
Signalisation/Indicating lights 
(Ouvert – Fermé - Défaut/On – Off - Fault)



18
Interdéclenchement/Intertrip - Interverrouillage/Interlock



19
Mesures/Meters



20
Ampèremètre/Ammeter



21
Voltmètre/Voltmeter



22
Facteur de puissance/Power factor meter



23
Fréquencemètre/Frequency meter



24
Wattmètre/Wattmeter - Varmètre/VAR meter



25
Compteur d’énergie/Watt/VAR hour meter



26
Module numérique mesures & Comptage/
Meter and counter digital module



27
Standard de communication/Communication standard



28
Transformateur de tension/Voltage transformer



29
Nombre par arrivée/Number
1/Phase


30
Tension secondaire/Secondary voltage



31
Transformateur de Courant/Current transformer



32
Nombre par cellule/Number
1/Phase minimum


33
Classe/Class 



34




35




Item N°
Description
Données Spécifiées/Design Data
Données Fournisseur/Supplier Data

Unité du couplage/Bus tie unit 






Selon schéma type/As per typical

1
Disjoncteur/Circuit breaker



2
Bobine de déclenchement/tripping coil



3
Bobine de fermeture/Closing coil



4
Moteur de réarmement/Spring charging motor



5
Interrupteur/Switch



6
Remontée de barres/Bus riser
(Déconnectable/Disconnectable)



7
Protection/Protection Code ANSI

25-27-50-51-59-81……



8
Contrôle/Control



9
Bouton poussoirs/Push buttons
(Marche- Arrêt /On - Off)



10
Commutateur/Switch 
(Local - Distance/Local - remote) 



11
Signalisation/Indicating lights 
(Ouvert – Fermé - Défaut/On – Off - Fault)



12
Mesures/Meters



13
Ampèremètre/Ammeter



14
Voltmètre/Voltmeter



15
Fréquencemètre/Frequency meter



16
Module numérique mesures & Comptage/
Meter and counter digital module



17
Standard de communication/Communication standard



18
Transformateur de tension/Voltage transformer



19
Nombre par cellule/Number
2/Phase


20
Tension secondaire/Secondary voltage



21
Transformateur de Courant/Current transformer



22
Nombre par cellule/Number
1/Phase


23
Classe/Class    








Item N°
Description
Données Spécifiées/Design Data
Données Fournisseur/Supplier Data

Unité du jeu de barres/Busbar unit 






Selon schéma type/As per typical 

1
Protection/Protection Code ANSI

25-27-50-51-59-81……



2
Contrôle/Control



3
Commutateur/Switch 



4
Signalisation/Indicating lights 



5
Mesures/Meters



6
Ampèremètre/Ammeter



7
Voltmètre/Voltmeter



8
Fréquencemètre/Frequency meter



9
Module numérique mesures & Comptage/
Meter and counter digital module



10
Standard de communication/Communication standard



11
Transformateur de tension/Voltage transformer



12
Nombre par cellule/Number
2/Phase


13
Tension secondaire/Secondary voltage



14
Transformateur de Courant/Current transformer



15
Nombre par cellule/Number
1/Phase


16
Classe/Class    



17




18









Item N°
Description
Données Spécifiées/Design Data
Données Fournisseur/Supplier Data

Départ Moteur/Motor Feeder 







Selon schéma type/As per typical 

1
Type de Coordination/Coordination type (IEC 60947-4-1)
Type 2


2
Catégorie d’emploi/Duty (IEC 60947-4-1)     (AC3- AC4)



3
Relais thermique/Thermal overload relay



4
Direct/Direct  jusqu’à/until
<                 kW
<                 kW

5
Par 3 TC pour/By 3 CT’s for 
>                 kW
>                 kW

6
Différentielle par Tore/Ring core type CT differential



7
Relais numérique  pour/Digital relay for  
>                 kW
>                 kW

8
Protection/Protection Code  ANSI

32-37-46-49-50-51-51LR-64-66….



9
Contrôle/Control



10
Réarmement/Reset 
(Intérieur/Inside- Extérieur/External)



11
Boutons-poussoirs/Push buttons
(Marche- Arrêt /On - Off)



12
Commutateur/Switch 
(Local - Distance/Local - remote) 



13
Compteur horaire/Hour meter



14
Signalisation/Indicating lights 
(Ouvert – Fermé - Défaut/On – Off - Fault)



15
Interface vers DCS/DCS interface



16
Etat/Status (En marche - Arrété/On - Off)



17
Disponible/Ready to start



18
Défaut/Fault



19
Commande/Command (Marche – arrêt/Start-stop)



20




21
Calibre et type des appareils de coupure/
Rating and type of breaking devices
Plage Puissance/
Power range
Calibre/
Rating
Disjoncteur Circuit Breaker
Thermique Thermique
Nombre de module/
Cubicle size

22


kW
A




23


kW
A




24


kW
A




25


kW
A




26


kW
A




27


kW
A




28


kW
A




29


kW
A




30


kW
A




31


kW
A




32


kW
A




33


kW
A




Item N°
Description
Données Spécifiées/Design Data
Données Fournisseur/Supplier Data

Départ Distribution/Distribution feeder 



Selon schéma type/As per typical 

1
Type de Coordination/Coordination type (IEC 60947-4-1)
Type 2


2
Protection/Protection   Code ANSI

50-51-51N….



3
Contrôle/Control



4
Réarmement/Reset 
(Intérieur/Inside - Extérieur/External)



5
Boutons-poussoirs/Push buttons
(Marche - Arrêt /On - Off)



6
Commutateur/Switch 
(Local - Distance/Local - remote) 



7
Signalisation/Indicating lights 
(Ouvert – Fermé - Défaut/On – Off - Fault)



8
Interdéclenchement/Intertrip - Interverrouillage/Interlock



9
Transformateur de Courant/Current transformer



10
Nombre par cellule/Number    1/Phase minimum



11
Classe/Class     



12
Tore/Ring core type1/Feeder



13




14
Calibre et type des appareils de coupure/
Rating and type of breaking devices
Plage Puissance:
Power range
Calibre/
Rating
Disjoncteur Circuit Breaker
Thermique Thermique
Nombre de module/
Cubicle size

15


kVA
A




16


kVA
A




17


kVA
A




18


kVA
A




19


kVA
A




20


kVA
A




21


kVA
A




22


kVA
A




23


kVA
A




24


kVA
A
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