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Power transformer

Rev. Date
     
     
     
     
     
     

Written
     
     
     
     
     
     

Verified
     
     
     
     
     
     

Approved
     
     
     
     
     
     

Appel d’offre/Call for tender
 FORMCASECOCHER 

Commande/Order
 FORMCASECOCHER 



1


2
REPERE(S) DU TRANSFORMATEUR
     
Nombre de transformateurs :
     


3
TAG OF TRANSFORMER

Number of transformers



5
CONDITIONS D’INSTALLATION
SITE CONDITIONS

6


7
Lieu d’installation :
     
On-shore
 FORMCASECOCHER 

Off-shore
 FORMCASECOCHER 


8
Site:






9


10
Température:
Moyenne annuelle
     
°C
Maxi.
     
°C
Mini.
     
°C
Hygrométrie
     
%

11
Ambient temperature:
Yearly average


Max.


Min


Humidity



12


13
Soumis aux rayonnements :
Solaires
 FORMCASECOCHER 

Nb  heures / jour
     
Nb j/an
     
Torche
 FORMCASECOCHER 

     
W/m²

14
Subject to radiation
Solar

Hours/day

Days/year

Flare




15


16
Altitude (si (1000 m)
     
m
Classe de corrosion de l’environnement (ISO12944-2)
     


17
Altitude (if > 1000 m above sea level)


Environment class of corrosion (ISO 12944-2)



18


19
Atmosphère corrosive :
 FORMCASECOCHER 

Embruns salins
 FORMCASECOCHER 

H2S
 FORMCASECOCHER 

Autre
     
A l’abri des vents :
 FORMCASECOCHER 



20
Corrosive atmosphere

Sea spray



Other

Wind sheltered



21


22
Localisation 
Zone 2
 FORMCASECOCHER 

Groupe d’équipement
     
Hors zone
 FORMCASECOCHER 

Extérieur
 FORMCASECOCHER 

Intérieur
 FORMCASECOCHER 


23
Location


Apparatus group :

Safe area

Outdoor

Indoor


24
CARACTERISTIQUES DU RESEAU
NETWORK DESIGN

25


26
Tension réseau
     
kV ± 10 %

Fréquence
     
Hz ± 5 %
Tension auxiliaire
     
V

27
Rated voltage



Frequency


Auxiliary voltage



28


29
Courant de CC
     
KA rms 
Système de liaison terre

Neutral system
     
 Limitation courant de défaut

Earth Fault current limitation
      A  /      sec


30
Short-circuit current








31
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
TECHNICAL CHARACTERISTICS

33


35
Puissance utile :
     
kVA
Nombre de phases :
     
Tension de court-circuit
     
%


36
Rated power


phases

Voltage impedance




38


39
Fonctionnement 
Elévateur
 FORMCASECOCHER 

Abaisseur
 FORMCASECOCHER 

Autotransformateur
 FORMCASECOCHER 


40
Operation
Step-up

Step-down

Auto-transformer


41


42
Bobinage :
Cuivre
 FORMCASECOCHER 

Aluminium
 FORMCASECOCHER 

Symbole de couplage
     


43
Windings:
Copper



Vector group



44


45
Ecran électrostatique
 FORMCASECOCHER 







46
Electrostatic screen







47








48
Type de transformateur :

Immergé
 FORMCASECOCHER 

Liquide diélectrique
     


49
Transformer type

Immersed

Dielectric fluid



50


51
Sec:

Dry
 FORMCASECOCHER 

Enrobé
 FORMCASECOCHER 

Imprégné
 FORMCASECOCHER 

Classe d’isolement
     


52
Dry

Encapsulated

Impregnated

Insulation class



53


54
Mode de refroidissement :
ONAN
 FORMCASECOCHER 


ONAF
 FORMCASECOCHER 

Autre
     


55
Type of cooling





Other



56


57
Classe d’échauffement
     

Degré de protection
IP
     


58
Temperature rise class


Ingress protection




59


Référence Fabricant / Manufacturer’s reference
Référence Fournisseur / Supplier’s reference

     
     

Appel d'offres/Call for tender
 FORMCASECOCHER 

Commande/Order
 FORMCASECOCHER 


1


2
CARACTERISTIQUES DU PRIMAIRE
PRIMARY SIDE CHARACTERISTICS

3


4


5
Tension de service :
     
kV
Point neutre sorti :
 FORMCASECOCHER 


6
Rated voltage


Brought-out neutral point


7


8
Raccordements puissance
     

9
Power connection


10


11
Traversées porcelaine
 FORMCASECOCHER 

Caisson IP 55 avec P.E
 FORMCASECOCHER 

Passe barres en caisson IP55 avec P.E
 FORMCASECOCHER 


12
Porcelain bushing

IP55 box with cable glands

Throughway bushing inside IP55 box with cable gland


13


14
Bornes embrochables
 FORMCASECOCHER 

Droites
 FORMCASECOCHER 

D’équerre 
 FORMCASECOCHER 

IP 68 Vissées
 FORMCASECOCHER 

Partie mobile fournie
 FORMCASECOCHER 


15
Plug-in

straight

Elbow

IP Screwed

Moving part supplied


16


17
Câbles
Type
     
Tripolaire:
 FORMCASECOCHER 

Unipolaire:
 FORMCASECOCHER 

Gaine à barres
 FORMCASECOCHER 


18
cables


Three core cable

Single core cable

Bus duct


19


20
Section
     
mm2
Cuivre
 FORMCASECOCHER 

Aluminium
 FORMCASECOCHER 

Nombre par phase
     


21
Cross section


Copper



Number per phase



22


23
Diamètre sur armure :
     
mm
Diamètre sur isolant
     
mm
Diamètre extérieur
     
mm

24
Diameter on armour


Diameter on insulation


Outer sheath diameter



25


26
Neutre :
 FORMCASECOCHER 

Section
     
mm2
Diamètre sur isolant :
     
mm
Diamètre extérieur 
     
mm

27
Neutral

Cross section


Diameter on insulation


Outer sheath diameter



28


29
CARACTERISTIQUES DU SECONDAIRE
SECONDARY SIDE CHARACTERISTICS 

30


31


32
Tension de service à 4/4 In & cos Phi 0,8
     
kV



33
Rated voltage at 4/4 In & cos Phi 0.8





34


35
Système de mise à la terre
     
Limitation du courant de défaut

Earth Fault  current limitation
     A       /       sec
Point neutre sorti
 BOUTONMACRO CheckIt (

36
 Neutral earthing system

Earth fault current limitation

Earth Fault  current limitation

Brought out neutral point


37


38
Raccordement puissance :


39
Power connection


40


41
Traversées porcelaine
 FORMCASECOCHER 

Caisson IP 55 avec P.E
 FORMCASECOCHER 

Passe barres en caisson IP55 P.E 
 FORMCASECOCHER 


42
Porcelain bushing

IP55 box with cable glands

Throughway bushing inside IP55 box with cable gland


43


44
Bornes embrochables
 FORMCASECOCHER 

Droites
 FORMCASECOCHER 

Equerre 
 FORMCASECOCHER 

IP68 Vissées
 FORMCASECOCHER 

Partie mobile fournie
 FORMCASECOCHER 


45
Plug-in terminals

straight

Elbow

IP 68 Screwed

Moving part supplied


46







47
Câbles
Type
     
Tripolaire:
 FORMCASECOCHER 

Unipolaire:
 FORMCASECOCHER 

Gaine à barres
 FORMCASECOCHER 


48
cables


Three core cable

Single core cable

Bus duct


49


50
Section
     
mm2
Cuivre
 FORMCASECOCHER 

Aluminium
 FORMCASECOCHER 

Nombre par phase
     


51
Cross section


Copper



Number per phase



52


53
Diamètre sur armure :
     
mm
Diamètre sur isolant
     
mm
Diamètre extérieur
     
mm

54
Diameter on armour


Diameter on insulation


Outer sheath diameter



55


56
Neutre :
 FORMCASECOCHER 

Section
     
mm2
Diamètre sur isolant :
     
mm
Diamètre extérieur 
     
mm

57
Neutral

Cross section


Diameter on insulation


Outer sheath  diameter



58


59


60


61


Référence Fabricant / Manufacturer’s reference
Référence Fournisseur / Supplier’s reference

     
     

Appel d'offres/Call for tender
 FORMCASECOCHER 

Commande/Order
 FORMCASECOCHER 


1


2
REGLAGE TENSION
VOLTAGE REGULATION

3


4


5
Prises de réglage :
 FORMCASECOCHER 

Hors tension
 FORMCASECOCHER 

En charge :
 FORMCASECOCHER 


6
Tapped winding

Off-circuit

On-load


7


8
Enroulement à prises :

 Au primaire
 FORMCASECOCHER 

Au secondaire :
 FORMCASECOCHER 



9
Tapped winding

Primary side

Secondary side



10


11
Commutateur manuel
 FORMCASECOCHER 

Nombre de positions
     
Etendue de prises
± 2.5 %   FORMCASECOCHER 


± 5 %  FORMCASECOCHER 


12
Manual tap-changer

Number of taps

Tapping range




13


14
Régleur en charge :
 FORMCASECOCHER 

Nombre de positions
     
Etendue de prises
     
%

15
On load tap changer

Number of taps

Tapping range



16


17
CUVE
TANK

18


19


20
Cuve à remplissage intégral
 FORMCASECOCHER 

Cuve formant radiateur ou avec ondes
 FORMCASECOCHER 

Cuve Inox 316L :
 FORMCASECOCHER 


21
Fully filled tank

Corrugated tank

316 L Stainless steel tank


22


23
Cuve galvanisée à chaud
 FORMCASECOCHER 

Peinture zinc-silicate de la cuve
 FORMCASECOCHER 

Radiateurs isolés par vannes :
 FORMCASECOCHER 


24
Hot-dip galvanised tank

Zinc-silicate painted tank

Radiators isolated by valves


25


26
Vanne de vidange et prise d’échantillons avec raccord :
 FORMCASECOCHER 


Vanne de remplissage
 FORMCASECOCHER 


27
Drain and sample valve with connector


Filler valve


28


29
Conservateur :
 FORMCASECOCHER 

A membrane
 FORMCASECOCHER 

Niveau 
 FORMCASECOCHER 


Assécheur d’air :
 FORMCASECOCHER 



30
Conservator

Rubber bag

Level control


Air dryer



31


32
Vanne d’isolement du détecteur de gaz :
 FORMCASECOCHER 

Amont/aval
 FORMCASECOCHER 

Soupape de surpression :
 FORMCASECOCHER 


33
Gas detector isolating valve

Upstream/downstream

Pressure relief valve


34


35
plombage du couvercle de la cuve (EEx”o”)
 FORMCASECOCHER 





36
Sealing of tank cover (EEx”o”)





37


38
Plaque signalétique suivant CEI 60076-1 
 FORMCASECOCHER 


Plaques & visserie Inox 316 :
 FORMCASECOCHER 


39
Rating plate according to IEC 60076-1


Plates and screw in 316 stainless steel


40


41
ACCESSOIRE
ACCESSORIES

42


43


44
Bornes de mise à la terre
 FORMCASECOCHER 

Nombre :
     

Section du conducteur : 
     
mm2

45
Earthing  terminals

Quantity


Conductor cross section



46


47
Manomètre pour cuve étanche :
 FORMCASECOCHER 

Thermomètre 
 FORMCASECOCHER 

Pressostat à 2 seuils
 FORMCASECOCHER 


48
Manometer for sealed tank

Dial thermometer

Pressure switch with two thresholds


49


50
Verrouillage à clef du commutateur et bornes embrochables eeebornesbemhablesbornesembrochables 
 FORMCASECOCHER 

Buchholz à 2 seuils
 FORMCASECOCHER 


51
Key locking of tap changers and plug in terminals

Buchholz with two thresholds


52


53
Thermostat à 2 seuils avec contacts O/F :
 FORMCASECOCHER 

Relais de protection transformateur 4 fonctions
 FORMCASECOCHER 


54
Thermostat with 2 thresholds with contacts NO/NC

Transformer protection relay 4 functions


55


56
Détection dégagement gazeux avec 2 contacts O/F :
 FORMCASECOCHER 

Sondes de température 
 FORMCASECOCHER 


57
Gas release detection with 2 contacts NO/NC

RTD’s probes


58






Référence Fabricant / Manufacturer’s reference
Référence Fournisseur / Supplier’s reference

     
     

Appel d'offres/Call for tender
 FORMCASECOCHER 

Commande/Order
 FORMCASECOCHER 


1



2
Relais de protection du régleur en charge 
 FORMCASECOCHER 

Fourniture des barrières SI en coffret IP55 monté sur le transformateur


 FORMCASECOCHER 




3
Protection device of on load tap changer

Supply of IS barriers in a IP55 local box fitted on the transformer




4



5
Doigt de gant supplémentaire :
 FORMCASECOCHER 

Parafoudres sur traversées H.T. :
 FORMCASECOCHER 




6
Spare thermowell

Surge arresters on HV terminals




7



8
Appuis de vérin de levage
 FORMCASECOCHER 

Fourniture du coffret de commande des ventilateurs auxiliaires (si ONAF)
 FORMCASECOCHER 



9
Lifting jack pads

Local cabinet for cooling fans control to be supplied (if ONAF)



10



11
Anneaux de levage :
 FORMCASECOCHER 


Anneaux de décuvage :
 FORMCASECOCHER 



12
Lifting eyes


Untanking eyes



13



14
Galets de roulement orientables :
 FORMCASECOCHER 

Type de galet
     
Galets isolés de la cuve
 FORMCASECOCHER 



15
Adjustable casters

Caster type
     
Casters isolated from tank



16



17
Tore de détection de défaut terre    
 FORMCASECOCHER 

Tore fourni en coffret IP55 monté sur le transformateur
 FORMCASECOCHER 



18
Earth fault detection core balance CT

CT supplied in a local IP55 box fitted on the transformer



19







20
Peinture:
Système fournisseur
 FORMCASECOCHER 
 [1]
GS COR 350
 FORMCASECOCHER 



21
Painting
Manufacturer’s painting system





22



23
CARACTERISTIQUES PARTICULIERES
SPECIAL REQUIREMENTS


24



25



26
Marche en parallèle :
 FORMCASECOCHER 






27
Parallel operation






28



29
Puissance du plus gros moteur à démarrer :
     
Id/In
     



30
Rated power of the largest motor to start

SC/FLC




31



32
Présence d’harmoniques :
 FORMCASECOCHER 






33
Harmonic distortion






34



35
Courants harmoniques:
H5
     
%
H7
     
%
H11
     
%
H13
     
%
Global
     
%

36
Current harmonic’s values
















37



38
Calage renforcé des bobinages :
 FORMCASECOCHER 


Système amortisseur sur galet ou cuve :
 FORMCASECOCHER 



39
Reinforced windings bracing


Casters or tank’s damping system



40



41
ESSAIS
TESTS

42


43



44
Réception usine :
 FORMCASECOCHER 

Présence d’un représentant client :
 FORMCASECOCHER 

Réception site :
 FORMCASECOCHER 



45
Factory’s acceptance tests

COMPANY rep. witnessing

Site acceptance tests



46



47
Essais individuels conformes à la CEI 60076
 FORMCASECOCHER 

Essais individuels conformes à la CEI 60726
 FORMCASECOCHER 



48
Routine tests according IEC 60076

Routine tests according to IEC 60726



49



50
Essais d’échauffement 
 FORMCASECOCHER 


Essais de surpression / depression de la cuve

 conformes à la CEI 60726
 FORMCASECOCHER 



51
Temperature-rise test


Pressure  / vacuum test of the tank



52
 


53
Mesure des niveaux de bruit
 FORMCASECOCHER 






54
Sound levels measurement






55



56
Autres essais :
     


57
Other  tests



58




69




60



Référence Fabricant / Manufacturer’s reference
Référence Fournisseur / Supplier’s reference

     
     

Appel d'offres/Call for tender
 FORMCASECOCHER 

Commande/Order
 FORMCASECOCHER 


1
CARACTERISTIQUES A FOURNIR PAR LE CONSTRUCTEUR
 TO BE COMPLETED BY THE MANUFACTURER

2


3


4
Constructeur
     

Type du transformateur
     


5
Manufacturer


Transformer type



6


7
Puissance nominale
     
kVA
Tension de court-circuit
     
%

8
Rated power


Voltage impedance



9


10
Intensité nominale primaire
     
A
Intensité nominale secondaire
     
A

11
Primary rated current


Secondary rated current



12


13
Pertes cuivre à pleine charge
     
W
Pertes à vide
     
W

14
Copper losses at rated current


No-load losses



15


16
Rendement à cos phi 0,8
4/4
     
3/4
     
1/2
     
1/4
     


17
Efficiency at cos phi 0,8










18


19
Chute de tension à cos phi 0,8
4/4
     
3/4
     
1/2
     
1/4
     


20
Voltage drop at cos phi 0,8










21


22
Courant d’appel
     
A
Echauffements garantis à 4/4 de charge:
Diélectrique
     
Enroulements
     


23
Inrush current


Full load guaranteed temperature rise  
Dielectric fluid

Windings



24


25
Mode de protection des raccordements puissance: :
Primaire
     
Secondaire
     
Degré de protection IP
     


26
Type of protection of power connection
Primary

Secondary

Ingress Protection



27


28
Modes de protection des instruments (fournir détails):
EEx"ia"
 FORMCASECOCHER 

EEx"de"
 FORMCASECOCHER 

EEx"d"
 FORMCASECOCHER 

Degré de protection IP
     


29
Type of protection of instruments (provide detail info.)






Ingress Protection



30
 

31
Mode de protection du coffret de regroupement filerie:
EEx"e"
 FORMCASECOCHER 



EEx"d"
 FORMCASECOCHER 

Degré de protection IP
     


32
Type of protection of auxiliaries junction box 






Ingress Protection



33


34
Founiture de la note de calcul des boucles SI:


 FORMCASECOCHER 
 
1er seuil temperature
      °C
2ième seuil temperature
     °C


35
Supply of IS loops calculation note

1st temperature threshold

2nd temperature threshold



36


37
Mode de protection du coffret du régleur en charge:
     
Autonomie (si EEx”nZ”)
        
Degré de protection IP Protection degree
     


38
Type of protection for on load tap changer cabinet

Autonomy (if EEx”nZ”)

Ingress Protection



39


40
Masses (kg)
Masse totale
     

Diélectrique
     

Pour décuvage
     


41
Weigths (kg)
Total weight


Dielectric weight


Untanking weight



42


43
Encombrements (mm)
Longueur
     

Largeur
     

Hauteur
     
Hauteur pour décuvage
     


44
Overall dimension (mm)
Length


Width


Height

Height for untanking



45


46
Peinture
Standard fournisseur
 FORMCASECOCHER 
 [1]
GS COR 350
 FORMCASECOCHER 
 
Degré d’enrouillement garanti et durée: 
Ri =      /         years


47
Painting
Manufacturer’s standard



Guarantee of  rusting degree 



48













49
Transfo ONAF:
Nb ventilateurs
     
kW
     
Modes de protection / IP:
moteurs
     /     
Coffret de Cde
     /     


50
ONAF transf.
Number of fans



Protection mode / IP 
motors

Control cabinet



51














52
Marquage CE
Transformateur
     
Marquage additionel 
     


53
CE marking
Transformer

Additional marking



54




55

[1] Système de peinture à soumettre avec l’offre pour approbation /Painting system to be submitted with bid for Company approval


56

Non conformités à la spécification - Informations complémentaires / Deviations from job’specification - Additional information:


57

     


58




59




60






Référence Fabricant / Manufacturer’s reference
Référence Fournisseur / Supplier’s reference
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