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1


2
Repère de l’équipement :
     
Nombre de redresseurs :
     
Nombre de batteries :
     


3
Equipment Tag N°

Number of Rectifiers

Number of batteries



4


5
CONDITIONS GENERALES D’INSTALLATION
INSTALLATION CONDITIONS

6


7


8
Température ambiante :

Normale
      °C

Maximum
      °C


Minimum
      °C


9
Ambiant temperature

Normal


Maximum



Minimum



10


11
Hygrométrie relative :
     
Normale
      %

Maximum
      %


12
Relative humidity

Normal


Maximum



13


14
Altitude : > 1000 m
      m
Intérieur
 FORMCASECOCHER 

A terre
 FORMCASECOCHER 

En mer
 FORMCASECOCHER 


15
Altitude: > 1000 m

Indoor

Onshore

Offshore


16


17
Salle ventilée :
 FORMCASECOCHER 

Salle climatisée :
 FORMCASECOCHER 

Salle surpressée :
 FORMCASECOCHER 

Présence H2S :
 FORMCASECOCHER 



18
Ventilated room

Air conditioned room

Pressurized room

H2S presence



19


20
Mise en place
Sol béton/planéité 2 mm/1000 :
 FORMCASECOCHER 

Faux plancher :
 FORMCASECOCHER 

Chassis : 
 FORMCASECOCHER 

Caniveau :
 FORMCASECOCHER 


21
Installed on
Concreted floor/flatness

Faise floor

Base frame

Cable duct


22


23


24


25


26


27


28
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L’EQUIPEMENT
TECHNICAL DATA

29


30


31


32
Tension de sortie
      V
Polarités isolées
 FORMCASECOCHER 

+ à la terre
 FORMCASECOCHER 

- à la terre
 FORMCASECOCHER 


33
Out put voltage

Unearthed Polarities

+ earthed

- earthed


34


35
Intensité d’utilisation en régime permanent
Secteur présent
      A


36
Output current, continuous operation
Incoming Supply On



37


38
Secteur absent
       A
Autonomie
       Min


39
Incoming Supply Off

Autonomy



40


41


42
Charge alimentée en permanence par batterie
Oui
 FORMCASECOCHER 


Non
 FORMCASECOCHER 


43
Load permanently fed from battery
Yes


No


44


45
Temps de recharge requis pour 85 % de la capacité (h)
     



46
Battery charging time for 85 % capacity recovery




47


48
Variation de tension admissible en régime permanent
+       %

-       %


49
Maximum frequency variation, continuous operation





50


51
Variation de tension admissible en regime transitoire

+       %

-       %


52
Maximum voltage variation, transient operation 






53


54
Taux d’ondulation résiduel inférieur à 
      %




55
Ripple inferior to





56












1


2
Fonctionnement possible en parallèle
 FORMCASECOCHER 


3
Parallel operation possible


4


5
Régulation de la charge des batteries en fonction de la température
 FORMCASECOCHER 


6
Battery charging current regulated on battery temperature


7


8
Régulation de la charge des batteries par manque ventilation local
 FORMCASECOCHER 


9
Float Charge from when room ventilation failed


10


11
Isolement automatique de la batterie en fin d’autonomie
 FORMCASECOCHER 

Enveloppe EEx “d” pour Disjoncteur batteries
 FORMCASECOCHER 



12
Battery automatically switched off at end of discharge

Battery CB within EEx “d” box 



13


14
Distribution aval
 FORMCASECOCHER 

Selon document joint
     


15
Output distribution

Refer to Doc N°



16


17
Contrôleur permanent d’isolement :
 FORMCASECOCHER 

Surarmoire dist
 FORMCASECOCHER 

Sur sortie chargeur
 FORMCASECOCHER 


18
Continuous insulation monitoring

OnDist. board

On charger output


19


20
Batteries d’accumulateurs/Accumulator battery:

21


22
Plomb ouvert
 FORMCASECOCHER 



Cadmium-Nickel ouvert
 FORMCASECOCHER 

Cadmium-Nickel étanche
 FORMCASECOCHER 


23
Vented lead-acid



Vented nickel-cadmium

Sealed nickel-cadmium


24


25
En armoire
 FORMCASECOCHER 

Sur tiroirs extractibles 
 FORMCASECOCHER 

Sur chantier
 FORMCASECOCHER 

Coffret extérieur
 FORMCASECOCHER 


26
In cabinet

On draw-out rack

On rack

In outdoor / box


27


28
Accessoires entretien batterie
 FORMCASECOCHER 

Cache bornes
 FORMCASECOCHER 


29
Battery maintenance accessories

Terminal cover


30


31
Diodes anti retour
 FORMCASECOCHER 


32
Blocking diodes


33
CARACTERISTIQUES DE L’ALIMENTATION DU REDRESSEUR (réseau amont 1)
RECTIFIER SUPPLY SPECIFICATIONS (mains input 1)

34


35


36
Tension :
      V +       %  -       %
Mono
 FORMCASECOCHER 

Tri
 FORMCASECOCHER 

Fréquence :
      V +       %  -       %


37
Voltage

S P

3 P

Frequency



38


39
Schéma :
TT
 FORMCASECOCHER 

TN
 FORMCASECOCHER 

IT
 FORMCASECOCHER 

Neutre distribué :
 FORMCASECOCHER 


40
System






Distributed neutral


41


42
Icc au point de raccordement de l’alimentation
Sur réseau
      KA
Sur GE (subtransitoire)
      KA


43
Icc at supply connection point
On mains

On Gen Set (subtransient)



44


45
CARACTERISTIQUES DE L’ALIMENTATION DU REDRESSEUR (réseau amont 2)
RECTIFIER SUPPLY SPECIFICATIONS (MAINS INPUT 2)

46


47


48
Tension :
      V +       %  -       %
Mono
 FORMCASECOCHER 

Tri
 FORMCASECOCHER 

Fréquence
      V +       %  -       %


49
Voltage

S P

3 P

Frequency



50


51
Schéma :
TT
 FORMCASECOCHER 

TN
 FORMCASECOCHER 

IT
 FORMCASECOCHER 

Neutre distribué
 FORMCASECOCHER 


52
System






Distributed neutral


53


54
Icc au point de raccordement de l’alimentation
Sur réseau
      KA
Sur GE (subransitoire)
      KA


55
Icc at supply connection point
On mains

On Gen Set (subtransient)



56


57


58


59








1


2
CONTROLE COMMANDE
CONTROL AND MONITORING

3


4


5
Fonction/Function
Sur appareil
Pour report à distance/Remote


6

On cabinet
Impulsion/Pulse
Maintenu/Maintained


7
Marche/Arrêt/On/Off
 FORMCASECOCHER 

 FORMCASECOCHER 

 FORMCASECOCHER 



8
Arrêt urgence/Emergency stop
 FORMCASECOCHER 

 FORMCASECOCHER 

 FORMCASECOCHER 



9


Contact sec
Transmission

10


Volt free contact
Transmission

11

 FORMCASECOCHER 

NO
NC
4-20 mA
Autre/Other

12
Défaut redresseur/Rectifier fault
 FORMCASECOCHER 

 FORMCASECOCHER 

 FORMCASECOCHER 




13
Manque tension alim redresseur/Input rectifier no voltage
 FORMCASECOCHER 

 FORMCASECOCHER 

 FORMCASECOCHER 




14
Alarme tension basse batterie/Battery low voltage alarm
 FORMCASECOCHER 

 FORMCASECOCHER 

 FORMCASECOCHER 




15
Surcharge/Overload
 FORMCASECOCHER 

 FORMCASECOCHER 

 FORMCASECOCHER 




16
Défaut d’isolement/Insulation fault

 FORMCASECOCHER 

 FORMCASECOCHER 




17
Défaut ventilateur/Fan fault

 FORMCASECOCHER 

 FORMCASECOCHER 




18
Défaut général/General fault
 FORMCASECOCHER 

 FORMCASECOCHER 

 FORMCASECOCHER 




19
High DC Voltage Alarm tripping the Charger
 FORMCASECOCHER 

 FORMCASECOCHER 

 FORMCASECOCHER 




20
Imminent Battery Shutdown Alarm
 FORMCASECOCHER 

 FORMCASECOCHER 

 FORMCASECOCHER 




21







22
Tension utilisation/Load voltage
 FORMCASECOCHER 



 FORMCASECOCHER 

 FORMCASECOCHER 


23
Courant utilisation/Load current
 FORMCASECOCHER 



 FORMCASECOCHER 

 FORMCASECOCHER 


24
Tension batterie/Batterie voltage
 FORMCASECOCHER 



 FORMCASECOCHER 

 FORMCASECOCHER 


25
Courant batterie/Battery current
 FORMCASECOCHER 



 FORMCASECOCHER 

 FORMCASECOCHER 


26
Liaison série/Serial Link 
 FORMCASECOCHER 






27


28
Signaux analogiques pour report à distance (4-20 mA ou autre) obligatoirement isolés galvaniquement

29
Analogical remote signals (4-20 mA or other) must be electrically isolated

30
Tous signaux de contrôle disponibles sur bornier/All monitoring signals available on terminal blocks

31


32


33
CARACTERISTIQUES DE L’ENVELOPPE
CABINET SPECIFICATIONS

34


35


36
IP 21
 FORMCASECOCHER 

Autre
     
Accès arrière:
Oui
 FORMCASECOCHER 

Non
 FORMCASECOCHER 


37
IP 21

Other

Rear access
Yes

No


38


39
Entrée des câbles:
Par le haut
 FORMCASECOCHER 

Par le bas
 FORMCASECOCHER 

Tôle de fond :
Avec
 FORMCASECOCHER 

Sans
 FORMCASECOCHER 


40
Cable entry
Top

Bottom

Backplate
With

Without


41


42

Par PE
 FORMCASECOCHER 

Nature PE
     


43

Via cable gland

Gland type



44


45
Raccordement des câbles puissance et  protection sur le bornier
 FORMCASECOCHER 

Résistance de réchauffage
Oui
 FORMCASECOCHER 

Non
 FORMCASECOCHER 


46
Power and protection cables connected to terminal blocks

Space Heaters
Yes

No


47


48


Zinguée bichromatée
 FORMCASECOCHER 

Inox 316
 FORMCASECOCHER 


49


bichromate zinc plated

316 stainless steel


50


51
Anneaux de levage
 FORMCASECOCHER 

Plaque signalétique inox 316
 FORMCASECOCHER 


Autre
 FORMCASECOCHER 



52
Lifting rings

Rating plate 316 stainless steel 


Other



53


54
Etiquettes de repérage rivées ou vissées sur support fixe (collage exclus)
 FORMCASECOCHER 


55
Identifying labels riveted or screwed to fixed support (no adhesive bonding)


56


57
Peinture standard constructeur
 FORMCASECOCHER 


Autre
     
Couleur
RAL      


58
Standard paint finish constructor


Other

Color





59











1


2
ESSAIS/TESTS
 IEC 60146

3


4


5
Essai d’isolement
 FORMCASECOCHER 


Essai de Court Circuit
 FORMCASECOCHER 



6
Insulation test


Short-Circuit Tests



7


8
Essai au courant assigné
 FORMCASECOCHER 


Détermination des pertes
 FORMCASECOCHER 



9
Rated current test


Power losses determination



10


11
Essai d’échauffement
 FORMCASECOCHER 


Mesure du facteur de puissance
 FORMCASECOCHER 



12
Temperature rise test


Power factor measurement



13


14
Vérification des dispositifs auxiliaires
 FORMCASECOCHER 


Mesure de la tension de sortie
 FORMCASECOCHER 



15
Checking and testing of auxiliary devices


Measurement  of output voltage



16


17
Vérification des circuits de commande
 FORMCASECOCHER 


Vérification des dispositifs de protections
 FORMCASECOCHER 



18
Checking of the control equipment


Checking of  the protective devices



19


20
Essai d’immunité
 FORMCASECOCHER 


Essai d’aptitude aux surcharges
 FORMCASECOCHER 



21
Immunity test 


Overcurrent capability test



22


23
Mesure de Bruit audible
 FORMCASECOCHER 


Mesure de la tension et du courant d’ondulation
 FORMCASECOCHER 



24
Audible noise measurement


Measurement of ripple voltage and current



25


26
Essai autonomie batterie
 FORMCASECOCHER 


Essai de fonctionnement et essai à charge réduite
 FORMCASECOCHER 



27
Battery autonomy test


Light load and functional test



28


29
Test défaut isolement / terre
 FORMCASECOCHER 


Essai de fonctionnement et essai à ¼, ½, ¾, 4/4 charge
 FORMCASECOCHER 



30
Insulation/Earth Fault Test


¼, ½, ¾, 4/4 load and functional test



31


32
OTHER SPECIAL TESTS 
….

33
SCHEMAS DE PRINCIPE
SCHEMATIC DIAGRAM

34


35


36
SCHEMA 1
 FORMCASECOCHER 


SCHEMA 2
 FORMCASECOCHER 



37



Chaque batterie dimensionnée pour

Each battery set sized for
100%
 FORMCASECOCHER 

Autonomie/Autonomy


38




50% 
 FORMCASECOCHER 


 FORMCASECOCHER 


39




Autre/other
      %



40

[image: image2.png]réseau amont/ mains input réseau 1/ mains input 1 réseau 2/ mains input 2

k

limite de fournjturé
limit of supply \

| e

\ limite de fourniture

limit of supply
= ) . = )

départs utilisation /output S? S?
N N

v

départs utilisation /output

i






41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60








1


2
SCHEMA 3
 FORMCASECOCHER 


SCHEMA 4
 FORMCASECOCHER 
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5


6


7


8


9


10


11


12
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19


20


21


22
SCHEMA 5
 FORMCASECOCHER 


SCHEMA 6
 FORMCASECOCHER 



23



Chaque batterie dimensionnée pour

Each battery set sized for
100%
 FORMCASECOCHER 

Autonomie/autonomy


24




50 % 
 FORMCASECOCHER 




25




Autre/other 
      %



26








27
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29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45
Nota : La symbolisation des appareils de coupure matérialise leur existence et non leur 
nature exacte qui est déterminée avec le constructeur
The circuit device symbols indicate their presence and not their specific type
which is to be decided in consultation with the constructor


46


47


48


49


50
DISTRIBUTION
DISTRIBUTION

51


52


53

Type 1
Type 2
Type 3
Type 4
Type 5
Type 6


54

Intensité/Current (A)
     
     
     
     
     
     


55

Disjoncteur/Circuit breaker
     
     
     
     
     
     


56

Calibre/Rating
     
     
     
     
     
     


57

Sectionneur/Isolator
     
     
     
     
     
     


58

Fusibles/Fuses
     
     
     
     
     
     


59

Contacteur/Contactor
     
     
     
     
     
     


60

Relais thermique/Thermal relay
     
     
     
     
     
     


61

Nombre de départs identiques
Number of identical outgoers
     
     
     
     
     
     


62










63




1
PROFIL DE CHARGE

2
LOAD PROFILE

3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32
    LOADS
Period 1
Period 2 
…





33

     
     
     
     





34

     
     
     
     





35

     
     
     
     





36

     
     
     
     





37

     
     
     
     





38

     
     
     
     





39

     
     
     
     





40

     
     
     
     





41

     
     
     
     





42

     
     
     
     





43

     
     
     
     





44

     
     
     
     





45

     
     
     
     





46

     
     
     
     





47

     
     
     
     





48

     
     
     
     





49

     
     
     
     





50

     
     
     
     





51

     
     
     
     





52

     
     
     
     





53
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55
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1


2
CARACTERISTIQUES A FOURNIR PAR LE CONSTRUCTEUR
SPECIFICATIONS TO BE SUPPLIED BY CONSTRUCTOR

3


4


5
Type:
     
Intensité nominale
      A


6
Type

Nominal current



7


8
Intensité absorbée à 4/4 de charge sur le réseau 1 :
En floating
      A
En charge batterie
      A


9
Mains input 1 current at 4/4 load
Floating

Battery charging



10


11
Protection réseau amont 1 :
Calibre
      A
Type de déclencheur
     


12
Mains input 1 protection
Rating

Protection Device



13


14
Intensité absorbée à 4/4 de charge sur le réseau 2 :
En floating
      A
En charge batterie
      A


15
Mains input 2 current at 4/4 load
Floating

Battery charging



16


17
Protection réseau amont 2 :
Calibre
      A
Type de déclencheur
     


18
Mains input 2 protection
Rating

Protection Device



19


20
Pertes maximum
      W
Rendement à 4/4
     
Niveau sonore
      DBA à 1m


21
Maximum losses

Efficiency at 4/4 load

Maximum SPL



22


23


24
Dispositif prévu contre les perturbations harmoniques
     


25
Harmonic Distortion protection



26


27
Type de pont redresseur
     
Alimentation :
Mono
 FORMCASECOCHER 

Tri
 FORMCASECOCHER 



28
Rectifier type

Supply
S P

3-P



29


30
Batterie :
Marque
     
Nombre éléments
     
Capacité
      Ah


31
Battery
Constructor

Number of cells

Capacity



32


33

Type
     
Temps de recharge pour 85 % de la capacité
      h
Facteur déclassement
     


34

Type

Battery charging time for 85% capacity recovery

Ageing derating factor



35


36
Température extrême de stockage de l’équipement :
Minimum
      °C
Maximum
      °C


37
Equipment storage temperature limit
Minimum

Maximum



38


39
Température extrême d’utilisation de l’équipement :
Minimum
      °C
Maximum
      °C


40
Equipment operation temperature limit
Minimum

Maximum



41


42
Dispositif de ventilation de l’équipement
Rejet d’air chaud par le haut
 FORMCASECOCHER 

Par le bas
 FORMCASECOCHER 

Filtres à l’entrée d’air
     


43
Equipment cooling
Hot air exhaust at top

At bottom

Filters at air inlet



44


45
Nombre de ventilateurs installés :
     
Nombre nécessaire au fonctionnement normal :
     


46
Number of fans installed

Required number of fans for normal operation



47


48

Alimentation électrique différente de celle du redresseur :
Oui
 FORMCASECOCHER 

Non
 FORMCASECOCHER 

Depuis la batterie
 FORMCASECOCHER 



49

Power supply separate from rectifier
Yes

No

From battery



50


51
Dimensions (mm) :
Armoire redrésseur
      L/W

      P/D

      H

Masse (kg)
     


52
Dimensions (mm) :
Rectifier cabinet






Weight



53


54

Armoire batterie ou chantier
      L/W

      P/D

      H

Masse (kg)
     


55

Batterie cabinet or rack






Weight



56


57

Armoire distribution
      L/W

      P/D

      H

Masse (kg)
     


58

Distribution cabinet






Weight



59


60
Distance minimales par rapport aux parois (mm) :
     


61
Minimum distances from walls




62








Period 2





Period 3





Period 1
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UPS Supplies





UPS Supply





Main Input Supply
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Dimensionnement de chaque jeu de batteries



Battery set sizing
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