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Appel d'offres/Call for tender
 FORMCASECOCHER 

Commande/Order
 FORMCASECOCHER 


1


2
Repère de l’équipement
     
Nombre d’onduleurs
     
Nombre de batteries
     


3
Equipment Tag No.

Number of inverters

Number of batteries sets



4


5
CONDITIONS GENERALES D’INSTALLATION

INSTALLATION CONDITIONS

6


7


8
Température ambiante
Normale
      °C

Maximum
      °C

Minimum
      °C


9
Ambient temperature
Normal


Maximum


Minimum



10


11
Hygrométrie relative:
Normale
      %
Maximum
      %


12
Relative humidity
Normal

Maximum



13


14
Altitude : > 1000 m
      m
Intérieur
 FORMCASECOCHER 

 A terre
 FORMCASECOCHER 

En mer
 FORMCASECOCHER 



15
Altitude: > 1000 m 

Indoor

Onshore

Offshore



16


17
Salle ventilée
 FORMCASECOCHER 

Salle climatisée
 FORMCASECOCHER 

Salle surpressée
 FORMCASECOCHER 

Présence H2S
 FORMCASECOCHER 



18
Ventilated room

Air conditioned room

Pressurized room

H2S presence



19


20
Mise en place
Sol béton/planéité 2 mm/1000
 FORMCASECOCHER 

Faux-plancher
 FORMCASECOCHER 

Chassis
 FORMCASECOCHER 

Caniveau
 FORMCASECOCHER 


21
Installed on
Concreted floor/flatness

False floor

Base frame

Cable duct


22


23
NORMES INTERNATIONSALES APPLICABLES

INTERNATIONAL STANDARDS

24


25


26
 IEC 60146  IEC 62040

27


28
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L’EQUIPEMENT

TECHNICAL DATA

29


30


31
Tension de sortie
      V
Mono
 FORMCASECOCHER 

Tri
 FORMCASECOCHER 

Fréquence de sortie
      Hz +/-      %


32
Output voltage

SP

3P

Output Frequency



33


34
Puissance
      kVA
A cos phi
     
Autonomie 
      min.
à
      kVA


35
Input Power

At cos phi

Battery  back-up

at



36


37
Taux global de distorsion admissible
      % Un


38
Maximum permissible distortion



39


40
Variation de tension admissible en régime permanent
+       %

-       %


41
Maximum voltage variation, continuous operation





42


43
Variation de tension admissible en régime transitoire
+       %

-       %

      ms


44
Maximum voltage variation, transient operation







45


46
Variation de fréquence admissible en régime permanent
+       %

-       %


47
Maximum frequency variation, continuous operation





48


49
Variation de fréquence admissible en régime transitoire
        %

-       %

      ms


50
Maximum frequency variation, transient operation







51


52
Fonctionnement possible en parallèle
 FORMCASECOCHER 

Régulation de la charge des batteries en fonction de la température
 FORMCASECOCHER 



53
Parallel operation possible

Battery charger temperature regulated



54


ORIGINE DU DOCUMENT/ENGINEERING’S REFERENCE
FABRICANT SUPPLIER’S REFERENCE

Société/Company:

     
Société/Company:

     

Appel d'offres/Call for tender
 FORMCASECOCHER 

Commande/Order
 FORMCASECOCHER 


1


2
Passage en floating forcé par manque ventilation local
 FORMCASECOCHER 

Démarrage ventilation en cas de charge
 FORMCASECOCHER 



3
Float mode forced by room ventilation failure

Start room ventilation by charge



4


5
Arrêt onduleur en fin d’autonomie batterie
 FORMCASECOCHER 

Chargeur-onduleur capable de fonctionner sans batterie
 FORMCASECOCHER 



6
Inverter stop  at end of  battery discharge

Charger-inverter operable without battery



7


8
Démarrage
Secteur présent

with mains present
 FORMCASECOCHER 

Secteur absent

with mains off
 FORMCASECOCHER 



9
Start-up






10


11
Contacteur statique de by-pass
 FORMCASECOCHER 

By-Pass manuel
 FORMCASECOCHER 

Transformateur d’isolement sur réseau 1
 FORMCASECOCHER 



12
Static transfer switch

Manual bypass

Isolating transformer on mains input 1



13



14
Transformateur  sur réseau 2
 FORMCASECOCHER 

Ecran électrostatique
 FORMCASECOCHER 

Réglage secondaire
+/-      %


15
Bypass transformer on mains input 2

Electrostatic screen

Secondary adjustment tap



16


17
Distribution aval en schéma
TT
 FORMCASECOCHER 

TNS
 FORMCASECOCHER 

IT
 FORMCASECOCHER 

Neutre distribué
 FORMCASECOCHER 



18
Output distribution system






Distributed neutral



19


20
Contrôleur permanent d’isolement 
Sur utilisation
 FORMCASECOCHER 

Sur batteries
 FORMCASECOCHER 



21
Continuous isolation monitoring
On load

On battery



22


23
Batteries d’accumulateurs 
Ouverts au nickel-cadmium
 FORMCASECOCHER 

Etanches au nickel-cadmium
 FORMCASECOCHER 



24
Accumulator battery
Vented nickel-cadmium

Sealed nickel-cadmium



25


26
Ouverts au plomb 
 FORMCASECOCHER 

Etanches au plomb 
 FORMCASECOCHER 

Durée de vie
      ans/years


27
Vented lead-acid

Sealed lead-acid

Life duration



28


29
En armoire
 FORMCASECOCHER 

Sur tiroirs extractibles
 FORMCASECOCHER 

Sur chantier
 FORMCASECOCHER 

En coffret extérieur
 FORMCASECOCHER 



30
In cabinet

In pull out compartments

On  racks

In outdoor cabinet



31



32
Accessoires entretien batterie
 FORMCASECOCHER 

Cache bornes
 FORMCASECOCHER 



33
Battery maintenance tools

Terminals cover



34


35
CARACTERISTIQUES DE L’ALIMENTATION DU REDRESSEUR (réseau amont 1)

RECTIFIER SUPPLY SPECIFICATIONS (mains input 1)

36


37


38
Tension 
      V   + 10 % - 10 %
Mono
 FORMCASECOCHER 

Tri
 FORMCASECOCHER 

Fréquence
      Hz       + - 5 %


39
Voltage

SP

3P

Frequency



40


41
Schéma
TT
 FORMCASECOCHER 

TN
 FORMCASECOCHER 

IT
 FORMCASECOCHER 

Neutre distribué 
 FORMCASECOCHER 



42
System






Distributed neutral



43


44
Icc au point de raccordement de l’alimentation
Sur réseau
      kA
Sur GE (subtransitoire)
      kA


45
Icc at supply connection point
On mains

On Genset (subtransient)



46


47
CARACTERISTIQUES DE L’ALIMENTATION DU TRANSFORMATEUR DE BY-PASS (réseau amont 2)

BYPASS TRANSFORMER  SUPPLY SPECIFICATIONS (mains input 2)

48


49


50
Tension 
      V   + 10 % - 10 %
Mono
 FORMCASECOCHER 

Tri
 FORMCASECOCHER 

Fréquence
      Hz       + -  5 %


51
Voltage

SP

3P

Frequency



52


53
Schéma 
TT
 FORMCASECOCHER 

TN
 FORMCASECOCHER 

IT
 FORMCASECOCHER 

Neutre distribué
 FORMCASECOCHER 



54
System






Distributed neutral



55


56
Icc au point de raccordement de l’alimentation
Sur réseau 
      kA
Sur GE (subtransitoire)
      kA


57
Scc at supply connection point
On mains

On Genset (subtransient)



58


59


ORIGINE DU DOCUMENT/ENGINEERING’S REFERENCE
FABRICANT SUPPLIER’S REFERENCE

Société/Company:

     
Société/Company:

     

Appel d'offres/Call for tender
 FORMCASECOCHER 

Commande/Order
 FORMCASECOCHER 


1


2
CONTROLE COMMANDE

CONTROL AND MONITORING

3


4


5
Fonction/Function
sur appareil
Pour report à distance/Remote

6

on cabinet


7





8
Marche/arrêt/on/off

 FORMCASECOCHER 



Erreur! Signet non défini.


 FORMCASECOCHER 



9
Arrêt urgence/emergency stop

 FORMCASECOCHER 



Erreur! Signet non défini.


 FORMCASECOCHER 



10




contact sec
transmission

11




Volt free  contact
transmission mode

12





NO


NC

4 - 20 mA
Autre

13
Marche sur onduleur / operation from inverter

 FORMCASECOCHER 



 FORMCASECOCHER 



 FORMCASECOCHER 





Other

14
Marche sur batterie / operation from battery

 FORMCASECOCHER 



 FORMCASECOCHER 



 FORMCASECOCHER 









15
Marche sur  by-pass / load on  by-pass

 FORMCASECOCHER 



 FORMCASECOCHER 



 FORMCASECOCHER 









16
Alarme mini tension réseau 2 / undervlt. bypass tr. alarm

 FORMCASECOCHER 



 FORMCASECOCHER 



 FORMCASECOCHER 









17
Batterie en charge / battery on charge mode

 FORMCASECOCHER 



 FORMCASECOCHER 



 FORMCASECOCHER 









18
Défaut chargeur/redresseur / charger/rectifier fault

 FORMCASECOCHER 



 FORMCASECOCHER 



 FORMCASECOCHER 









19
Alarme basse tension batterie / battery low voltage alarm

 FORMCASECOCHER 



 FORMCASECOCHER 



 FORMCASECOCHER 









20
Alarme décl. batt. Imminente/immint bat. shutdown alarm

 FORMCASECOCHER 






 FORMCASECOCHER 









21
Alarm fin de décharge / end of discharge alarm for ESD

 FORMCASECOCHER 






 FORMCASECOCHER 









22
Battery isolée pour test / battery isolated for test

 FORMCASECOCHER 



 FORMCASECOCHER 












23
Défaut d’isolement / insulation fault

 FORMCASECOCHER 



 FORMCASECOCHER 



 FORMCASECOCHER 









24
Défaut onduleur / inverter failure

 FORMCASECOCHER 



 FORMCASECOCHER 



 FORMCASECOCHER 









25
Onduleur hors synchro / inverter out of synchronisation

 FORMCASECOCHER 



 FORMCASECOCHER 



 FORMCASECOCHER 









26
Défaut ventilateur / fan fault

 FORMCASECOCHER 



 FORMCASECOCHER 



 FORMCASECOCHER 









27
Défaut général / general fault

 FORMCASECOCHER 



 FORMCASECOCHER 



 FORMCASECOCHER 









28
Tension utilisation / output voltage

 FORMCASECOCHER 









 FORMCASECOCHER 



 FORMCASECOCHER 



29
Ampèremètre courant utilisation/output current ammeter

 FORMCASECOCHER 









 FORMCASECOCHER 



 FORMCASECOCHER 



30
Fréquence utilisation / output frequency

 FORMCASECOCHER 









 FORMCASECOCHER 



 FORMCASECOCHER 



31
Tension batterie / battery voltage

 FORMCASECOCHER 









 FORMCASECOCHER 



 FORMCASECOCHER 



32
Courant batterie / battery current

 FORMCASECOCHER 









 FORMCASECOCHER 



 FORMCASECOCHER 



33
Liaison série / Serial Link RS 485

 FORMCASECOCHER 




34


35
Signaux analogiques pour report à distance (4-20 mA ou autre) obligatoirement isolés galvaniquement

36
Analog remote signals (4-20 mA or other) must be electrically isolated

37
Tous signaux de contrôle disponibles sur bornier/All monitoring signals available on terminal block

38


39
CARACTERISTIQUES DE L’ENVELOPPE

CABINET  SPECIFICATIONS

40


41


42
Accès arrière :
Oui
 FORMCASECOCHER 

Non
 FORMCASECOCHER 



43
Rear access
Yes

No



44


45
Entrée des câbles :
Par le haut
 FORMCASECOCHER 

Par le bas
 FORMCASECOCHER 

Tôle de fond 
Avec
 FORMCASECOCHER 

Sans 
 FORMCASECOCHER 



46
Cable entry
Top

Bottom

Back plate
With

Without



47


48
Par PE
 FORMCASECOCHER 

Nature PE
     


49
Via cable gland

Gland type



50


51
Raccordement des câbles de puissance et de protection sur bornier
 FORMCASECOCHER 

Résistances de réchauffage
Oui
 FORMCASECOCHER 

Non
 FORMCASECOCHER 



52
Power and protection cables connected to terminal box

Space heaters
Yes

No



54
Visserie cadmiée
 FORMCASECOCHER 

Zinguée bichromatée
 FORMCASECOCHER 

Inox 316
 FORMCASECOCHER 



55
Screw fasteners cadmium plated

Bichromate zinc plated

316 stainless steel



57
Anneaux de levage
 FORMCASECOCHER 

Plaque signalétique inox 316
 FORMCASECOCHER 

Autre
 FORMCASECOCHER 



58
Lifting rings

Rating plate 316 stainless steel

Other



60
Etiquettes de repérage rivées ou vissées sur support fixe (collage exclus)
 FORMCASECOCHER 



61
Identifying labels riveted or screwed to fixed support (no adhesive bonding)



63
Peinture standard constructeur 
 FORMCASECOCHER 

Autre
     
Couleur
RAL      


64
Standard paint finish constructor

Other

Color



ORIGINE DU DOCUMENT/ENGINEERING’S REFERENCE
FABRICANT SUPPLIER’S REFERENCE

Société/Company:
Société/Company:

Appel d'offres/Call for tender
 FORMCASECOCHER 

Commande/Order
 FORMCASECOCHER 


1


2
ESSAIS/TESTS
suivant IEC  62040-3

3


4


5


6


7


8
Isolement
 FORMCASECOCHER 

Vérification des dispositifs auxiliaires
 FORMCASECOCHER 

Vérification des protections
 FORMCASECOCHER 



9
Insulation

Checking of auxiliary devices

Checking of protections



10


11
Vérification des circuits de surveillance et de signalisation
 FORMCASECOCHER 

Vérification des appareils de mesure
 FORMCASECOCHER 



12
Checking of supervising and remote signalling circuits

Checking of measuring devices



13


14
Essai de synchronisation
 FORMCASECOCHER 

Essai de coupure du réseau d’alimentation alternative
 FORMCASECOCHER 



15
Synchronization test

AC input failure test



16


17
Essai de retour du réseau d’alimentation alternative
 FORMCASECOCHER 

Essai de transfert
 FORMCASECOCHER 



18
AC input return test

Transfer test



19


20
Simulation de défaillance d’une alimentation en redondance active
 FORMCASECOCHER 



21
Simulation of parallel redundant UPS fault test



22


23
Essai en faible charge
 FORMCASECOCHER 

Essai en pleine charge
 FORMCASECOCHER 

Rendement de l’ASI
 FORMCASECOCHER 



24
Light load test

Full load test

UPS efficiency



25


26
Essai en charge déséquilibrée
 FORMCASECOCHER 

Déséquilibre de tension sortie
 FORMCASECOCHER 



27
Unbalanced load test

Balance load test



28


29
Répartition du courant entre ASI en parallèle
 FORMCASECOCHER 

Essai autonomie batterie
 FORMCASECOCHER 



30
Test of current division in parallel UPS

Stored energy time test



31


32
Temps de recharge assigné
 FORMCASECOCHER 

Courant d’ondulation batterie
 FORMCASECOCHER 

Essai du pouvoir de surcharge
 FORMCASECOCHER 



33
Rated restored energy time

Battery ripple current measurement

Overload capability test



34


35
 Essai de court-circuit
 FORMCASECOCHER 

Essai  de court-circuit derrière  protection
 FORMCASECOCHER 

Remise en marche (y compris après ESD) 
 FORMCASECOCHER 



36
Short circuit  test

Short circuit  protection device test

Restart test (including after ESD trip)



37


38
Surtension de sortie
 FORMCASECOCHER 

Mesure Composantes harmoniques
 FORMCASECOCHER 

Essai de défaut terre
 FORMCASECOCHER 



39
Output overvoltage test

Harmonics components measurement

Earth fault test



40


41
Essai de variation périodique de tension de sortie
 FORMCASECOCHER 

Essai de variation de fréquence
 FORMCASECOCHER 



42
Periodic output voltage variation test

Frequency variation test



43


44
Essai d’interférences électromagnétiques
 FORMCASECOCHER 

Essai de facteur de puissance
 FORMCASECOCHER 



45
Radiofrequency interference and conducted noise test

Input power factor test



46


47
Essai de compatibilité avec générator de secours
 FORMCASECOCHER 

Essai d’échauffement
 FORMCASECOCHER 



48
Stand-by generator compatibility test

On-site ventilation test



49


50
Essai de bruits 
 FORMCASECOCHER 

Contrôle alarme défaut ventilateur et température haute
 FORMCASECOCHER 



51
Audible noise test

Ventilation failure and over temperature alarm check



52


53
Essai d’échauffement à pleine charge
 FORMCASECOCHER 

Durée
      Hours


54
Full load heat run test

Duration



55






56






57






58






59






60






ORIGINE DU DOCUMENT/ENGINEERING’S REFERENCE
FABRICANT SUPPLIER’S REFERENCE

Société/Company:

     
Société/Company:

     

Appel d'offres/Call for tender
 FORMCASECOCHER 

Commande/Order
 FORMCASECOCHER 


1


2
SCHEMAS DE PRINCIPE

Simplified Schematic Diagram

3


4
SCHEMA 1
 FORMCASECOCHER 


5



6
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7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29
SCHEMA  2
 FORMCASECOCHER 


30



31
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32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55
Nota: la symbolisation des appareils de coupure matérialise leur existence et non leur

56
nature exacte qui est à déterminer avec le constructeur

57
the switching device symbols indicate their presence and not their specific type

59
which is to be defined with the Manufacturer

62


ORIGINE DU DOCUMENT/ENGINEERING’S REFERENCE
FABRICANT SUPPLIER’S REFERENCE

Société/Company:

     
Société/Company:

     

Appel d'offres/Call for tender
 FORMCASECOCHER 

Commande/Order
 FORMCASECOCHER 


1


2


3
DISTRIBUTION

4


5


6

Type 1
Type 2
Type 3
Type 4
Type 5
Type 6


7









8

Intensité (A)
     
     
     
     
     
     


9

Current








10

Disjoncteur
     
     
     
     
     
     


11

Circuit breaker








12

Calibre
     
     
     
     
     
     


13

Rating








14

Sectionneur
     
     
     
     
     
     


15

Isolator








16

Fusibles
     
     
     
     
     
     


17

Fuses








18

Contacteur
     
     
     
     
     
     


19

Contactor








20

Relais thermique
     
     
     
     
     
     


21

Thermal relay








22

Nombre de départs
     
     
     
     
     
     


23

identiques








24

Number of








25

identical outgoers








26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


ORIGINE DU DOCUMENT/ENGINEERING’S REFERENCE
FABRICANT SUPPLIER’S REFERENCE

Société/Company:

     
Société/Company:

     

Appel d'offres/Call for tender
 FORMCASECOCHER 

Commande/Order
 FORMCASECOCHER 
 

1


2
CARACTERISTIQUES A FOURNIR PAR LE CONSTRUCTEUR

 DATA TO BE COMPLETED BY THE MANUFACTURER

3


4


5
Type/Type:
     

Puissance/ Input power
      kVA


6


7
Intensité absorbée à 4/4 de charge sur le réseau 1 :
En floating
      A
En charge batterie
      A


8
Mains input 1 current at 4/4 load
Floating

Battery charging



9


10
Protection réseau amont 1 :
Calibre
      A
Type d’appareil de coupure
     


11
Mains input 1 protection
Rating

 Switching device



12






13
Intensité absorbée à 4/4 de charge sur le réseau 2 :
      A


14
Mains input 2 current at 4/4 load



15


16
Protection réseau amont 2 :
Calibre
      A
Type d’appareil de coupure
     


17
Mains input 2 protection
Rating

Switching device



18


19
Commutation sans coupure de
      Hz à        Hz


20
Switching without load interruption from



21


22
Commutation sans coupure de
      V à       V


23
Switching without load interruption from



24


25
Déséquilibre de charge maximum admissible
     
Pertes maximum
      W


26
Maximum permissible load balance

Maximum losses



27


28
Rendement à 4/4
     

Niveau sonore maximum
      dB à 1 m


29
Efficiency at 4/4 load


Maximum SPL



30


31
Dispositif prévu contre les perturbations harmoniques
     


32
Harmonic  distorsion protection



33


34
Type de pont redresseur
     
Alimentation
Mono
 FORMCASECOCHER 

Tri
 FORMCASECOCHER 



35
Rectifier type

Supply
SP

3P



36


37
Transformateur de by-pass sur réseau 2
Puissance
      kVA


38
Bypass transformer on mains input 2
Power



39


40
Tension primaire
      V

Mono
 FORMCASECOCHER 


Tri
 FORMCASECOCHER 



41
Primary voltage


SP


3P



42


43
Tension secondaire
      V

Mono
 FORMCASECOCHER 


Tri
 FORMCASECOCHER 



44
Secondary voltage


SP


3P



45


46
Mode de pilotage du pont onduleur
MPLI
 FORMCASECOCHER 

PAM
 FORMCASECOCHER 

Autre
 FORMCASECOCHER 



47
Inverter bridge control
MLI

PAM

Other



48


49
Batterie :
Marque
     
Nombre éléments
     

Capacité
      Ah


50
Battery
Constructor

Number of cells


Capacity



51


52
Type
     

Temps de recharge pour 85 % de la capacité

      h


53
Type


Battery charging time for 85 % capacity




54


55
Températures extrêmes de stockage de l’équipement 
Minimum
      °C
Maximum
      °C


56
Equipment storage temperature limits
Minimum

Maximum



57


58
Températures extrêmes d’utilisation de l’équipement 
Minimum
      °C
Maximum
      °C


59
Equipment operation temperature limits
Minimum

Maximum



60






ORIGINE DU DOCUMENT/ENGINEERING’S REFERENCE
FABRICANT SUPPLIER’S REFERENCE

Société/Company:

     
Société/Company:

     

Appel d'offres/Call for tender
 FORMCASECOCHER 

Commande/Order
 FORMCASECOCHER 


1


2


Degré de protection procuré par les enveloppes
       IP


3


Degree of protection provided by enclosures



4


5
Dispositif de ventilation de l’équipement
Rejet d’air chaud par le haut
 FORMCASECOCHER 


Par le bas
 FORMCASECOCHER 



6
Equipment cooling
Hot air exhaust at top


At bottom



7


8
Nombre de turbines installées
     
Nombre nécessaire au fonctionnement normal
     


9
Number of fans installed

Required number for normal operation



10


11
Alimentation électrique des ventilateurs différente de celle de l’onduleur 
Oui
 FORMCASECOCHER 

Non
 FORMCASECOCHER 



12
Fans power supply separate from inverter
Yes

No



13


14
Dimensions (mm)
Armoire chargeur/onduleur
L/W=      

P/D=      

H=      
Masse (kg)
     


15
Dimensions
Charger/inverter cabinet





Weight



16


17
Armoire batteries ou chantiers
L/W=      

P/D=      

H=      
Masse (kg)
     


18
Battery cabinet or racks





Weight



19


20
Armoire by-pass
L/W=      

P/D=      

H=      
Masse (kg)
     


21
By pass cabinet





Weight



22


23
Armoire distribution
L/W=      

P/D=      

H=      
Masse (kg)
     


24
Distribution cabinet





Weight



25


26
Distance minimale par rapport aux parois 
      mm


27
Minimum distance to walls



28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60
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FABRICANT SUPPLIER’S REFERENCE

Société/Company:

     
Société/Company:
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