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Rev. Date
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Approved
     
     
     
     
     
     

Appel d’offre / Call for tender
 FORMCASECOCHER 

Commande/Order
 FORMCASECOCHER 
 

1


2
Puissance  
 FORMCASECOCHER 

Commande
 FORMCASECOCHER 

Eclairage 
 FORMCASECOCHER 


3
Power cable

Control cable

Lighting cable


4


5
CONDITIONS D’INSTALLATION
INSTALLATION CONDITIONS

6


7


8
Pays
     
 

9
Country



10


11
Lieu d’installation
A terre
 FORMCASECOCHER 





En mer
 FORMCASECOCHER 


12
Installation site
On shore





Off shore


13


14


Enterrés
 FORMCASECOCHER 



Nature du sol
     


15


Underground



Type of soil



16


17
Risque d’immersion dans l’eau
 FORMCASECOCHER 



Rayonnement solaire
 FORMCASECOCHER 



18
Water immersion hazard



Solar radiation 



19


20
Température de l’air :
Moyenne
     
°C
Maximum 
     
°C
Minimum
     
°C

21
Air temperature
Average


Maximum


Minimum



22


23
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
TECHNICAL DATA

24


25


26
Tension spécifiée Uo/U:
300/500 V   FORMCASECOCHER 

450/750 V   FORMCASECOCHER 

0.6/1 kV   FORMCASECOCHER 

Tension de service
      V


27
Rated voltage Uo/U:



Operating voltage



28


29
Fréquence 
      Hz
Icc maximum
      kA
Temps d’élimination
Clearing time
      s


30
Frequency 

Maximum over current





31


32
Type :
Unipolaire
 FORMCASECOCHER 

Tripolaire
 FORMCASECOCHER 

Autres : Nombre de conducteurs
     


33
Type :
Single core

Three cores

Others : Number of conductors
     


34


35
Ame :
Cuivre
 FORMCASECOCHER 

Aluminium
 FORMCASECOCHER 

Section
      mm2



36
Conductor :
Copper

Aluminium

Cross section




37


38


Classe
     


Etamé

Flexible
 FORMCASECOCHER 








39


Class



Tinned








40


41
Souple
Flexible
 FORMCASECOCHER 

Massive

Solid
 FORMCASECOCHER 

Câblée

Stranded
 FORMCASECOCHER 

Ronde
 FORMCASECOCHER 

Sectorale

Sector shaped
 FORMCASECOCHER 


42






Round




43


44
Enveloppe isolante : Isolation


PVC
 FORMCASECOCHER 

PRC 
 FORMCASECOCHER 



Autres
     


45
Insulating material:


PVC

XLPE



Others 
     


46


47
Bourrage extrude:


Oui
 FORMCASECOCHER 









48
Extruded filling:
Yes









49


50
Gaine d’étanchéité
PE
 FORMCASECOCHER 

PVC
 FORMCASECOCHER 

Plomb
 FORMCASECOCHER 



51
Inner sheath
PE

PVC



Lead sheath



52


53
Armure :
Oui
 FORMCASECOCHER 

Métallique
 FORMCASECOCHER 



Non métallique
 FORMCASECOCHER 




54
Armour:
Yes

Metallic



Non-metallic




55


56
 Double feuillards en métal
 FORMCASECOCHER 

Acier
 FORMCASECOCHER 

Aluminium
 FORMCASECOCHER 


Cuivre

Copper
 FORMCASECOCHER 

Acier galvanisé
 FORMCASECOCHER 


57
Double metal tapes

Steel

Aluminium




Galvanised steel


58


Appel d’offre / Call for tender
 FORMCASECOCHER 

Commande/Order
 FORMCASECOCHER 


1


2
Tresse
 FORMCASECOCHER 

Cuivre
 FORMCASECOCHER 

Cuivre étamée
 FORMCASECOCHER 

Acier galvanisé
 FORMCASECOCHER 

Autre
     


3
Braid

Copper

Tinned copper

Galvanised steel

Other
     


4






5

Fils d’acier galvanisés

Galvanised steel wires
 FORMCASECOCHER 







6









7


8
Gaine extérieure :
PVC
 FORMCASECOCHER 

PE
 FORMCASECOCHER 

Autre
     


9
External protective sheath:
PVC

PE

Other
     


10


11
Résistant aux hydrocarbures:

Aromatiques
 FORMCASECOCHER 

Aliphatiques
 FORMCASECOCHER 






12
Hydrocarbons resistant:

Aromatics

Aliphatic






13






14
Couleur : 

     



15
Colour: 

     



16






17
Comportement au feu :
Non propagateur de la flamme
 FORMCASECOCHER 

Non propagateur de l’incendie
 FORMCASECOCHER 

Résistant au feu
 FORMCASECOCHER 


18
Fire performances:
Flame retardant

Fire retardant

Fire resistant


19


20
Câble sans halogène
 FORMCASECOCHER 




21
Halogen free cable




22


23
Marquage métrique
 FORMCASECOCHER 






24
Meter marking






25


26
ESSAIS EN USINE

27
FACTORY ACCEPTANCE TESTS

28


29
Verifications de routine non électriques
 FORMCASECOCHER 

Tests électriques
 FORMCASECOCHER 




30
Usual non electric checks

Electrical tests




31


32


     




33
Essais particuliers
 FORMCASECOCHER 

     




34
Special tests

     




35

     



36


37
CARACTERISTIQUES A FOURNIR PAR LE CONSTRUCTEUR
DATA TO BE SUPPLIED BY MANUFACTURER

38


39


40
Diamètre sur l’âme
      mm

Sur l’isolant
      mm

Sur gaine d’étanchéité
      mm


41
Diameter on conductor


On insulation


On inner sheath



42


43
Diamètre sur armure
      mm


44
Diameter on armour



45




46
Diamètre sur gaine extérieure
      mm


47
Diameter on external sheath






48







49
Rayon de courbure mini
     
Fois le diamètre extérieur





50
Minimum bending radius 
     
Time of external diameter





51







52
Masse linéique
      Kg/m





53
Lineic weight






54







55
Température maximale admissible sur l’âme :
En permanence
     
°C
En court-circuit
     
°C


56
Conductor’s maximum operating temperature
Permanently


During short circuit




57







58
Courant admissible selon CEI 60364-5-52 : 
Dans l’air
     

Dans le sol 
     


59
Rated current according to IEC 60364-5-52:
In air


In soil 



60







61

Autres
     


62

Others



63
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