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1


2
REPERE RESISTANCE :
     
Nombre de résistance :
     


3
RESISTOR TAG

Number of resistor :



4
CONDITIONS GENERALES D’INSTALLATION
GENERAL SPECIFICATIONS

5


6
Lieu d’installation :
     




7
Site





8


9
Température ambiante :

Maximum
     
°C
Minimum
     
°C

10
Temperature of ambiant air

Maximum


Minimum



11


12
Altitude (si valeur excédant 1000 m) :
     
Mètres

Hygrométrie 
     
%

13
Altitude (if value exceeding 1000 m)

Metres

Humidity



14


15
Atmosphère corrosive : Oui/Non
     

Embruns salins
 FORMCASECOCHER 

H2S
 FORMCASECOCHER 

Autre
     


16
Corrosive atmosphere


Sea spray



Other



17


18
LOCALISATION
Zone 2
 FORMCASECOCHER 

Hors zone
 FORMCASECOCHER 

Extérieur
 FORMCASECOCHER 

Intérieur
 FORMCASECOCHER 

On-shore
 FORMCASECOCHER 

Off-shore
 FORMCASECOCHER 



19
LOCALISATION
Area 2

Safe area

Out side

In side

On-shore

Off-shore



20


21
NORMES INTERNATIONALES APPLICABLES
INTERNATIONAL STANDARDS

22


23
IEC 79, IEC 85, IEC 364

24


25
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TECHNICAL SPECIFICATIONS

26


27
Tension nominale :
     
kV

Tension d’isolement
     
kV

28
Rated voltage



Insulation voltage



29


30
Intensité en régime permanent
      A
Limitation du courant :
      A
Durée limitation
      S
Valeur ohmique
     


31
Permanent rating current

Current limitation

Time limitation

Ohms value



32


33
Capotage :
 FORMCASECOCHER 

Galvanisé
 FORMCASECOCHER 

Inox 316L
 FORMCASECOCHER 

Degré IP :
     
Visserie inox 316 :
 FORMCASECOCHER 


34
Housing

Galvanized

Stainless steel 316L

Enclosure protection degree

Stainless steel 316 screw


35


36
Système de peinture :
Standard fournisseur
 FORMCASECOCHER 

Spécification particulière
 FORMCASECOCHER 


37
Paint system
Supplier standard

Job’s specification


38
Manufacturer standard to be submitted at bid stage for approval

39
RACCORDEMENT
CONNECTION

40


41
Borne embrochable :
Partie mobile
 FORMCASECOCHER 

Equerre
 FORMCASECOCHER 

Droite
 FORMCASECOCHER 

Fourniture verouillage
     


42
Plug-in terminal
Moving part

Elbow

Straight

Interlock supplying



43


44
Traversée porcelaine :
 FORMCASECOCHER 


Caisson :
IP      

PE nature
     


45
Porcelain terminal


Housing


Gland type



46


47
Câble :
      Cu
Section
      mm2
Diamètre sur isolant
      mm
Diamètre sur gaine d’étanchéité
      mm


48
Cable

Section

Diameter on insulation

Outer diameter



49


50
Borne(s) de mise à la terre :
De la résistance
 FORMCASECOCHER 

Des masses métalliques
 FORMCASECOCHER 

Section câble de terre
      mm2


51
Earth terminal
Of the resistor

Of the metallic frame

Earth cable cross section



52
CARACTERISTIQUES ET DOCUMENTS A FOURNIR PAR LE CONSTRUCTEUR

53


54
Dimension :
Hauteur
     
mm
Largeur
     
mm
Profondeur
     
mm
Poids
     
kg

55
Size
Height


Wide


Depth


Weight







This document is the property of Total. It must not be stored, reproduced or disclosed to others without written authorisation from the Company.

DS ELE 191.doc
This document is the property of Total. It must not be stored, reproduced or disclosed to others without written authorisation from the Company.

DS ELE 191.doc
Page 2/1

[image: image2.png]_1118216292.doc
2/1



[image: image1.png]





Image dans CR-specimenrev1.doc

Image dans CR-specimenrev1.doc




