[image: image2.png]



Exploration & Production
DATA SHEET
N°      


Project:
     


DS ELE 765
Rev. 01 - 08/03
Subsea cable



[image: image1.png]



Exploration & Production
DATA SHEET
N°      


Project:
     


DS ELE 765
Rev. 01 - 08/03
Subsea cable

Rev. Date
     
     
     
     
     
     

Written
     
     
     
     
     
     

Verified
     
     
     
     
     
     

Approved
     
     
     
     
     
     

Appel d'offres/Call for tender
 FORMCASECOCHER 

Commande/Order
 FORMCASECOCHER 


1


2
Repère de l’équipement :
     




3
CONDITIONS D’INSTALLATION

INSTALLATION CONDITIONS

4


5
Pays
     
Liaison de
     
à
     


6
Country

Link from

to



7


8
Profondeur d’eau
     
m
Nature du fond
     


9
Water depth


Sea bed composition



10


11
Température de l’eau :
Moyenne
     
°C
Maximum
     
°C
Minimum
     
°C

12
Sea water temperature
Average


Maximum


Minimum



13


14
Température de l’air :
Moyenne
     
°C
Maximum
     
°C
Minimum
     
°C

15
Air temperature
Average


Maximum


Minimum



16


17
Installation
Ensouillé
 FORMCASECOCHER 

Fond de la mer
 FORMCASECOCHER 



18
Installation
Embeded

Seabed



19


20
Vitesse courant marin
      m/s


21
Current velocity



22
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TECHNICAL DATA

23


24
Longueur
     
m
Nombre de phases
     
Champ radial
 FORMCASECOCHER 



25
Length


Number of cores

Radial field



27


28
Tension spécifiée
Uo/U (Um)
     
kV
Tension de service
     
kV
Surtension
     


29
Rated voltage



Operating voltage


Over voltage



30


31
Fréquence
     
Hz
Icc maximum
     
kA
Temps d’élimination
     
s

32
Frequency


Maximum over current


Elimination time



33


34
I homopolaire maximum 
     
A
Temps d’élimination
     
s

35
Maximum earth fault current


Elimination time



36


37
Ames
Cuivre
 FORMCASECOCHER 

Aluminium
 FORMCASECOCHER 

Section
     
mm2

38
Conductor
Copper

Aluminium

Cross section



39


40
Conforme à IEC 228
 FORMCASECOCHER 

Tri-couche
 FORMCASECOCHER 

Etanchéité longitudinale
 FORMCASECOCHER 


41
Equivalent to IEC 228

Three layers extruded

Longitudinally watertight


42


43
Ecran interne
Semi conducteur :
Extrudé
 FORMCASECOCHER 

Ruban
 FORMCASECOCHER 



44
Conductor screen
Conductive layer
Extruded

Tape



45


46
Isolation
XLPE
 FORMCASECOCHER 

EPR
 FORMCASECOCHER 

WTR
     


47
Insulation
XLPE

EPR

Water treeing retardant XLPE



48


49
Ecran externe
Semi conducteur :
Extrudé
 FORMCASECOCHER 

Ruban
 FORMCASECOCHER 


50
Insulation screen
Conductive layer
Extruded

Tape


51


52
Ecran métallique
Ruban de cuivre
 FORMCASECOCHER 



53
Metallic screen
Annealed copper wires



54
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 FORMCASECOCHER 


1


2
Bourrage
Extrudé
 FORMCASECOCHER 

Filins
 FORMCASECOCHER 



3
Filler
Extruded

Yarn



4


5


6
Gaine d’étanchéité globale
PE
 FORMCASECOCHER 

PVC
 FORMCASECOCHER 



7
Watertight sheath
PE

PVC



8


9
Conception du câble :
     


10
Câble design



11


12
Ruban anti tarets
 FORMCASECOCHER 

Nature :
Bronze
 FORMCASECOCHER 

Acier galvanisé
 FORMCASECOCHER 

Cuivre
 FORMCASECOCHER 


13
Anti teredos tape


Bronze

Galvanised steel

Copper


14


15
Armure
Fils d’acier galvanisé
 FORMCASECOCHER 

Enrobés PE
 FORMCASECOCHER 



16
Armour
Galvanised steel wires

Coating PE



17


18


19


20


21
Gaine extérieure
Extrudée
 FORMCASECOCHER 

PE
 FORMCASECOCHER 

PVC
 FORMCASECOCHER 

Filins de polypropylène + brai
 FORMCASECOCHER 



22
External sheath
Extruded

PE

PVC

Polypropylene yarn + pitch



23


24


25
Marquage métrique
 FORMCASECOCHER 

Nature
     


26
Meter marking

Nature



27


28


29
FIBRE OPTIQUE

OPTICAL FIBRE

30


31


32


33
Nombre de fibres
     
Type de mode suivant ITU-T Recom. G652
     


34
Number of core

Type mode to ITU-T Recom. G652



35


36
Assemblage - Méthode et atténuation
     


37
Jointing - Method and attenuation



38


39
Longueur totale - Nbre maxi de joints
     
km
     


40
Complete length - No. of joints





41


42
Attenuation
at 1300 nam
     
at 1500 nam
     


43







44


45
Diamètre de la protection primaire
     
microns

46
Primary coating diameter



47


48
Niveau de test étanchéité de fibre
     


49
Fibre proof test level



50


51
Identification
     


52
Identification



53


54


55


56


57


58


59


55
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 FORMCASECOCHER 


1


2
ANCRAGE

ANCHORING

3


4


5
Ancrage statique
 FORMCASECOCHER 

Diamètre du I tube
 FORMCASECOCHER 

Type de bride
     


6
Static anchoring

I tube diameter

Type of flange



7


8
Ancrage dynamique
 FORMCASECOCHER 

Raidisseur
 FORMCASECOCHER 



9
Dynamic anchoring

Wire stretcher



10


11
Diamètre et type de bride
     

Nombre 
     


12
Diameter and type of flange


Quantity



13


14
Montage en usine
 FORMCASECOCHER 







15
Factory fitted







16


17
 CONNEXIONS

CONNECTIONS

18


19


20
Jonctions aériennes
 FORMCASECOCHER 

Trifurcations
 FORMCASECOCHER 


Nombre
 FORMCASECOCHER 



21
Aerial jonctions

Trifurcating kit


Quantity



22


23
Câble unipolaire pour liaison aérienne
 FORMCASECOCHER 


Longueur
     
m

24
Single phase cable for over heading


Length



25


26
Extrémités pour câble aérien
 FORMCASECOCHER 


Nombre
     


27
Sealing end


Quantity



28


29
Jonction sous-marines
 FORMCASECOCHER 

Nombre
     


30
Sub-marine joints

Quantity



31


32


33


34



35



36


37


38


39


40



41



42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58
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Appel d'offres/Call for tender
 FORMCASECOCHER 

Commande/Order
 FORMCASECOCHER 


1


2
ACCESSOIRES DE POSE

3


4


5
Chaussettes de tirage ouvertes 
 FORMCASECOCHER 

     
Nombre
     


6
Opened chinese pulling figers


Quantity



7


8
Chaussettes de tirage fermées
 FORMCASECOCHER 


Nombre
     


9
Chosed chinese pulling figers


Quantity



10


11
Capuchon thermo rétractable d’extrémité
 FORMCASECOCHER 


Nombre
     


12
Heat shrink end cap


Quantity



13


14
Accastillage de pose d’extrémités avec ancrage dynamique
 FORMCASECOCHER 



15
Outfitting of the superstructures for dynamic anchorage



16


17
Système de stockage du câble non posé
 FORMCASECOCHER 



18
Stocking system for unlaid cable



19


20
LIVRAISON

DELIVERY

21


22


23
Sur touret
 FORMCASECOCHER 


Sur bateau de pose
 FORMCASECOCHER 


24
On drum


On laying vessel


25


26
ESSAIS DE RECEPTION EN USINE
FACTORY ACCEPTANCE TEST

27


28


29
Mesure de la résistance électrique des conducteurs et des écrans at 20°C
 FORMCASECOCHER 




30
Measurement of the electrical resistance of conductors and screens at 20°C




31


32
Essai de tension pendant 5 min
 FORMCASECOCHER 

Mesure de la résistance d’isolement
 FORMCASECOCHER 



33
Voltage test for 5 min

Insulation resistance measurement



34


35
Mesure échométrique avec détermination de la vitesse de propagation
 FORMCASECOCHER 




36
Echometric measurement with determination of velocity of propagation




37


38
Vérifications dimensionnelles
 FORMCASECOCHER 



39
Dimensional check



40


41


42
Mesure de la résistance d’isolement de la gaine d’étanchéité
 FORMCASECOCHER 

(1000 V)

43
Insulation resistance measurement of watertight sheath



44


45
Autres tests sur demande :
     
     
     
     

46
Other tests on request:







47






48






49






50






51






52






53






54






55






56






57






58






59
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 FORMCASECOCHER 
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1
CARACTERISTIQUES A FOURNIR PAR LE CONSTRUCTEUR

2
CHARACTERISTICS TO BE SUPPLIED BY MANUFACTURER

3


4
Nom du constructeur
     
Longueur de livraison
     
m
Nombre de jonctions
 FORMCASECOCHER 


5
Manufacturer’s name

Delivery length


Quantity of jonctions


6


7
Conception du câble
Câble sec
 FORMCASECOCHER 

Câble semi-sec
 FORMCASECOCHER 


Câble humide
 FORMCASECOCHER 


8
Cable design
Dry design

Semi-dry


Wet design


9


10
Caractéristiques dimensionnelles/Size specification

11


12
Diamètre sur l’âme
     
mm
Sur l’isolant
     
mm
Sur écran
     
mm

13
Diameter on core


On insulation


On screen



14


15
Epaisseur gaine d’étanchéité
     
mm
Diamètre sur gaine d’étanchéité

mm

16
Thickness of watertight sheath


Diameter on watertight sheath



17


18
Nombre de fils d’armure
     
Diamètre des fils
     
mm

19
Quantity of armour wires

Armour wires diameter

A



20


21
Diamètre extérieur

mm
Armure
Simple
 FORMCASECOCHER 

Double
 FORMCASECOCHER 

Croisée
 FORMCASECOCHER 

Antigiratoire
 FORMCASECOCHER 


22
External diameter


Armour
Simple

Double

Crossed

Antigiratory


23


24
Poids dans l’air
     
kg/m
Poids dans l’eau
     
kg/m

25
Weight in the air


Weight in the water



26


27
Rayon de courbure minimal
     
m
Effort de traction maximal
     
daN

28
Mini bending radius


Maximum permissible tensile force



29


30
Caractéristiques électriques/Electrical characteristics

31


32
Résistance linéique
     
ohm/km
Résistance linéique homopolaire Ro
     
ohm/km

33
Positive sequence linear resistance


Zero sequence linear resistance



34


35
Capacité linéique entre âme et écran
     
µF/km
Inductance linéique
     
mH/km

36
Capacitance between core and screen


Linear inductance



37


38
Impédance linéique X
     
ohm/km
Impédance homopolaire linéique Xo
     
ohm/km

39
Positive sequence linear impedance


Zéro sequence linear impedance



40


41
Intensité admissible en régime permanent/Permissible current rating for continuous operation

42


43
Dans l’air
     
A
Dans l’air au soleil
     
A
Dans l’eau
     
A

44
In the air


In air, exposed to sunshine


In the water



45


46
Dans le I tube au soleil
     
A
Ensouillé
     
A

47
In a pipe exposed to sunshine


Embeded



48


49
Intensité admissible en court-circuit/Permissible current rating in case of short circuits

50






51
Dans l’âme à partir de l’état chaud pendant
0,2 s
     
kA
0,5 s
     
kA
1s
     
kA

52
In the core from a hot state during:










53


54
Dans les écrans à partir de l’état chaud pendant :
0,2 s
     
kA
0,5 s
     
kA
1s
     
kA

55
In the screen from a hot state during:










56


57
Plans à fournir
Vue en coupe du câble assemblé
 FORMCASECOCHER 



58
Drawings to be supplied:
Assembly cross section



59
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