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Appel d'offres/Call for tender	|_|
	Commande/Order	|_|

	1
	
	  

	2
	Repère
	     
	Nombre de moteurs
	     
	
	  

	3
	Tag number
	
	Number of motors
	
	
	  

	4
	
	  

	5
	CONDITIONS D'INSTALLATION
SITE ENVIRONMENTAL CONDITIONS
	  

	6
	
	  

	7
	
	  

	8
	Lieu d'installation
	     
	On-shore
	|_|
	Off-shore
	|_|
	  

	9
	Site
	
	
	
	
	
	  

	10
	
	  

	11
	Température ambiante
	Moyenne annuelle
	     
	°C
	Maximum
	     
	°C
	Minimum
	     
	°C
	  

	12
	Ambient temperature
	Yearly average
	
	
	
	
	
	
	
	
	  

	13
	
	  

	14
	Altitude (si > 1000 m)
	     
	m
	Hygrométrie
	     
	%
	
	  

	15
	Altitude (if > 1000 m above sea level)
	
	
	Humidity
	
	
	
	  

	16
	
	  

	17
	Atmosphère corrosive 
	|_|
	Embruns salins 
	|_|
	H2S 
	|_|
	Autre
	     
	
	  

	18
	Corrosive atmosphere
	
	Sea spray
	
	
	
	Other
	
	
	  

	19
	
	  

	20
	Localisation (IEC 60079-10)
	Zone 2
	|_|
	Hors zone
	|_|
	Pollution
	     
	
	  

	21
	Location
	
	
	Safe area
	
	Pollution
	
	
	  

	22
	
	  

	23
	TYPE DE MOTEUR
MOTOR TYPE
EXISTING NETWORK
	  

	24
	
	  

	25
	
	  

	26
		Moteur à fréquence fixe
	|_|
	Moteur à fréquence variable
	|_|



	  

	27
		Fixed speed motor
	
	Variable speed motor
	



	  

	28
	
	  

	29

	CONNECTION DU MOTEUR A FREQUENCE FIXE AU RESEAU
FIXED SPEED MOTOR NETWORK CONNECTION
	  

	30
	
	  

	31

	
	  

	32
	Régime de neutre
	     
	Limitation du courant de défaut à la terre
	     
	A
	Temps d'élimination
	[bookmark: Texte13]    
	S
	  

	33
	Neutral earthing
	
	Earth fault current limitation
	
	
	Clearing time
	
	
	  

	34
	
	  

	35
	Distorsion Harmonique THD
	     
	
	Réseau public
	|_|
	  

	36
	THD Harmonic distortion
	
	
	Public grid
	
	  

	37
	
	  

	38
		Cos phi demandé
	     
	
	dV/dt maximum attendu 
	     
	kV/µsec

	Power factor required
	
	
	Maximum dV/dt expected
	
	

	



	  

	39
	
	  

	40
	
	  

	41
	Méthode de démarrage (DOL, Soft Starter)
	     
	
	
	
	
	  

	42
	Starting Method (DOL, Soft Starter)
	
	
	
	
	
	  

	43
	
	
	
	
	
	
	  

	44
	
	  

	45
	CARACTERISTIQUES DU MOTEUR
MOTOR DATA
	  

	46
	
	  

	47
	
	  

	48
	Puissance nominale
	     
	kVA
	Tension nominale
	     
	V
	
	
	
	  

	49
	Rated output power
	
	
	Rated voltage
	
	
	
	
	
	  

	50
	
	  

	51
	Vitesse nominale
	     
	Rpm
	Fréquence
	     
	Hz
	
	
	
	  

	52
	Rated speed
	
	
	Frequency
	
	
	
	
	
	  

	53
	
	  

	54
	Service type
	     
	Groupement du matériel (CEI 60079) :
	     
	Classification en température
	     
	
	  

	55
	Duty type
	
	Apparatus grouping (IEC 60079)
	
	Temperature classification
	
	
	  

	56
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Appel d'offres/Call for tender	|_|
	Commande/Order	|_|
	

	1
	
	  

	2
	Mode de protection
	
	
	Ex"px"
	|_|
	Ex “d”
	|_|
	  

	3
	Type of protection
	
	
	
	
	
	
	  

	4
	
	  

	5
	Indice de protection IP
	IP 55
	|_|
	Autre
	     
	W
	|_|
	S
	|_|
	  

	6
	Degree of protection IP 
	
	
	Other
	
	
	
	
	
	  

	7
	
	  

	8
	Enroulements stator
	Nombre de bornes sorties
	     
	
	  

	9
	Stator windings
	Number of power terminals
	
	
	  

	10
	
	  

	11
	Enroulements rotor
	Classe d'isolation
	     
	Classe d'échauffement
	     
	
	  

	12
	Rotor windings
	Insulation class
	
	Temperature rise class
	
	
	  

	13
	
	  

	14
	Type de charge entrainée (Ventilateur, Pompe Compresseur)
	     
	
	
	
	  

	15
	Driven load (Fan, Pump, Compressor,....)
	
	
	
	
	  

	16
	
	  

	17
	MOTEUR A FREQUENCE VARIABLE
VARIABLE SPEED MOTOR
	  

	18
	
	  

	19
		Plage de vitesse
	de
	     
	Rpm
	A
	     
	Rpm
	

	Speed Range
	from
	
	
	To
	
	
	



	  

	20
	
	  

	21
	
	  

	22
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Appel d'offres/Call for tender	|_|
	Commande/Order	|_|

	1
	
	  

	2
	
	  

	3
	Niveau de bruit maximum admissible CEI 60034-9
	     
	dB
	
	  

	4
	Maximum permissible noise level
	
	
	
	  

	5
	
	  

	6
	Mode de refroidissement (CEI 60034-6)
	Auto ventilé
	[bookmark: CaseACocher20]|_|
	Moto ventilé
	|_|
	IC
	
	
	
	
	
	
	  

	7
	Cooling system (IEC 60034-6)
	Self ventilated
	
	Moto ventilated
	
	
	
	
	
	
	
	
	  

	8
	
	  

	9
	Par réfrigérant
	|_|
	Air/air
	|_|
	Air/eau
	|_|
	Echangeur double tube
	|_|
	  

	10
	By cooler
	
	CACA
	
	CACW
	
	Double tube exchanger
	
	  

	11
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	Eau de mer
	|_|
	Eau douce
	|_|
	Eau circuit fermé
	|_|
	Eau circuit ouvert
	|_|
	
	  

	13
	Sea water
	
	Soft water
	
	Closed circuit water
	
	Open circuit water
	
	
	  

	14
	
	  

	15
	Type d’additif à l’eau de refroidissement
	     
	
	Pourcentage d’additif dans l’eau
	     
	%
	

	16
	Type of additive in cooling water
	
	
	Additive percentage in cooling water
	
	
	  

	17
	
	  

	18
	Temp entrée de l’eau
	     °C
	Temp de sortie de l’eau
	     °C
	Matériau Tube, boite à eau
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	19
	Inlet Water Temperature
	
	Outlet Water Temperature
	
	Tube/Water Box Material
	
	  

	20
	
	  

	21
	Pression à l’entrée
	      bars
	Pertes de charges maximum
	      bars
	
	
	  

	22
	Inlet pressure
	
	Maximum Differential Pressure
	
	
	
	  

	23
	
	  

	24
	Paliers
	Roulements
	|_|
	Roulements précontraints
	|_|
	Coussinets
	|_|
	Patin oscillant
	|_|
	  

	25
	Bearings
	Roller bearings
	
	Pre loaded roller bearings
	
	Sleeve bearings
	
	Tilting pad
	
	  

	26
	
	  

	[bookmark: CaseACocher32]27
	Classe de vibrations selon ISO 10816-1:
	2,5
	|_|
	mm/s rms
	Autre
	     
	mm/s rms
	
	  

	28
	Vibration class according to ISO 10816-1
	
	
	
	Other
	
	
	
	  

	29
	
	  

	30
	Type d'accouplement
	     
	
	  

	31
	Coupling type
	
	
	  

	32
	
	  

	33
	EXCITATION DU MOTEUR A FREQUENCE FIXE
FIXED SPEED MOTOR EXCITATION
	  

	34
	
	  

	35
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	Système d'excitation
	Local

	|_|
	Indépendant
	|_|
	
	  

	37
	Excitation type
	Local
	
	Separate
	
	
	  

	38
	
	  

	39
	ACCESSOIRES
ACCESSORIES
	  

	40
	
	  

	41
	
	  

	42
	Capteur de vibration X-Y palier
	Nombre
	     
	Type
	     
	
	  

	43
	X-Y bearing vibration detector
	Number
	
	
	
	
	  

	44
	
	  

	45
	Purges eau de condensation
	|_|
	Capteur de mesures des décharges partielles
	|_|
	  

	46
	Condensed water drain
	
	Partial discharge monitoring sensor
	
	  

	47
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Appel d'offres/Call for tender	|_|
	Commande/Order	|_|
	

	1
	
	  

	2
	Boîtes à bornes puissance
	Position
	     
	Avec PE
	|_|
	Type de PE
	     
	
	  

	3
	Main terminal box
	Location
	
	With cable glands
	
	Type of gland 
	
	
	  

	4
	
	  

	5
	TC protection différentielle dans boite à bornes
	6 TC
	|_|
	3 TC
	|_|
	
	  

	6
	Current transformers intalled in the terminal box
	
	
	
	
	
	  

	7
	
	  

	[bookmark: CaseACocher42]8
	Câble de puissance
	Type
	     
	Tripolaire :
	|_|
	Unipolaire
	|_|
	
	  

	9
	Power cable
	
	
	Three cores cable
	
	Single core cable
	
	
	  

	10
	
	  

	11
	Section
	     
	mm2
	Cuivre
	|_|
	Aluminium
	|_|
	Nombre par phase
	     
	
	  

	12
	Cross section
	
	
	Copper
	
	Aluminium
	
	Quantity per phase
	
	
	  

	13
	
	  

	14
	Diamètre sur isolant
	     
	mm
	Diamètre sur armure :
	     
	mm
	Diamètre extérieur :
	     
	mm
	  

	15
	Diameter on insulation
	
	
	Diameter on armour
	
	
	Outer sheath diameter
	
	
	  

	16
	
	
	
	
	
	
	
	  

	17
	Boîtes à bornes auxilaires
	Nombre
	     
	
	Mode de protection
	     
	
	  

	18
	Auxiliaries jonction boxes
	Number
	
	
	Protection of enclosure
	
	
	  

	19
	
	  

	20
	
	Avec P.E
	|_|
	
	Nature
	     
	
	  

	21
	
	With cable glands
	
	
	Type
	
	
	  

	22
	
	  

	23
	Peinture 
	Standard fournisseur à soumettre avec l’offre pour approbation
	|_|
	Spécif Client N° GS COR 350
	|_|
	  

	24
	Painting
	Manufacturer’s standard to be submitted with the bid for approval
	
	Customer specif N°GS COR 350
	
	  

	25
	
	  

	26
	Sources auxiliaires disponibles
	48V DC
	|_|
	24V DC
	|_|
	
	  

	27
	Available auxiliary supplies
	
	
	
	
	
	  

	28
	
	  

	29
	ESSAIS
TESTS
	  

	30
	
	  

	31
	
	  

	32
	Réception usine :
	|_|
	Présence d’un représentant du client
	|_|
	Réception sur site
	|_|
	  

	33
	Factory’s acceptance tests
	
	With client’s inspector
	
	Site acceptance tests
	
	  

	34
	
	  

	35
	Essais de routine
	Sur l’ensemble des moteurs
	|_|
	Sur un des moteurs au choix du client
	|_|
	
	  

	36
	Routine tests
	On each motor
	
	On one motor selected by CLIENT
	
	
	  

	37
	
	  

	38
	Essais complets
	Sur l’ensemble des moteurs
	|_|
	Sur un des moteurs au choix du client
	|_|
	
	  

	39
	Full tests
	On each motor
	
	On one motor selected by CLIENT
	
	
	  

	40
	
	  

	41
	Mesure des impédances synchrones
	|_|
	Test anti condensation
	|_|
	Mesures des décharges partielles
	|_|
	  

	42
	Motor synchronous impedance
	
	Anti-condensation heater test
	
	Partial discharge measurement
	
	  

	43
	
	  

	44
	Essai de survitesse
	|_|
	Vibrations paliers à vide
	|_|
	Déplacements d'arbre et run-out
	|_|
	  

	45
	Overspeed test
	
	Bearings vibrations at no-load
	
	Run-out and shaft displacement
	
	  

	46
	
	  

	47
	Essais spéciaux
	     
	
	  

	48
	Special tests
	
	
	  

	49
	
	
	
	  

	50
	
	  

	51
	CONDITIONS PARTICULIERES
SPECIAL REQUIREMENTS
	  

	52
	
	  

	53
	
	  

	54
	Comptabilité électromagnétique selon CEI 61000
	|_|
	Installations électriques à bord des navires CEI 60092
	|_|
	
	  

	55
	Electromagnetic compatibility as per IEC 61000
	
	Electrical installations in ships IEC 60092
	
	
	  

	56
	
	  

	57
	Installation électrique à bord des navires selon CEI 60092-301
	|_|
	
	  

	58
	Electrical installations in ship as per IEC 60092-301
	
	
	  

	59
	
	  

	60
	Attestation d’examen de type :
	Par un organisme agréé
	|_|
	Autre
	     
	
	  

	61
	Type examination certificate
	By notified body
	
	Other
	
	
	  

	62
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Appel d'offres/Call for tender	|_|
	Commande/Order	|_|
	

	1
	
	  

	2
	CARACTERISTIQUES A FOURNIR PAR LE CONSTRUCTEUR
CHARACTERISTICS TO BE SUPPLIED BY THE MANUFACTURER
	  

	3
	
	  

	4
	
	  

	5
	Constructeur
	     
	Type du moteur 
	     
	Mode de protection
	     
	
	  

	6
	Manufacturer
	
	Motor type
	
	Type of protection
	
	
	  

	7
	
	  

	8
	Puissance nominale
	     
	kVA
	Tension nominale
	     
	V
	Intensité nominale
	     
	A
	Cos phi :
	     
	
	  

	9
	Rated outpout power
	
	
	Rated voltage
	
	
	Rated intensity
	
	
	Power factor
	
	
	  

	10
	
	  

	11
	Vitesse nominale
	     
	rpm
	Fréquence
	     
	Hz
	Rotor
	     
	
	  

	12
	Rated speed
	
	
	Frequency
	
	
	Rotor type
	
	
	  

	13
	
	  

	14
	Classe d’échauffement
	     
	Classe d’isolation
	     
	
	  

	15
	Temperature rise class
	
	Insulated class
	
	
	  

	17
	
	  

	18
		Type de VSD
	VSI
	|_|
	LCI
	|_|

	VSD Type
	
	
	
	



	  

	19
	
	  

	20
	Tenue au CC/Short-circuit withstanding 300 % during
	 
	s
	
	
	  

	21
	
	
	
	
	
	  

	22
	
	  

	23
	Moment d’inertie
	     
	kgm2
	Constante d’inertie
	H = 
	     
	
	  

	24
	Moment of inertia
	
	
	Inertia constant
	
	
	
	  

	25
	
	  

	26
	Rendement en % à cos phi=1
	4/4:
	     
	3/4:
	     
	1/2:
	     
	
	  

	27
	Efficiency at power factor=1:
	
	
	
	
	
	
	
	  

	28
	
	  

	29
	Rendement en % à cos phi0,8:
	4/4:
	     
	3/4:
	     
	1/2:
	     
	
	  

	30
	Efficiency at power factor.8:
	
	
	
	
	
	
	
	  

	31
	
	  

	32
	
	  

	33
	Couple maximum en cas de court-circuit biphasé
	     
	kN.m
	
	  

	34
	Maximum torque on 2 phases short circuit
	
	
	
	  

	35
	
	  

	36
	Couple maximum en cas de court-circuit triphasé
	     
	kN.m
	
	  

	37
	Maximum torque on 3 phases short circuit
	
	
	
	  

	38
	
	  

	39
		Imprégnation de l’excitatrice:
	Vide
	|_|
	Résine imprégnée
	|_|
	Tension d’alimentation de l’excitatrice
	     
	Volt

	Exciter impregnation:
	Vacuum
	
	Impregnated Resin
	
	Exciter voltage
	
	



	  

	40
	
	  

	41
	
	  

	42
		Tension d’isolement phase / terre du stator
Phase to Ground stator voltage insulation level
	     
	kV rms
	Tension d’isolement phase / terre de l’excitatrice
Phase to Ground exciter voltage insulation level
	     
	kV rms



	  

	43
	
	  

	44
	
	  

	45
	
	  

	46
	Carcasse
	fonte
	|_|
	acier soudé
	|_|
	autre
	     
	
	  

	47
	Frame
	cast iron
	
	steel
	
	other
	
	
	  

	48
	
	  

	49
	Réactances / Impedances
	  

	50
	
	  

	51
	Synchrone longitudinale
	 saturée / saturated
	Xd
	     
	p.u
	Transitoire longitudinale
	 saturée / saturated
	X’ds
	     
	p.u
	  

	52
	Direct-axis synchronous 
	non-saturée / unsaturated
	Xdu
	     
	p.u
	Direct-axis transient
	non-saturée / unsaturated
	X’du
	     
	p.u
	  

	53
	
	  

	54
	Subtransitoire longitudinale saturée
	X”ds
	     
	p.u
	
	
	     
	
	  

	55
	Direct-axis subtransient saturated
	
	     
	+/- tol
	
	
	     
	
	  

	56
	
	  

	57
	Synchrone transversale 
	 saturée / saturated
	Xq
	     
	p.u
	Transitoire transversale 
	 saturée / saturated
	X’q
	     
	p.u
	  

	58
	Quadrature-axis synchronous 
	non-saturée / unsaturated
	Xqu
	     
	p.u
	Quadrature-axis stransient 
	non-saturée / unsaturated
	X’qu
	     
	p.u
	  

	59
	
	  

	60
	Subtrabsitoire transversale saturée
	X”q
	     
	p.u
	Capacité phase terre
	     
	nF
	  

	61
	Quadrature-axis subtransient saturated
	
	
	
	Phase to earth capacitance
	
	
	  

	62
	
	
	  

	63
	Reactance de Potier
	Xpot
	     
	p.u
	Reactance inverse
	X2
	     
	p.u
	  

	64
	Potier reactance
	
	
	
	Negative sequence (Unsat./Sat.)
	
	
	
	  

	64
	
	  

	1
	Réactance homopolaire
	X0
	     
	p.u
	Reactance de fuite du stator
	X1 or Xl
	     
	p.u
	  

	2
	Zero sequence (saturated/unsaturated)
	
	
	
	Armature leakage
	
	
	
	  

	3
	
	  

	4
	Résistances :
	  

	5
	
	  

	6
	Résistance directe
	R1 or RA
	     
	p.u
	Résistance inverse
	R2
	     
	p.u
	  

	7
	 Positive sequence resistance (armature)
	
	
	
	Negative sequence resistance
	
	
	
	  

	8
	
	  

	9
	Resistance homopolaire
	R0
	     
	p.u
	
	
	
	
	  

	10
	Zero sequence resistance
	
	
	
	
	
	
	
	  

	11
	Constantes de temps / Time constants
	Transitoire en phase en court-circuit
	T’d
	     
	S
	  

	12
	
	Direct axis transient short circuit
	
	
	
	  

	13
	
	  

	14
	Transitoire en phase à vide
	T’do
	     
	s
	Transitoire en quadrature à vide
	T’qo
	     
	s
	  

	15
	Direct axis transient open circuit
	
	
	
	Quadrature axis transient open circuit
	
	
	
	  

	16
	
	  

	17
	Substransitoire en phase à vide
	T”do
	     
	s
	Subtransitoire en quadrature à vide
	T"qo
	     
	s
	  

	18
	Direct axis subtransient open circuit
	
	
	
	Quadrature axis sub trans. open circuit
	
	
	
	  

	19
	
	  

	20
	Subtransitoire en phase en court-circuit
	T”d
	     
	s
	Subtransitoire en quadrature en court-circuit 
	T”q
	     
	s
	  

	21
	Direct axis sub transient short circuit
	
	
	
	Quadrature axis sub trans. short circuit
	
	
	
	  

	22
	
	  

	23
	Rapport de court-circuit
	SCR
	     
	
	Induit en court-circuit
	Ta
	     
	s
	  

	24
	Short circuit ratio
	
	
	
	Armature short circuit
	
	
	
	  

	25
	
	  

	26
	Courant d’excitation :
	A vide
	     
	A
	A charge nominale
	     
	A
	
	
	
	
	  

	27
	Field current:
	At no load
	
	
	At rated load
	
	
	
	
	
	
	  

	28
	
	  

	29
	Caractéristiques du lubrifiant / Lubricant characteristics
	  

	30
	
	  

	31
	Huile
	     
	Viscosité
	     
	Consommation
	     
	
	  

	32
	Oil
	
	Viscosity
	
	Flowrate
	
	
	  

	33
	
	  

	34
	Graisse
	     
	Quantité
	     
	Fréquence de graissage
	     
	
	  

	35
	Grease
	
	Quantity
	
	Greasing frequency
	
	
	  

	36
	
	  

	37
	Type de paliers :
	Côté accouplement
	     
	Côté opposé à l’accouplement
	     
	
	  

	38
	Type of journal bearing:
	Drive end
	
	Non drive end
	
	
	  

	39
	
	  

	40
	Type de roulements :
	Côté accouplement
	     
	Côté opposé à l’accouplement
	     
	
	  

	41
	Type of ball bearings:
	Drive end
	
	Non drive end
	
	
	  

	42
	
	  

	43
	Réchauffage :
	Puissance
	     
	kW
	
	  

	44
	Space heater
	Power
	
	
	
	  

	45
	
	  

	46
	Dimensions du moteur (cm) :
	Longueur
	     
	Largeur
	     
	
	Hauteur
	     
	
	  

	47
	Size of the motor (cm):
	Length
	
	Width
	
	
	Height
	
	
	  

	48
	
	  

	49
	Masses :
	Totale
	     
	kg
	Rotor
	     
	kg
	  

	50
	Weight:
	Total
	
	
	
	
	
	  

	51
	
	  

	52
	Dimensions de l’armoire d’excitation (cm):
	Longueur
	     
	Largeur
	     
	Hauteur
	     
	
	  

	53
	Size of the excitation cabinet (cm):
	Length
	
	Width
	
	Height
	
	
	  

	54
	
	  

	55
	
	  

	56
	Attestation d’examen de type :
	Par le constructeur
	|_|
	Par un organisme agréé
	|_|
	  

	57
	Type examination certificate
	Manufacturer’s certificate
	
	By notified Body
	
	  

	58
	
	
	
	
	
	  

	59
	Nom de l’organisme
	     
	Référence du certificat
	     
	
	  

	60
	Notified body
	
	Certificate reference
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