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	1
	

	2
	REPERE DE L’EQUIPEMENT : 
	     
	

	3
	EQUIPMENT IDENTIFICATION :
	
	
	

	4
	

	5
	Fonction :
	UPS distribution
	 FORMCHECKBOX 

	Eclairage
	 FORMCHECKBOX 

	Faible puissance
	 FORMCHECKBOX 

	Réchauffage
	 FORMCHECKBOX 

	Autres
	     
	

	6
	Function :
	UPS distribution
	
	Lighting
	
	Small power
	
	Trace heating
	
	Others
	
	

	7
	

	8
	CONDITIONS GENERALES D’INSTALLATION
INSTALLATION CONDITIONS

	9
	

	10
	

	11
	Lieu d’installation : 
	     
	
	On-shore
	 FORMCHECKBOX 

	Off-shore
	 FORMCHECKBOX 


	12
	Location : 
	
	
	Onshore
	
	Offshore
	

	13
	

	14
	Température ambiante :
	Normale
	      °C
	
	Inhabituelle
	      °C
	
	Durant
	      H
	

	15
	Ambiant temperature:
	Normal
	
	
	Unusual
	
	
	Duration
	
	

	16
	

	17
	Hygrométrie relative :
	Normale
	      °C
	
	Inhabituelle
	      °C
	
	Durant
	      H
	

	18
	Relative humidity:
	Normal
	
	
	Unusual
	
	
	Duration
	
	

	19
	

	20
	Altitude : > 1000 m
	 FORMCHECKBOX 

	
	Atmosphère corrosive
	 FORMCHECKBOX 

	

	21
	Altitude: > 1000 m
	
	
	Corrosive atmosphere
	
	

	22
	

	23
	Installation 
	Intérieur
	 FORMCHECKBOX 

	
	Extérieur
	 FORMCHECKBOX 

	
	Zone dangereuse
	 FORMCHECKBOX 

	

	24
	Installation 
	Indoor
	
	
	Outdoor
	
	
	Hazardous area
	
	

	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	
	Salle ventilée
	 FORMCHECKBOX 

	
	Salle climatisée
	 FORMCHECKBOX 

	
	Salle surpressée
	 FORMCHECKBOX 

	

	27
	
	Ventilated room
	
	
	Air conditioned room
	
	
	Pressurised room
	
	

	28
	

	29
	Mise en place 
	Au sol
	 FORMCHECKBOX 

	Au mur
	 FORMCHECKBOX 

	Sur le skid
	 FORMCHECKBOX 

	

	30
	Installation 
	Floor standing
	
	Wall mounting
	
	On package skid
	
	

	31
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	
	Sol béton/planéité 2 mm/1000
	 FORMCHECKBOX 

	Faux plancher
	 FORMCHECKBOX 

	Châssis
	 FORMCHECKBOX 

	

	33
	
	Concrete floor/flatness 2mm/1000
	
	Raised  floor
	
	Frame
	
	

	34
	

	35
	CARACTERISTIQUES DU RESEAU ELECTRIQUE 
ELECTRICAL NETWORK CHARACTERISTICS

	36
	

	37
	

	38
	Tension du réseau
	      V ±        %
	DC
	 FORMCHECKBOX 

	AC
	 FORMCHECKBOX 

	Fréquence
	      Hz ±       %
	

	39
	Network voltage
	
	
	
	
	
	Frequency
	
	

	40
	

	41
	Régime de neutre
	TT
	 FORMCHECKBOX 

	IT
	 FORMCHECKBOX 

	
	TNC
	 FORMCHECKBOX 

	TNS
	 FORMCHECKBOX 


	42
	Earthing system
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	

	44
	Monophasé
	 FORMCHECKBOX 

	Triphasé
	 FORMCHECKBOX 

	Neutre distribué
	 FORMCHECKBOX 


	45
	1 phase
	
	3 phase
	
	Distributed neutral
	

	46
	

	47
	Courant assigné de c/c conditionnel
	Icc
	      kA
	
	Courant assigné de crête admissible 
	Ipk Max 
	      kA
	

	48
	Rated conditional short-circuit current
	
	
	
	Rated peak withstand current
	
	
	

	49
	

	50
	Courant assigné de courte durée admissible 1 seconde
	Icw Max
	      KA
	

	51
	Rated short-time withstand current - 1 second
	
	
	

	52
	

	53
	Tension de commande
	      V ±       %
	DC
	 FORMCHECKBOX 

	AC
	 FORMCHECKBOX 

	

	54
	Control voltage
	
	
	
	
	
	

	55
	

	56
	Tension de signalisation 
	      V ±       %
	DC
	 FORMCHECKBOX 

	AC
	 FORMCHECKBOX 

	

	57
	Signalling voltage
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	1
	CARACTERISTIQUES de L’ENVELOPPE
ASSEMBLY CONSTRUCTION REQUIREMENTS

	2
	

	3
	

	4
	Installation en armoire
	 FORMCHECKBOX 

	Installation en coffret
	 FORMCHECKBOX 

	Enveloppe en métal
	 FORMCHECKBOX 

	Polyester
	 FORMCHECKBOX 


	5
	Cubicle-type assembly
	
	Box-type assembly
	
	Metal sheeting
	
	Polyester
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	Mode de protection :
	EEx’’d’’
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	EEx”de”
	 FORMCHECKBOX 

	Autres
	     
	

	8
	Type of protection:
	
	
	
	
	
	
	Other
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	 Portes
	 FORMCHECKBOX 

	Nombre:
	Une
	 FORMCHECKBOX 

	Deux
	 FORMCHECKBOX 

	

	11
	Doors
	
	Number:
	One
	
	Two
	
	

	12
	

	13
	Poignée avec serrure
	 FORMCHECKBOX 

	Poignée sans serrure
	 FORMCHECKBOX 

	Serrure sans poignée
	 FORMCHECKBOX 


	14
	Handle with key
	
	Handle without key
	
	Key without handle
	

	15
	

	16
	Degré de protection :         IP 21
	 FORMCHECKBOX 

	
	 IP 55
	 FORMCHECKBOX 

	Autre
	     
	

	17
	Degree of protection :        IP 21
	
	
	 IP 55
	
	Other
	
	

	18
	

	19
	Accès avant uniquement:
	Oui
	 FORMCHECKBOX 

	Autre
	     
	Entrée des câbles :
	Par le bas
	 FORMCHECKBOX 

	Autre
	     
	

	20
	Front access only:
	Yes
	
	Other
	
	Cable entry:
	From bottom
	
	Other
	
	

	21
	

	22
	Plaque pour presse étoupe
	 FORMCHECKBOX 

	Avec presse étoupes
	 FORMCHECKBOX 

	Type de presse étoupes
	     
	

	23
	Cable gland plate included
	
	With cable glands
	
	Type of cable glands
	
	

	24
	

	25
	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

	26
	TECHNICAL DATA

	27
	
	
	
	
	

	28
	Tension assignée d’emploi
	      V  
	Tropicalisation du matériel
	 FORMCHECKBOX 

	

	29
	Rated operational voltage
	
	Tropicalisation
	
	

	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	Unité d’arrivée :
	Disjoncteur
	 FORMCHECKBOX 

	Avec bobine de déclenchement
	 FORMCHECKBOX 

	A émission
	 FORMCHECKBOX 

	A manque
	 FORMCHECKBOX 


	32
	Incoming unit :
	Circuit breaker
	
	With tripping coil 
	
	Energised to trip
	
	Shunt trip
	

	33
	

	34
	
	Réarmement : 
	Intérieur
	 FORMCHECKBOX 

	Extérieur
	 FORMCHECKBOX 

	

	35
	
	Reset :
	inside
	
	Outside
	
	

	36
	

	37
	
	Interrupteur
	 FORMCHECKBOX 

	Inter fusibles
	 FORMCHECKBOX 


	38
	
	Switch
	
	Fused-switch
	

	39
	

	40
	Mesures sur l’arrivée : 
	Ampèremètre
	 FORMCHECKBOX 

	Voltmètre 
	 FORMCHECKBOX 

	Communication série
	 FORMCHECKBOX 


	41
	Meters on incoming : 
	Ammeter
	
	Voltmeter
	
	Serial link
	

	42
	

	43
	Courant secondaire TC :
	1 A
	 FORMCHECKBOX 

	5 A
	 FORMCHECKBOX 

	Shunt
	 FORMCHECKBOX 

	

	44
	CT secondary current rating :
	
	
	
	
	Shunt
	
	

	45
	

	46
	Raccordement de l’arrivée : 
	Sur bornes
	 FORMCHECKBOX 

	Directe sur appareil de coupure
	 FORMCHECKBOX 

	

	47
	Incoming connection:
	On terminals
	
	direct on incoming unit
	
	

	48
	

	49
	Câble puissance :
	Type
	     
	Section 
	      mm²
	Cu
	 FORMCHECKBOX 

	Al
	 FORMCHECKBOX 

	Nombre par phase
	    
	

	50
	Power cable:
	Type
	
	Cross section
	
	
	
	
	
	Number per phase
	
	

	51
	

	52
	Jeu de barres 
	 FORMCHECKBOX 

	Intensité nominale
	      A
	Bus avec systeme de montage “clip” sous tension
	 FORMCHECKBOX 


	53
	Busbar
	
	Rating current  
	
	Busses for “clip on” breakers mounting
	

	54
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	55
	Couplage
	Oui
	 FORMCHECKBOX 

	Non
	 FORMCHECKBOX 

	Par: 
	Disjoncteur
	 FORMCHECKBOX 

	Interrupteur
	 FORMCHECKBOX 


	56
	Bus tie
	Yes
	
	No
	
	By:
	Circuit breaker
	
	Switch
	

	57
	

	58
	Signalisation :
	Marche
	 FORMCHECKBOX 

	Arrêt
	 FORMCHECKBOX 

	Défaut
	 FORMCHECKBOX 

	Présence tension
	 FORMCHECKBOX 

	Présence tension auxiliaire
	 FORMCHECKBOX 


	59
	Indicating lamps:
	On
	
	Off
	
	Fault
	
	Voltage presence
	
	Auxiliary voltage presence
	

	60
	

	61
	Contrôleur permanent d’isolement
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	
	

	62
	Permanent earth fault monitoring
	
	
	
	
	

	63
	

	64
	Recherche de défauts
	 FORMCHECKBOX 

	Fixe
	 FORMCHECKBOX 

	Par départs
	 FORMCHECKBOX 

	Mobile
	 FORMCHECKBOX 


	65
	Location of faults
	
	Fixed
	
	By circuit selective check
	
	Movable
	

	66
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	1
	AUTRES CARACTERISTIQUES
OTHER CHARACTERISTICS

	2
	

	3
	
	

	4
	Câblage avec câbles sans halogène
	 FORMCHECKBOX 

	Ecran de protection portes ouvertes
	 FORMCHECKBOX 

	

	5
	Halogen free internal wiring
	
	Protection’s screen in case of open doors
	
	

	6
	

	7
	Peinture: 
	Standard constructeur
	 FORMCHECKBOX 

	Autre
	 FORMCHECKBOX 

	RAL
	     
	

	8
	Painting:
	Supplier’s standard
	
	Other
	
	
	
	

	9
	
	

	10
	Langue:
	     
	

	11
	Language:
	
	

	12
	
	
	
	
	
	

	13
	Anneaux de levage
	 FORMCHECKBOX 

	Résistance anti-condensation
	 FORMCHECKBOX 

	Commandée par hygrostat
	 FORMCHECKBOX 


	14
	Lifting eyebolts
	
	Anti-condensation heater
	
	Controlled by hygrostat
	

	15
	

	16
	Visserie :
	Standard constructeur
	 FORMCHECKBOX 

	Inox 316
	 FORMCHECKBOX 

	 Autre
	     
	

	17
	Screw, bolts, nuts :
	Supplier’s standard
	
	Stainless steel 316
	
	Other
	
	

	18
	UNITES DE DEPARTS

OUTGOING UNITS

	19
	

	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	21
	
	
	Type 1
	Type 2
	Type 3
	Type 4
	Type 5
	Type 6
	

	22
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	
	Nombre de pôles
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	

	24
	
	Poles number
	
	
	
	
	
	
	

	25
	
	 Régime TNS 
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	

	26
	
	TNS system
	
	
	
	
	
	
	

	27
	
	Intensité (A)
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	

	28
	
	Current
	
	
	
	
	
	
	

	29
	
	Disjoncteur (courbe)
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	

	30
	
	Circuit-breaker (curve)
	
	
	
	
	
	
	

	31
	
	Bobine de déclenchement
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	

	32
	
	Tripping coil
	
	
	
	
	
	
	

	33
	
	Manque ou Emission
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	M : manque / E : émission

	34
	
	Shunt or Energised to trip
	
	
	
	
	
	
	S : shunt / E : energised to trip

	35
	
	Calibre
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	

	36
	
	Rating
	
	
	
	
	
	
	

	37
	
	Différentiel 30 mA
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	

	38
	
	30 mA earth leakage device
	
	
	
	
	
	
	

	39
	
	Interrupteur
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	

	40
	
	Switch
	
	
	
	
	
	
	

	41
	
	Fusibles
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	

	42
	
	Fuses
	
	
	
	
	
	
	

	43
	
	Contacteur
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	

	44
	
	Contactor
	
	
	
	
	
	
	

	45
	
	Relais thermique
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	

	46
	
	Thermal relay
	
	
	
	
	
	
	

	47
	
	Nb de Départs identiques
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	

	48
	
	Number of
	
	
	
	
	
	
	

	49
	
	Section des câbles
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	

	50
	
	Cable section
	
	
	
	
	
	
	

	51
	
	
	
	
	

	52
	Contacts auxiliaires pour signalisation défauts regroupés
	 FORMCHECKBOX 

	

	53
	Auxiliary contacts for fault signalling
	
	

	54
	
	ESSAIS / TESTS
TESTS
	

	55
	
	
	
	
	
	

	56
	Réception usine :
	 FORMCHECKBOX 

	Présence d’un représentant du client
	 FORMCHECKBOX 

	Réception site
	 FORMCHECKBOX 


	57
	Factory’s acceptance tests:
	
	With client’s inspector
	
	Site’s acceptance tests
	

	58
	
	
	
	
	

	59
	Essais individuels suivant la CEI 60439-1 §8-3 :
	 FORMCHECKBOX 


	60
	Routine tests according IEC 60439-1 § 8-3
	

	61
	

	62
	
	Autres essais / Other tests :      

	

	63
	
	
	

	64
	
	
	

	65
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	1
	CARACTERISTIQUES A FOURNIR PAR LE CONSTRUCTEUR 
DATA TO SUPPLIED BY MANUFACTURER

	2
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	Nom du constructeur
	     
	Désignation du type ou N° d’identification
	     
	

	5
	Manufacturer’s name
	
	Type designation or identification number
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	Dimensions de l’armoire
	L
	      mm
	P
	      mm
	H
	      mm
	Masse
	      kg



	

	8
	Cubicle size
	W
	
	D
	
	
	
	Weight
	
	

	9
	

	10
	Courant assigné de courte durée admissible 1 seconde 
	Icw
	      kA
	

	11
	Rated short-time (1s) withstand current 
	
	
	

	12
	

	13
	Courant assigné 
	In
	      A
	
	Courant assigné de crête admissible
	Ipk
	      kA
	

	14
	Rated current 
	
	
	
	Rated peak withstand current
	
	
	

	15
	

	16
	Tension assignée d’emploi
	Ue
	      V
	Tolerances
	      +       -       V
	
	

	17
	Rated operational voltage
	
	
	Limits
	
	
	

	18
	

	19
	Tension assignée d’isolement
	Ui
	      V 
	
	Tension assignée de tenue aux chocs
	Uimp
	      kV
	

	20
	Rated insulation voltage
	
	
	
	Rated impulse withstand voltage
	
	
	

	21
	

	22
	Tension auxiliaire
	      V
	AC
	 FORMCHECKBOX 

	DC
	 FORMCHECKBOX 

	Tolerances
	      +       -       V
	

	23
	Auxiliary voltage 
	
	
	
	
	
	Limits
	
	

	24
	
	
	
	

	25
	Degré de protection
	IP
	     
	 
	

	26
	Degree of protection 
	
	
	
	

	27
	

	28
	Nombre de départs réserves
	     
	
	
	

	29
	Number of spares
	
	
	
	

	30
	

	31
	LISTE DES FABRICANTS POUR :
LIST OF MANUFACTURER FOR:

	32
	

	33
	
	
	
	
	

	34
	Disjoncteur
	     
	Fusibles
	     
	

	35
	Circuit breaker
	
	Fuses
	
	

	36
	
	
	
	
	

	37
	Contacteur
	     
	Appareil de mesure
	     
	

	38
	Contactor
	
	Metering apparatus
	
	

	39
	
	
	
	
	

	40
	Relais auxiliaire
	     
	Relais de protection
	     
	

	41
	Auxiliary relay
	
	Protection relay
	
	

	42
	
	
	
	
	

	43
	Sectionneur
	     
	Différentiel
	     
	

	44
	Switches
	
	Earth leakage device
	
	

	45
	
	
	
	
	

	46
	
	
	
	
	

	47
	DEVIATIONS PAR RAPPORT A LA SPECIFICATION
JOB’S SPECIFICATION DEVIATIONS

	48
	

	49
	     

	50
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	52
	

	53
	

	54
	

	55
	

	56
	

	57
	

	58
	

	59
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	61
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