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	2
	REPERE(S) DU GENERATEUR HOMOPOLAIRE
	  Nb de générateurs homopolaires :
	     
	

	3
	TAG OF THE EARTHING TRANSFORMER
	Number of earthing transformers
	
	

	4
	

	5
	Lieu d’installation
	     
	

	6
	Site
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	8
	CONDITIONS GENERALES D’INSTALLATION DU TRANSFORMATEUR
GENERAL SPECIFICATION

	9
	

	10
	

	11
	Température ambiante :
	Moyenne annuelle
	     
	°C
	Maximum
	     
	°C
	Minimum
	     
	°C

	12
	Température of ambiant air:
	Yearly average
	
	
	Maximum
	
	
	Minimum
	
	

	13
	

	14
	Soumis aux rayonnements :
	Solaire
	 FORMCHECKBOX 

	Nombre h/jour
	     
	Nombre j/an
	     
	Torche 
	 FORMCHECKBOX 

	

	15
	Subject to radiations
	Solar
	
	Hours by day
	
	Days by year
	
	Flare
	
	

	16
	

	17
	Altitude (si valeur excédant 1000 m) :
	     
	m
	Hygrométrie
	     
	%
	A l’abri des vents :
	 FORMCHECKBOX 


	18
	Altitude (if value exceeding 1000 m above sea level)
	
	
	Humidity
	
	
	Wind sheltered
	

	19
	
	
	
	
	

	20
	Atmosphère corrosive :
	 FORMCHECKBOX 

	
	Embruns salins
	 FORMCHECKBOX 

	H2S
	 FORMCHECKBOX 

	Autre
	     
	

	21
	Corrosive atmosphère
	
	
	Sea spray
	
	
	
	Other
	
	

	22
	

	23
	Localisation :
	Hors zone
	 FORMCHECKBOX 

	Extérieur
	 FORMCHECKBOX 

	Intérieur
	 FORMCHECKBOX 

	On- shore
	 FORMCHECKBOX 

	Off-shore
	 FORMCHECKBOX 


	24
	Location
	Safe area
	
	Outdoor
	
	Indoor
	
	On-shore
	
	Off-shore
	

	25
	

	26
	
	Zone 2
	 FORMCHECKBOX 

	Groupe d’explosion
	 FORMCHECKBOX 

	Température maxi de surface

Maximum surface temperature
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	Area 2
	
	Explosion group
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	29
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	30
	TAG OF THE RESISTOR
	

	31
	

	32
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	33
	

	34
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	Température ambiante
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	°C
	Maximum
	     
	°C
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	Température of ambiant air
	Minimum
	
	
	Maximum
	
	
	

	37
	

	38
	
	Hygrométrie
	     
	%
	

	39
	
	Humidity
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	41
	Soumis aux rayonnements :
	Solaire
	 FORMCHECKBOX 

	Nombre h/jour
	     
	Nombre j/an
	     
	Torche
	 FORMCHECKBOX 


	42
	Subject to radiations
	Solar
	
	Hours by day
	
	Days by year
	
	Flare
	

	43
	

	44
	

	45
	Atmosphère corrosive :
	 FORMCHECKBOX 

	Embruns salins
	 FORMCHECKBOX 

	H2S
	Autre
	     
	

	46
	Corrosive atmosphère
	
	Sea spray
	
	
	Other
	
	

	47
	
	
	
	
	

	48
	
	
	
	
	

	49
	Location :
	Zone 2
	hors zone
	 FORMCHECKBOX 

	Extérieur
	 FORMCHECKBOX 

	Intérieur
	 FORMCHECKBOX 

	On-shore
	 FORMCHECKBOX 

	Off-shore
	 FORMCHECKBOX 
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	Location
	Area 2
	safe area
	
	Outdoor
	
	Indoor
	
	On-shore
	
	Off-shore
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	NORMES INTERNATIONALES APPLICABLES
INTERNATIONAL STANDARDS

	53
	

	54
	

	55
	IEC 60076, IEC 60079, IEC 60137, IEC 60214, IEC 60354, IEC 60529, IEC 60551, IEC 60606, IEC 60726, IEC 60815, IEC 60905
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	APPEL D’OFFRE/CALL FOR TENDER
	 FORMCHECKBOX 

	COMMANDE/OFFER
	 FORMCHECKBOX 

	Rév. :      
Date      

	1
	

	2
	CARACTERISTIQUES GENERALES
GENERAL CHARACTERISTICS

	3
	

	4
	

	5
	Tension du réseau à protéger :
	     
	kV
	Fréquence 
	     
	Hz

	6
	Rated voltage of the network to protect
	
	
	Frequency
	
	

	7
	

	8
	Courant de défaut permanent admissible
	     
	A
	Limitation du courant de défaut franc
	     
	A

	9
	Permanent fault current permitted
	
	
	Straight fault current limitation
	
	

	10
	
	
	

	11
	
	
	

	12
	Nature des bobinages du transformateur
	Cuivre
	 FORMCHECKBOX 

	Aluminium
	 FORMCHECKBOX 

	

	13
	Windings of the transformer
	Copper
	
	Aluminium
	
	

	14
	
	
	
	
	

	15
	Type de transformateur
	Sec
	 FORMCHECKBOX 

	Classe d’isolement
	 FORMCHECKBOX 

	Classe d’échauffement
	 FORMCHECKBOX 
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	Transformer type
	Dry
	
	Insulation class
	
	Température rise class
	

	17
	
	Degré de protection
	IP       
	

	18
	
	Degree of protection
	
	

	19
	

	20
	
	Immergé
	 FORMCHECKBOX 

	Diélectrique
	     
	

	21
	
	Immersed
	
	Dielectric
	
	

	22
	

	23
	

	24
	Mode de refroidissement
	ONAN
	 FORMCHECKBOX 

	Autre
	     
	

	25
	Type of cooling
	
	
	Other
	
	

	26
	

	27
	

	28
	Peinture
	Standard fournisseur
	 FORMCHECKBOX 

	Autre
	     
	

	29
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	Other
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	33
	

	34
	

	35
	

	36
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	37
	Power connections
	

	38
	
	

	39
	Traversées porcelaines
	 FORMCHECKBOX 

	

	40
	Porcelain terminals
	
	

	41
	

	42
	Bornes embrochables
	 FORMCHECKBOX 

	Partie mobile fournie
	 FORMCHECKBOX 

	Droite
	 FORMCHECKBOX 

	Equerre
	 FORMCHECKBOX 


	43
	Plugs-in
	
	Moving part supplied
	
	Straight
	
	Elbow
	

	44
	

	45
	

	46
	Câbles :
	Type
	     
	Unipolaire
	 FORMCHECKBOX 

	Tripolaire
	 FORMCHECKBOX 

	Section
	 FORMCHECKBOX 

	mm2
	Cuivre
	 FORMCHECKBOX 

	Aluminium
	 FORMCHECKBOX 


	47
	Câbles:
	Type
	
	Single-core
	
	Three-core
	
	Section
	
	
	Copper
	
	Aluminium
	

	48
	

	49
	

	50
	Neutre
	 FORMCHECKBOX 

	Section
	     
	mm2
	Diamètre sur gaine d’étanchéité :
	     
	mm

	51
	Neutral
	
	Section
	
	
	Outer diameter
	
	

	52
	

	53
	CARACTERISTIQUES DU SECONDAIRE
SECONDARY SIDE SPECIFICATIONS

	54
	

	55
	

	56
	Bornes de raccordement à la résistance
	     

	57
	Terminals for the resistance connection
	

	58
	
	

	59
	Passe barres en caisson IP55 avec PE bronze
	     

	60
	Throughway bushings inside IP55 box with brass cable gland
	

	61
	
	

	62
	
	

	63
	
	

	


	APPEL D’OFFRE/CALL FOR TENDER
	 FORMCHECKBOX 

	COMMANDE OFFER
	 FORMCHECKBOX 

	

	1
	

	2
	CUVE
TANK

	3
	

	4
	

	5
	Cuve remplissage intégral
	 FORMCHECKBOX 

	Cuve formant radiateur ou avec ondes :
	 FORMCHECKBOX 

	

	6
	Full filled tank
	
	Corrugated tank
	
	

	7
	

	8
	Cuve galvanisée à chaud :
	 FORMCHECKBOX 

	Cuve Inox 316L :
	 FORMCHECKBOX 


	9
	Hot-dip galvanised tank
	
	Stainless steel tank 316 L
	

	10
	

	11
	Vannes de vidange et prise d’échantillons avec raccord
	 FORMCHECKBOX 

	

	12
	Drain and sample valve with connector
	
	

	13
	

	14
	Contrôle du niveau du diéléctrique/Dielectric level control
	 FORMCHECKBOX 

	

	15
	

	16
	Vanne de vidange 
	 FORMCHECKBOX 

	Vanne de remplissage
	 FORMCHECKBOX 

	

	17
	Drain valve
	
	Filling valve
	
	

	18
	

	19
	Plaque signalétique suivant IEC 76-1 :
	 FORMCHECKBOX 

	
	Plaque and visserie Inox 316
	 FORMCHECKBOX 


	20
	Rating plate following IEC 76-1
	
	
	MFR’s plate and screw in 316 stainless steel
	

	21
	

	22
	ACCESSOIRES
ACCESSORIES

	23
	

	24
	

	25
	Bornes de mise à la terre
	 FORMCHECKBOX 

	Nombre
	     
	
	

	26
	Earthing terminals
	
	Number
	
	
	

	27
	

	28
	Manomètre
	 FORMCHECKBOX 

	
	Thermomètre :
	 FORMCHECKBOX 


	29
	Pressure meter
	
	
	Thermometer
	

	30
	

	31
	Thermostat seuil 1 :
	NO/NF
	 FORMCHECKBOX 

	Thermostat seuil 2 :
	NO/NF
	 FORMCHECKBOX 


	32
	Température switch level 1
	NO/NC
	
	Temperature switch level 2
	NO/NC
	

	33
	

	34
	Pressostat
	NO/NF
	 FORMCHECKBOX 

	
	Détection de dégagement gazeux:
	NO/NF
	 FORMCHECKBOX 


	35
	Pressure switch
	NO/NC
	
	
	Gas detector
	NO/NC
	

	36
	

	37
	Mode de sûreté pour les accessoires :
	anti déflagrant
	 FORMCHECKBOX 

	sécurité intrinsèque
	 FORMCHECKBOX 

	autre
	     
	

	38
	Protection mode 
	explosion proof
	
	intrinsic safety
	
	other
	
	

	39
	

	40
	Degré de protection
	IP      
	

	41
	Degree of protection 
	
	

	42
	

	43
	Anneaux de levage
	 FORMCHECKBOX 

	Galets de roulement orientables
	 FORMCHECKBOX 

	Galets isolés de la cuve
	 FORMCHECKBOX 


	44
	Lifting lugs
	
	Adjustable casters
	
	Casters isolated from the tank
	

	45
	

	46
	RESISTANCE 
RESISTOR

	47
	

	48
	

	49
	Sous enveloppe :
	En acier galvanisé non peint
	 FORMCHECKBOX 

	En acier inox 316 L
	 FORMCHECKBOX 


	50
	With casing
	Made in galvanized sheet metal unpainted
	
	Made in stainless steel  316 L
	

	51
	

	52
	Degré de protection de l’enveloppe
	IP      
	
	
	

	53
	Degree of protection of the casing
	
	
	
	

	54
	

	55
	ESSAIS 
TESTS

	56
	

	57
	

	58
	Selon IEC
	     

	59
	According to IEC
	

	


	APPEL D’OFFRE/CALL FOR TENDER
	 FORMCHECKBOX 

	COMMANDE/OFFER
	 FORMCHECKBOX 

	

	1
	

	2
	INFORMATIONS A FOURNIR PAR LE CONSTRUCTEUR
INFORMATIONS TO BE PROVIDED BY THE SUPPLIER’S

	3
	

	4
	

	5
	Nom du constructeur
	     
	Empattement des galets
	 FORMCHECKBOX 

	cm

	6
	Manufacturer’s name
	
	Caster track
	
	

	7
	

	8
	Couplage des enroulements primaires
	     
	Couplage des enroulements secondaires
	     
	

	9
	Primary coupling
	
	Secondary coupling
	
	

	10
	

	11
	Tension aux bornes de la résistance sur defaut franc
	     
	V
	

	12
	Voltage at the resistor terminals on dead fault
	
	
	

	13
	
	
	
	
	

	14
	Transformateur
	
	
	
	

	15
	Transformer
	
	
	
	

	16
	

	17
	Encombrements (cm) :
	L
	     
	I
	     
	H
	     
	

	18
	Overall dimensions
	L
	
	I
	
	H
	
	

	19
	

	20
	Poids total
	     
	kg
	Poids à décuver
	     
	kg
	Diélectrique
	     
	kg

	21
	Total weight
	
	
	Untanking weight
	
	
	Dielectric
	
	

	22
	

	23
	

	24
	Résistance
	
	

	25
	Résistor
	
	

	26
	
	
	
	
	

	27
	Encombrements (cm) :
	L
	     
	I
	     
	H
	     
	
	

	28
	Overall dimensions
	L
	
	I
	
	H
	
	
	

	29
	

	30
	Poids total
	     
	kg
	
	

	31
	Total weight
	
	
	
	

	32
	

	33
	Liaison transformateur-résistance
	

	34
	Transformateur-resistor linkage
	

	35
	

	36
	
	Type
	     
	Section
	     
	mm2
	Cuivre
	 FORMCHECKBOX 

	Aluminium
	 FORMCHECKBOX 


	37
	
	Type
	
	
	
	
	Copper
	
	Aluminium
	

	38
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