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1


2
Repère de l’équipement :
     


3
CONDITIONS D’INSTALLATION
INSTALLATION CONDITIONS

4


5
Pays
     


6
Country



7


8
Location
Terrestre
 FORMCASECOCHER 

Off shore
 FORMCASECOCHER 



9
Installation
On shore

Off shore



10


11
Température de l’air :
Moyenne
     
°C
Maximum 
     

Minimum
     
°C

12
Air temperature
Average


Maximum


Minimum



13


14
NORMES INTERNATIONALES APPLICABLES
INTERNATIONAL STANDARDS

15


16
IEC 183 IEC 228 IEC 332 IEC 502

17


18
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
TECHNICAL DATA

19


20
Tension spécifiée Uo/U
      /       kV
Tension de service
      kV


21
Rated voltage Uo/U

Operating voltage



22


23
Fréquence 
      Hz
Icc maximum
      kA
Temps d’élimination
Clearing time
      S


24
Frequency 

Maximum over current





25


26
I homopolaire maximum
      A
Temps d’élimination
Clearing time
      S


27
Maximum homopolar current





28
Type
Champ radial
 FORMCASECOCHER 

A ceinture
 FORMCASECOCHER 


29
Type
Radial field

Non radial field


30


31
Ames
Cuivre
 FORMCASECOCHER 

Aluminium
 FORMCASECOCHER 

Section
      mm2
Classe
 FORMCASECOCHER 


32
Conductor
Copper

Aluminium

Cross section




33


34
Flexible
 FORMCASECOCHER 

Massive
 FORMCASECOCHER 

Cablée
 FORMCASECOCHER 

Ronde
 FORMCASECOCHER 

Sectorale
 FORMCASECOCHER 


35
Flexible

Solid

Stranded

Round

Sector shaped


36


37
Ecran interne
Semi conducteur
Extrudé
 FORMCASECOCHER 

Ruban
 FORMCASECOCHER 


38
Conductor screen
Conductive layer
Extruded

Tape


39


40
Isolation
XLPE
 FORMCASECOCHER 

EPR
 FORMCASECOCHER 

TPR 
 FORMCASECOCHER 

AUTRES
 FORMCASECOCHER 


41
Insulation
XLPE

EPR

TPR

OTHER


42


43
Ecran externe
Semi conducteur :
Extrudé
 FORMCASECOCHER 

Ruban
 FORMCASECOCHER 


44
Insulation screen
Conductive layer
Extruded

Tape


45


46
Ecran métallique
Ruban de cuivre
 FORMCASECOCHER 

Epaisseur
      mm


47
Metallic screen
Annealed copper wires

Thickness



48


49
Bourrage
Extrudé
 FORMCASECOCHER 

Fillins
 FORMCASECOCHER 


50
Filler
Extruded

Plastics yarn


51


52
Gaine intérieure
PE
 FORMCASECOCHER 

PCV
 FORMCASECOCHER 

Plomb
 FORMCASECOCHER 


53
Inner sheath
PE

PCV

Lead sheath


54


ORIGINE DU DOCUMENT
FABRICANT/Vendor

Société :      
Société :      

No. d’affaire/Job number      
No. d’affaire/Job number      

Appel d’offre/Tender
 FORMCASECOCHER 

Commande/Order
 FORMCASECOCHER 


1


2
Armure
Feuillard d’acier
 FORMCASECOCHER 




3
Armour
Steel tapes




4






5
Gaine extérieure
Extrudée
 FORMCASECOCHER 

PE
 FORMCASECOCHER 

PVC
 FORMCASECOCHER 



6
External sheath
Extruded

PE

PVC



7


8


9

Résistant aux hydrocarbures
 FORMCASECOCHER 

Aromatiques
 FORMCASECOCHER 

Aliphatiques
 FORMCASECOCHER 


10

Hydrocarbons resistant

Aromatics

Aaliphatics


11


12

Couleur
     



13






14






15
Comportement au feu 

Non propagateur de la flamme
 FORMCASECOCHER 



16
Fire performances

Flame retardant



17


18
Non propagateur de l’incendie
 FORMCASECOCHER 


Résistant au feu
 FORMCASECOCHER 



19
Fire retardant


Fire resistant



20


21
Marquage métrique
 FORMCASECOCHER 


Nature
     


22
Meter marking


Nature



23


24


25
ESSAIS EN USINE

26


27


28
Mesure de la résistance électrique des conducteurs et des écrans à 20°C
 FORMCASECOCHER 



29
Measurement of the electrical resistance of conductors and screens at 20°C



30


31
Essai de tension pendant 5 min
 FORMCASECOCHER 


Mesure de la résistance d’isolement
 FORMCASECOCHER 



32
Voltage test for 5 min


Insulation resistance measurement



33


34
Mesure échométrique avec détermination de la vitesse de propagation
 FORMCASECOCHER 




35
Echometric measurement with determination of velocity of propagation




36


37
Vérifications dimensionnelles
 FORMCASECOCHER 



38
Check of dimensions



39


40


41
CARACTERISTIQUES A FOURNIR PAR LE CONSTRUCTEUR
SPECIFICATIONS TO SUPPLIED BY CONSTRUCTOR

42


43


44
Diamètre sur l’âme
      mm

Sur l’isolant
      mm

Sur écran
      mm


45
Diameter on core


On insulation


On screen



46


47
Diamètre sur gaine extérieure
      mm


48
Diameter on external sheath



49
     

50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


ORIGINE DU DOCUMENT

Société :      
FABRICANT/Vendor

Société :      

No. d’affaire/Job number      
No. d’affaire/Job number      

This document is the property of Total. It must not be stored, reproduced or disclosed to others without written authorisation from the Company.

DS ELE 161.doc
This document is the property of Total. It must not be stored, reproduced or disclosed to others without written authorisation from the Company.

DS ELE 161.doc
Page 2/1

[image: image2.png]_1118216292.doc
2/1



[image: image1.png]





Image dans CR-specimenrev1.doc

Image dans CR-specimenrev1.doc




